## NVLCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NVLCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## NVLLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NVLLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NVL0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0000 VOLIN VERSION (&00) ABLAUFBEREIT

## NVL0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0001 VOLIN KANN NUR VOM SYSTEMVERWALTER AUFGERUFEN WERDEN. VOLIN BEENDET

## NVL0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0002 VSN UND GERAETETYP UND / ODER UNIT EINGEBEN, ODER VOLIN MIT 'END' BEENDEN

### Bedeutung

Die Meldung kuendigt den ersten RDATA fuer einen Parametersatz an.

## NVL0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0003 WEITERE INITIALISIERUNGS-PARAMETER EINGEBEN ODER EINGABE MIT 'EOT=YES' BEENDEN

## NVL0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0004 SYNTAX-FEHLER IN PARAMETER '(&00)'

### Bedeutung

Bei bestimmten Fehlerkonstellationen kann der fehlerhafte Parameter
nicht ermittelt werden. In diesem Fall wird der Leerstring angezeigt.
Falls als fehlerhafter Parameter 'END' angezeigt wird, so kann es sich
auch um einen anderen, wegen Tippfehler nicht identifizierbaren
Parameter handeln.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0005 SCHLUESSELWORT '(&00)' FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0006 VSN UND / ODER GERAETETYP UND / ODER UNIT NICHT ANGEGEBEN. ALLE BISHER ANGEGEBENEN PARAMETER WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

VOLIN erwartet als Pflichteingaben die VSN und mindestens eine der beiden
Angaben Geraetetyp oder Unit (Geraete-MN).
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0007 EIN ZU HOHER WERT FUER DIE GROESSE DES F1-LABELS WURDE ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der Wert des Parameters F1-LABEL-SIZE (SDF-Syntax) bzw. F1SIZE/VTOC
(ISP-Syntax) ist groesser als der Grenzwert 32766 oder als der verfuegbare
Platz auf der Platte.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0008 GERAETETYP UND / ODER UNIT UNBEKANNT ODER NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der im Parameter DEVICE (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber Parameter
UNIT ermittelte Plattentyp konnte nicht in der VOLIN-Plattenbeschreibungs-
tabelle gefunden werden.
Falls kein Schreibfehler in der Angabe dieser Parameter vorliegt,
ist eine Formatierung und Initialisierung der Platte mit dieser
VOLIN-Version nicht moeglich.
Der Geraetetyp STDDISK ist fuer VOLIN nicht zugelassen.

## NVL0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0010 PLATTE '(&00)': STANDARD-ETIKETT FEHLERHAFT

### Bedeutung

Der fuer die Initialisierung der Platte (&00) zugewiesene Datentraeger
traegt kein gueltiges BS2000-Etikett (SVL).
Die Initialisierung einer Platte, die mit Parameter OVERWRITE-DISK
(SDF-Syntax) bzw. mit Parameter CHECK (ISP-Syntax) angefordert wurde,
wird abgebrochen.

## NVL0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0011 WERT DES PARAMETERS 'F1SIZE' NICHT POSITIV

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0013 FEHLER BEIM BELEGEN EINES GERAETES ODER EINER PLATTE. FEHLERCODE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) = 3003: Geraet zur Zeit nicht verfuegbar (durch andere Task belegt)
3103: Geraet permanent nicht verfuegbar (nicht 'attached')
3203: Belegung des Geraetes nicht erlaubt
3303: Geraet nicht definiert
4004: Platte zur Zeit nicht verfuegbar
4104: Platte permanent nicht verfuegbar (Abweisung durch Operator)
4204: Belegung der Platte nicht erlaubt
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

### Maßnahme

Geraete- oder Plattenstatus ueberpruefen und Zuweisung fuer
Sonderanwendung ermoeglichen.

## NVL0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0014 IM PARAMETER 'UNIT' ANGEFORDERTES GERAET ENTSPRICHT NICHT DEM GERAETETYP IM PARAMETER 'DEVICE'

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0015 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI SEITEN-FIXIERUNG. INITIALISIERUNG MIT DUMP BEENDET

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, eine fuer die I/O benoetigte Seite zu fixieren.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0016 VOLIN: FEHLER BEI SPEICHER-FREIGABE.

### Bedeutung

Falls Klasse 3 Speicher betroffen ist, wird die Initialisierung mit Dump
beendet.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0017 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN. DATENTRAEGER-FORMAT: '(&02)'

### Bedeutung

Der Datentraeger (&00) kann jetzt fuer das BS2000 verwendet werden.

## NVL0018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0018 DATENTRAEGER '(&00)' WEGEN FEHLER(N) NICHT VERWENDBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Es gehen detaillierte Fehlermeldungen dieser Meldung voraus.

## NVL0019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0019 SYSTEM-FEHLER. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. VOLIN BEENDET. DUMP NACH 'SYSLST' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Das Programm VOLIN ist auf eine unlogische Bedingung gestossen, die zum
Abbruch des Programms fuehrt.
Moegliche Ursachen:
- Systemfehler
- Programmfehler in VOLIN
- Hardwarefehler auf dem benutzten Plattengeraet oder seiner Steuerung.
Bei Ablauf unter IPL-Exec wird der Dump direkt auf Drucker ausgegeben.
Ist kein Drucker angeschlossen, so geht der Dump verloren.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0022 UEBERSCHREIBEN BEENDET. TEST-MUSTER '(&00)' IN ALLE BLOECKE AUF PLATTE '(&01)' GESCHRIEBEN

## NVL0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0024 PLATTE '(&00)' IM NEUEN FORMAT '(&01)' UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Dies ist die letzte Moeglichkeit, ein Ueberschreiben der BS2000-Platte
(&00) zu verhindern, wenn eine Verwechslung beim Montieren und Zuweisen
vorliegt.

### Maßnahme

Y: Datentraeger wird im Format (&01) neu beschrieben.
N: Der alte Zustand des Datentraegers bleibt erhalten.
Es folgt eine neue MOUNT-Meldung ueber die ein anderer Datentraeger
zugewiesen werden kann.

## NVL0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0026 GERAETE-FEHLER BEIM INITIALISIEREN DER PLATTE '(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=INITIALISIERUNG ABBRECHEN)

### Bedeutung

Ein Geraetefehler auf Platte (&00) konnte durch die
Fehlerbehandlungsroutine nicht behoben werden.

### Maßnahme

R: Fehlerbehandlung nochmals wiederholen
T: Die Initialisierung des Datentraegers beenden.
Falls diese Meldung wiederholt direkt hintereinander auftritt,
Wartung verstaendigen und Geraet sowie Steuerung ueberpruefen lassen.

## NVL0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0027 SYSTEM-FEHLER (REQM). VOLIN WEGEN SPEICHERMANGEL ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es ist nicht genuegend Speicherplatz fuer Ein-/Ausgabe- und Arbeitsseiten
vorhanden.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0030 ANTWORT AUF VORANGEGANGENE MELDUNG UNGUELTIG. ANTWORT KORRIGIEREN

## NVL0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0031 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' IM FORMAT '(&02)' GESTARTET

## NVL0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0032 NICHT-STANDARD-PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IN NEUEM FORMAT '(&02)' UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der vom Operator zugewiesene Datentraeger ist keine BS2000-Platte.
Er besitzt kein gueltiges Standard-Etikett (SVL).

### Maßnahme

Y: Die richtige Platte ist montiert
N: Eine falsche Platte wurde zugewiesen.
Es wird eine neue MOUNT-Meldung ausgegeben, die ermoeglicht die
richtige Platte zuzuweisen.

## NVL0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0033 FREIGABE DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

Freigabe der Platte durch SPACEPRO.

## NVL0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0034 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI '(&00)'. INITIALISIERUNG MIT DUMP BEENDET

### Maßnahme

Bitte die Fehlerunterlagen an die Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0035 VERSIONEN VON VOLIN UND BS2000 NICHT KOMPATIBEL. VOLIN ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die aufgerufene VOLIN-Version ist fuer die BS2000-Version des laufenden
Systems nicht freigegeben.

## NVL0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0036 LESE-FEHLER AUF SYSDATA

### Bedeutung

Auf SYSDATA trat ein Zugriffsfehler auf oder
ein Satz mit mehr als 251 Zeichen wurde von dort eingelesen.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern
eines neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0037 PLATTE '(&00)'. ZUGEWIESENER DATENTRAEGER HAT VSN '(&01)', FORMAT '(&02)'. IM DATENTRAEGER-ETIKETT AUSGEWIESENER GERAETETYP '(&03)' IST NICHT AKTUELLER TYP '(&04)'

### Bedeutung

Im Datentraegeretikett ist als Geraetetyp (&03) vermerkt. Nach den
Systemtabellen hat das Geraet aber Geraetetyp (&04).

### Maßnahme

Geraetetyp pruefen.

## NVL0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0038 PLATTE '(&00)'. ZUGEWIESENER DATENTRAEGER NICHT LEER. ALTE VSN '(&01)', BESTEHENDES FORMAT '(&02)'

### Bedeutung

Der fuer die Initialisierung der Platte (&00) zugewiesene Datentraeger
mit der Archivnummer (&01) ist eine BS2000-Platte im Format (&02). Die
nachfolgende Meldung NVL0024 erlaubt die Rueckweisung.

## NVL0041

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0041 PLATTENGERAET '(&00)' ZURUECKGEWIESEN. NEUE GERAETE-ANFORDERUNG FUER INITIALISIERUNG DER PLATTE '(&01)' FOLGT

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat Plattengeraet (&00) zurueckgewiesen.

## NVL0042

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0042 VOLIN BELEGT PLATTENGERAET FUER INITIALISIERUNG VON PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Wenn das Betriebssystem das Geraet nicht automatisch zuweisen kann, folgt
eine MOUNT-Meldung der Geraeteverwaltung.

## NVL0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0043 PLATTE '(&00)'. PARAMETER 'OVERWRITE-DISK' (SDF) BZW. 'CHECK' (ISP) UND/ODER 'UNIT' ERLAUBEN KEINE ANDERE GERAETEZUWEISUNG. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Fuer die Initialisierung der Platte (&00) kann kein anderer Datentraeger
angefordert werden, da die Parameter OVERWRITE-DISK (SDF-Syntax) bzw.
CHECK (ISP-Syntax) und/oder UNIT einen bestimmten Datentraeger
vorschreiben.

### Maßnahme

Initialisierung mit geaenderten/m Parameter OVERWRITE-DISK bzw. CHECK
und/oder UNIT wiederholen.

## NVL0049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0049 GERAETE-MERKMALE AUF PLATTE '(&00)' NICHT LESBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0054 FALSCHE BLOCKLAENGE AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die Platte (&00) wurde mit einer fuer VOLIN unbekannten Blocklaenge
formatiert.

### Maßnahme

Den Datentraeger vom Techniker neu formatieren lassen.

## NVL0055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0055 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM TESTEN DER PLATTE. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0056 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEIM LESEN DES 'IDENTIFIER'S. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0061 FALSCHE GERAETE-MERKMALE AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0062 Volume '(&00)' ueberschreitet mit '(&01)' HP die maximale Plattengroesse von 32 GB

### Bedeutung

Das BS2000 unterstuetzt je logischer Platte eine maximale Groesse von
16777215 Halbseiten (je 2048 Bytes), was ca. 32 GB entspricht.

## NVL0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0065 DAS DURCH PARAMETERWERT 'UNIT=(&00)' ANGEFORDERTE GERAET IST UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename (mn).
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0066 PLATTE '(&00)', FORMAT '(&01)': ZUGEWIESENER DATENTRAEGER HAT VSN '(&02)' UND FORMAT '(&03)'. FORMATIERUNG ERFORDERLICH, ABER VORGABE IST NUR LABEL ERZEUGEN

### Bedeutung

Die nachfolgende Meldung NVL0067 erlaubt die Aufhebung der Vorgabe, dass
nur Labels erzeugt werden sollen, oder die Zurueckweisung der Platte.

## NVL0067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0067 STANDARD-PLATTE '(&00)' UNTER VERWENDUNG DER STANDARD-FORMATIERPARAMETER UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der zugewiesene Datentraeger besitzt ein Standard-BS2000-Etikett.
Zur Initialisierung einer BS2000-Platte des gewuenschten Formates muss
der Datentraeger formatiert werden.
Wenn gewuenscht, wird die Vorgabe, dass nur Labels zu erzeugen sind
ignoriert und der Datentraeger unter Verwendung der Standardwerte der
Formatierparameter formatiert.

### Maßnahme

Y: Der Datentraeger wird ueberschrieben und dabei entsprechend der
Meldung formatiert.
N: Der Zustand des Datentraegers bleibt erhalten.
Es folgt eine neue MOUNT-Meldung durch die nach dem Montieren der
richtigen Platte diese zugewiesen werden kann.

## NVL0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0068 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI '(&00)'. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Sollte diese Meldung wiederholt auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0075 ANGESCHLOSSENER GERAETETYP ENTSPRICHT NICHT DEM ANGEFORDERTEN GERAETETYP

### Bedeutung

Der im Parameter 'DEVICE' (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber die UNIT-
Angabe ermittelte Geraetetyp (entspricht dem generierten Typ) stimmt nicht
mit dem installierten Geraet ueberein. Die Kapazitaet des vorliegenden
Geraets ist kleiner als die des erwarteten Geraets.
Die Initialisierung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Wiederstart des VOLIN nach Korrektur der Generierungsdaten.

## NVL0076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0076 KAPAZITAET DES INSTALLIERTEN GERAETS GROESSER ALS DIE DES TYPS DES ANGEFORDERTEN GERAETS. ANTWORT (C=FORTSETZEN; T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der im Parameter 'DEVICE' (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber die UNIT-
Angabe ermittelte Geraetetyp (entspricht dem generierten Typ) stimmt nicht
mit dem installierten Geraet ueberein. Die Kapazitaet des vorliegenden
Gerats ist groesser als die des erwarteten Geraets.

### Maßnahme

C: Formatierung und Initialisierung ausfuehren
T: Initialisierung abbrechen.

## NVL0079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0079 (&00) PROZENT DER PLATTE (&01) (&02) SIND BEARBEITET

### Bedeutung

Die Meldung zeigt den Fortschritt des Ueberschreibens an.
&00 = Prozentangabe in Zehnerschritten
&01 = VSN
&02 = '-'

## NVL0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0100 INITIALISIERUNG BZW. LADEN DES SUBSYSTEMS VOLIN NICHT MOEGLICH: FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

Beschreibung des Fehlercodes:
X'0041FFFF': Fehler beim Aufbau der Subsystem-Verbindung.
Ursachen: - Siehe detaillierte Meldungen an der Konsole.
- Simultanes Laden des VOLIN-Subsystems (SS's).
In diesem Fall warten und erneut anstarten.

### Maßnahme

DSSM-Kontext ueberpruefen (DSSM: Dynamisches SubSystem Management).

## NVL0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0101 LADEN DES SUBSYSTEMS VOLIN VIA KOMMANDO NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das Subsystem wird im Programm VOLIN geladen.

## NVL0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0102 DIE VERSIONEN DES TU-PROGRAMMTEILS UND DES SUBSYSTEMS VOLIN SIND INKONSISTENT. VOLIN-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Version der Schnittstellenparameterliste stimmt nicht mit der im
Subsystem geforderten ueberein.

### Maßnahme

DSSM-Kontext ueberpruefen (DSSM: Dynamisches SubSystem Management).

## NVL0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0103 ADRESSE DER SCHNITTSTELLEN-PARAMETERLISTE HAT SICH GEAENDERT. VOLIN-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Adresse der Schnittstellenparameterliste hat sich nach
der Initialisierung des Subsystems geaendert.
Dies ist unzulaessig.

### Maßnahme

Bitte die Fehlerunterlagen an die Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0104 ANGEGEBENER WERT DES PARAMETERS 'FORMAT' NICHT VEREINBAR MIT PHYSIKALISCHER PLATTENSTRUKTUR FUER '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

## NVL0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0109 PRIVATPLATTEN SIND NUR FUER EINE ALLOKIERUNGSEINHEIT VON 6 K ZULAESSIG

### Bedeutung

Falls keine Allokierungseinheit explizit angegeben wurde, so ist die
Allokierungseinheit, die implizit durch die Formatangabe eingestellt
wird unzulaessig.

## NVL0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0110 PLATTENKAPAZITAET NICHT AUSREICHEND FUER PLATTENVERWALTUNGSDATEN. DIE PLATTE MUSS FORMATIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Kapazitaet ist nicht ausreichend, um die Plattenverwaltungsdaten
(IPL-, SVL- und Format-5-Etiketten) aufzunehmen.

### Maßnahme

Die Platte ist zu formatieren.

## NVL0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0111 DIENSTPROGRAMM '(&00)' VERSION (&01) IST EINGABEBEREIT

## NVL0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0122 REPARATUR IST NICHT UNTERSTUETZT.

## NVL0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0146 PRIVATPLATTEN MIT EINER KAPAZITAET GROESSER GLEICH 32GB SIND NICHT ERLAUBT

## NVL0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0147 EINE ANFORDERUNG DIE DIE TATSAECHLICHE KAPAZITAET DES VORLIEGENDEN GERAETES UEBERSCHREITET WIRD IGNORIERT.

### Bedeutung

DAS GERAET KANN NUR MIT SEINER TATSAECHLICHEN
MAXIMALEN KAPAZITAET FORMATIERT WERDEN.

## NVL0148

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0148 (&00) SESSION FUER GERAET (&01) BEENDET

### Bedeutung

SNAP/CLONE session fuer Geraet (&01) durch VOLIN beendet.

## NVL0149

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0149 BEENDIGUNG DER (&00) SESSION FUER GERAET (&01) NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Beendigung der SNAP/CLONE session fuer Geraet (&01) durch VOLIN
nicht erfolgreich.

## NVL0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0150 INITIALISIERUNG DES (&00) GERAETES (&01) NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

SNAP/CLONE Geraet (&01) darf von VOLIN nicht ueberschrieben werden.

## NVL0151

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0151 (&00) SESSION FUER GERAET (&01) BEENDEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; C=ABBRUCH)

### Bedeutung

SNAP/CLONE Session fuer Geraet (&01) aktiv.

### Maßnahme

Y: SNAP/CLONE Session beenden und
Platten-Initialisierung fortsetzen.
N: Platten-Initialisierung fortsetzen ohne
SNAP/CLONE Session zu beenden.
C: Platten-Initialisierung abbrechen.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen