## HSMCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSMCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## HSMLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSMLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## HSM0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0000 TEST-MELDUNG '(&00)', '(&01)'

## HSM0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0001 HSMS-VERSION '(&00)' ABLAUFBEREIT

### Bedeutung

Das TU-Programm HSMS ist zur Annahme von Anweisungen bereit.

### Maßnahme

HSMS-Anweisungen eingeben.

## HSM0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0002 HSMS-ANWEISUNG ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Anweisung wurde fuer die Ausfuehrung durch eine HSMS-Servertask
akzeptiert. Informationen ueber den aktuellen Zustand dieses Auftrags
koennen mit der Anweisung SHOW-REQUESTS ermittelt werden.

### Maßnahme

Nach Beendigung des Auftrages koennen detaillierte Informationen dem
Anweisungsreport entnommen werden.

## HSM0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0003 HSMS-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde fehlerfrei ausgefuehrt.

### Maßnahme

Ein evtl. erstellter Anweisungsreport liefert genauere Informationen.

## HSM0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0004 HSMS-ANWEISUNG MIT WARNUNGEN AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde mit Warnungen ausgefuehrt, d.h. es traten nur
objektbezogene Fehler auf.
So werden bei Aktionsanweisungen von HSMS bzw. ARCHIVE Warnungen in den
Anweisungsreport ausgegeben, wenn vom Benutzer angegebene Objekte
(z.B. Dateien) nicht verarbeitet werden koennen.

### Maßnahme

Evtl. erstellten Anweisungsreport pruefen.

## HSM0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0005 HSMS-ANWEISUNG FEHLERHAFT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt, doch wurden von HSMS Fehler erkannt.
Bei Aktionsanweisungen werden die Fehler im Anweisungsreport aufgelistet.

### Maßnahme

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann der vorhergehenden
Meldung bzw. dem Anweisungsreport entnommen werden.

## HSM0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0006 FEHLER BEI VALIDIERUNG. HSMS-ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Naehere Information kann der vorhergehenden Meldung entnommen werden.

### Maßnahme

Anweisung mit korrigierten Operanden wiederholen.

## HSM0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0007 MAXIMALE WARTEZEIT ABGELAUFEN. HSMS-ANWEISUNG ASYNCHRON WEITERVERARBEITET

### Bedeutung

Die maximale Wartezeit auf die Beendigung der Anweisung ist abgelaufen.
Die Anweisung wird von HSMS asynchron weiterverarbeitet.

### Maßnahme

Auftrag mit der Anweisung SHOW-REQUESTS ueberwachen und evtl.
Anweisungsreport auswerten.

## HSM0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0008 FEHLER BEI AUSFUEHRUNG FESTGESTELLT. HSMS-ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es wurde ein Fehler festgestellt, der die weitere
Bearbeitung der Anweisung verhindert.

### Maßnahme

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann dem Anweisungsreport oder
der zum Bedienplatz geschickten Information entnommen werden. Nach
Beseitigung der Fehlerursache kann ein Auftrag mit Status INTERRUPTED
erneut gestartet werden.

## HSM0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0009 FEHLER BEI AUSFUEHRUNG FESTGESTELLT. HSMS-ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde ein Fehler festgestellt, der die weitere
Bearbeitung der Anweisung verhindert.

### Maßnahme

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann dem Anweisungsreport
entnommen werden.

## HSM0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0010 HSMS-ANWEISUNG ZUR SIMULATION ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Anweisung wurde fuer eine simulierte Ausfuehrung durch eine
HSMS-Servertask akzeptiert. Es erfolgen alle HSMS-internen Aktionen,
jedoch keinerlei 'echte' Zugriffe auf Datentraeger!

### Maßnahme

Nach Beendigung des Auftrags reduzierten Anweisungsreport auswerten.

## HSM0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0011 HSMS-ANWEISUNG SIMULIERT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde fehlerfrei ausgefuehrt, waehrend HSMS im
simulierten Betrieb ablaeuft. Es wurden keine 'echten' Zugriffe auf
Geraete und Datentraeger durchgefuehrt.

### Maßnahme

Naehere Information kann dem reduzierten Anweisungsreport entnommen
werden.

## HSM0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0012 ENDE DER AUSGABE-LISTE ERREICHT

## HSM0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0013 ENDE DER ANZEIGE ERREICHT

## HSM0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0014 HSMS-PROGRAMM BEENDET

### Bedeutung

Die END-Anweisung wurde erkannt und das HSMS-Programm wurde entladen.

## HSM0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0015 ZUGRIFF AUF S2-SPEICHEREBENE. BITTE WARTEN

### Bedeutung

Die aktuelle Datei ist auf die S2-Ebene (Magnetbaender und Kassetten)
migriert worden.
Das Zurueckholen der migrierten Daten kann laengere Zeit dauern.

### Maßnahme

Bitte warten!

## HSM0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0016 FEHLER BEI RECALL-VERARBEITUNG. RECALL-VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wegen eines internen Fehler konnten die migrierten Daten nicht
zurueckgeholt werden.

### Maßnahme

Trat der Fehler waehrend der Bearbeitung in einer HSMS-Servertask auf,
so wird ein zusaetzlicher Fehlerreport ausgedruckt.

## HSM0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0017 DATEIENDE ERREICHT. KEINE END-ANWEISUNG GEFUNDEN

### Bedeutung

Beim Einlesen von SYSDTA wurde das logische Dateiende erkannt, ohne
die END-Anweisung zu finden. HSMS wird abnormal beendet.

### Maßnahme

Aktuelle SYSDTA-Zuweisung ueberpruefen und evtl. korrigieren.

## HSM0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0018 HSMS ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Naehere Information kann der vorhergehenden Meldung entnommen werden.

## HSM0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0019 HSMS-SERVERTASK ABNORMAL BEENDET. AUFTRAG WURDE ABGEBROCHEN: KEIN REPORT ERZEUGT

### Bedeutung

Die mit der Bearbeitung des Auftrags beauftragte HSMS-Servertask wurde
abnormal beendet, der Auftrag wurde abgebrochen.
Eine Berichtdatei konnte nicht erzeugt werden. Es existiert aber
moeglicherweise ein Dump.

### Maßnahme

Der derzeitige Auftragsstatus kann mit der Anweisung SHOW-REQUESTS
ermittelt werden. Evtl. Auftrag erneut starten.

## HSM0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0020 AUFTRAG WIRD AN '(&01)' '(&00)' GESENDET

### Bedeutung

Es wird ein Auftrag fuer ein Shared-Pubset abgesetzt.
(&00): BCAM/MSCF Name des Systems, das den Auftragerhaelt.
(&01): zeigt an, ob der Request an einen Master odr einen
Backup Server gesendet wird.

## HSM0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0021 PARAMETERLISTE NICHT AUF VOLLWORTGRENZE AUSGERICHTET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Die Parameterliste muss auf Vollwortgrenze ausgerichtet sein.
Programm korrigieren und erneut starten.

## HSM0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0022 MAXIMALE WARTEZEIT ABGELAUFEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Bandverarbeitung ist zur Zeit nicht zugelassen,
- Die maximal zulaessige Wartezeit fuer Annahme der Anweisung durch
eine Servertask ist abgelaufen (d.h. alle Servertasks sind belegt),
- Ablauf der Wartezeit bei Shared-Update-Konflikt.

### Maßnahme

Auftrag zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen und evtl. Auftrag
asynchron ablaufen lassen (WAIT-FOR-COMLPETION=*NO).

## HSM0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 80

Warranty : YES

HSM0030 AUFTRAG '(&00)' ERSTELLT IN UMGEBUNG '(&01)' MIT DATUM '(&02)', ZEIT '(&03)'

### Bedeutung

Der Auftrag wurde von HSMS angenommen.
Diese Meldung gibt wichtige Parameter des Auftrags aus:
(&00) : Name des Auftrags, den der Benutzer vergeben hat
oder den HSMS standardmaessig erzeugt.
(&01) : Umgebung des Auftrags: SF fuer Single-Feature
oder SM(<cat-id>) fuer eine spezifische SM-Pubset-Umgebung.
(&02) : Datum des Auftrags, das von HSMS zugewiesen wurde.
(&03) : Zeit des Auftrages, die von HSMS zugewiesen wurde.
Diese Parameter koennen in nachfolgenden Anweisungen - wie z.B.
SHOW-REQUESTS, RESTART-REQUESTS und DELETE-REQUESTS - angegeben
werden, um den Auftrag eindeutig zu adressieren.

## HSM0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0040 PRUEFUNG VON DATEIEN DES VERSIONS-BACKUP-ARCHIVES '(&00)' GESTARTET.

### Bedeutung

Die Meldung zeigt den Beginn der Pruefung an, ob Dateien des
angegebenen Archivverzeichnisses von der Verarbeitungsebene
geloescht wurden oder bereits als geloescht erkannt wurden
und nun wieder existieren.
(&00) : Archivname

## HSM0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0041 DATEI '(&00)' - NUMBER-OF-BACKUP-VERSIONS WURDE AUF BASIS DES KATALOGEINTRAGS AUF '(&01)' AKTUALISIERT.

### Bedeutung

Der Wert der Number-of-Backup-Versions in der Directory-Datei
wurde gemaess Katalogeintrag der Datei aktualisiert. Die Datei
existiert noch auf der Verarbeitungsebene. Eine eventuelle
Loeschvormerkung wurde entfernt.
(&00) : Dateiname
(&01) : neue Number-of-Backup-Versions

## HSM0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0042 DATEI '(&00)' - NUMBER-OF-BACKUP-VERSIONS AUF BASIS DER MANAGEMENT-KLASSE AUF '(&01)' AKTUALISIERT.

### Bedeutung

Der Wert der Number-of-Backup-Versions in der Directory-Datei
wurde gemaess der Management-Klasse aktualisiert. Die Datei
existiert noch auf der Verarbeitungsebene. Eine eventuelle
Loeschvormerkung wurde entfernt.
(&00) : Dateiname
(&01) : neue Number-of-Backup-Versions

## HSM0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0043 DATEI '(&00)' - WURDE ALS GELOESCHT ERKANNT, ALS LOESCHDATUM WURDE '(&01)' EINGETRAGEN.

### Bedeutung

Die Datei befindet sich nicht (mehr) auf dem Pubset. Das aktuelle
Datum wird als angenommenes Loeschdatum in die Directory-Datei
eingetragen.
(&00) : Dateiname
(&01) : aktuelles Datum

## HSM0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0044 DATEI '(&00)' - EXISTIERT WIEDER, DAS LOESCHDATUM WURDE ENTFERNT.

### Bedeutung

Eine als geloescht vermerkte Datei existiert wieder auf dem Pubset.
In der Directory-Datei wurde das Loeschdatum entfernt. Eine
eventuelle Loeschvormerkung wurde rueckgesetzt.
(&00) : Dateiname

## HSM0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0045 DATEI '(&00)' - FORCE-DELETION-MARK WURDE ENTFERNT.

### Bedeutung

Das Flag FORCE-DELETION-MARK wurde fuer die genannte Datei im
Archivverzeichnis entfernt, da die Datei auf dem Pubset existiert.
(&00) : Dateiname

### Maßnahme

Fuehren Sie die Anweisung REORGANIZE-VERSION-BACKUP direkt
nach einem MODIFY-ARCHIVE FILES=*FORCE-DELETION aus, um alle
Dateiversionen aus dem Archivverzeichnis zu entfernen.

## HSM0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0046 ES WURDEN KEINE STATUS-AENDERUNGEN VON DATEIEN ERKANNT.

### Bedeutung

Es wurden keine Dateien aus dem Version-Backup-Archiv gefunden,
deren Status sich auf der Verarbeitungsebene geaendert hat.

## HSM0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0047 UEBERPRUEFUNG DER DATEI '(&00)' IST FEHLGESCHLAGEN (GRUND '(&01)').

### Bedeutung

(&00) : Dateiname,
(&01) : Grund des Fehlers:
'1' : die Datei liegt auf einem nicht importierten Pubset,
'2' : der FSTAT-Makro meldete fuer die Datei einen Fehler,
'3' : F-Record im Archivverzeichnis ist fehlerhaft.

### Maßnahme

Im letzten Fall aendern Sie nicht das Archivverzeichnis (!) und
uebergeben Sie es zur Diagnose zusammen mit dem Report dem Service.

## HSM0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0050 UNGEEIGNETE RESTORE-STRATEGIE FUER VERSIONS-BACKUP-ARCHIVE

### Bedeutung

Das Restaurieren aus einem Version-Backup-Archiv mittels
//RESTORE-FILES oder //RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS erfolgt
entsprechend den Original-Sicherungsversionen. Daher ist
beim Restore aus Versions-Backup-Archiven nur die Angabe
SELECT-SAVE-VERSIONS=*STD oder SELECT-SAVE-VERSIONS=*BY-ATTRIBUTES(
SAVE-VERSION-DATE=*BY-ORIGINAL-DATE) erlaubt.

### Maßnahme

Korrigieren Sie die Anweisung und versuchen Sie es erneut.

## HSM0100

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0100 SUBSYSTEM HSMS BETRIEBSBEREIT FUER OPERATIONELLEN BETRIEB

### Bedeutung

Das Subsystem HSMS wurde erfolgreich fuer den operationellen Betrieb
geladen bzw. es wurde auf diese Betriebsart umgeschaltet.
Aktionsanweisungen koennen abgesetzt werden, die ausgefuehrt werden,
wenn Servertasks verfuegbar sind.

## HSM0101

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0101 SUBSYSTEM HSMS BETRIEBSBEREIT FUER DEFINITIONS- UND AUSKUNFTSBETRIEB

### Bedeutung

Das Subsystem HSMS wurde fuer Definitions- und Auskunftsbetrieb
geladen bzw. es wurde auf diese Betriebsart umgeschaltet.
Aktionsanweisungen werden nicht akzeptiert.

### Maßnahme

Umschalten in operationellen Betrieb, um Aktionsanweisungen zuzulassen.

## HSM0102

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0102 SUBSYSTEM HSMS BETRIEBSBEREIT FUER SIMULATIONSBETRIEB

### Bedeutung

Das Subsystem HSMS wurde erfolgreich im Simulationsbetrieb geladen
bzw. es wurde auf diese Betriebsart umgeschaltet.
Aktionsanweisungen werden akzeptiert, jedoch erfolgen keine Zugriffe
auf reale Datentraeger und Geraete.

### Maßnahme

Umschalten in operationellen Betrieb, um reale Zugriffe zuzulassen.

## HSM0103

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0103 HSMS-AUFTRAGSDATEI INKONSISTENT. UMSCHALTEN IN DEFINITIONS- UND AUSKUNFTSBETRIEB

### Bedeutung

Die HSMS-Auftragsdatei ist nicht konsistent und kann nicht verwendet
werden. Es wurde in den Definitions- und Auskunftsbetrieb umgeschaltet.
Falls die Datei aus Sicht von DMS/CMS zerstoert ist, wurde ein
entsprechender Fehlercode in der vorhergehenden Meldung HSM0432
ausgegeben.

### Maßnahme

Nachfolgendes Umschalten in den gewuenschten Betriebsmodus ist moeglich,
die fehlerhaften Eintraege in der Auftragsdatei werden dann ignoriert.
Vollstaendige Korrektur erfolgt nur durch Loeschen der Auftragsdatei.

## HSM0104

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0104 HSMS-STEUERDATEI MIT PARAMETERN FUER ERST-INSTALLATION INITIALISIERT

## HSM0105

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0105 HSMS-SERVERTASK GESTARTET

### Bedeutung

Diese Task (Typ Subtask) steht zur Verfuegung, um Aktionsanweisungen
von HSMS zu bearbeiten, bis sie von HSMS beendet wird.

## HSM0106

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0106 HSMS-SERVERTASK BEENDET

### Bedeutung

Diese Task wurde von HSMS beendet.

## HSM0107

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0107 REAKTIVIEREN VON '(&00)' AUFTRAEGEN BEENDET FUER UMGEBUNG '(&01)' (ANZAHL ANGENOMMENER AUFTRAEGE = '(&02)', ANZAHL UNTERBROCHENER AUFTRAEGE = '(&03)')

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Reaktivierungsprozess fuer eine
bestimmte Auftragsdatei beendet ist. Das Reaktivieren geschieht beim
Hochfahren des Subsystems oder beim Import eines SM-Pubsets.
(&00) : "BS2000" fuer zentrale Auftraege.
"HSMS-CL" fuer dezentrale HSMS-Client-Auftraege (UNIX).
(&01) : "SF" fuer Single-Feature-Umgebung.
"SM(<cat-id>)" fuer eine bestimmte SM-Pubset-Umgebung.
(&02) : Anzahl vorhandener Auftraege mit dem Status ACCEPTED.
Diese Auftraege werden automatisch reaktiviert.
(&03) : Anzahl vorhandener Auftraege mit dem Status INTERRUPTED.
Diese Auftraege koennen mit der Anweisung RESTART-REQUESTS erneut
gestartet oder mit DELETE-REQUESTS geloescht werden.
HSMS-Client-Auftraege koennen mit dem CLI-Kommando bsrstrt erneut
gestartet oder mit bsrm geloescht werden.

## HSM0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0108 HSMS AUFTRAG '(&00)' AUS WARTESCHLANGE ENTFERNT

### Bedeutung

Das /EXPORT-PUBSET des SM-Pubsets verhinderte die Annahme des Auftrags.
Der Auftrag wird beim naechsten Import der Umgebung erneut gestartet.
Fuer Concurrent-Copy-Auftraege wurde die Deinitialisierung der Session
durchgefuehrt. Das erneute Starten von Auftraegen ist nicht moeglich.

## HSM0109

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0109 HSMS '(&00)' KOMMUNIKATIONS-TASK WURDE GESTARTET

### Bedeutung

Diese Task steht zur Verfuegung, um HSMS-Anweisungen aus dem Netz zu
bearbeiten, bis die Task von HSMS beendet wird.
&00 : ERSTE/SUB/ANTWORT

## HSM011A

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM011A FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER SYSTEM-SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER CATID '(&02)'

### Bedeutung

Die System-Schnittstelle (&01), die von HSMS fuer die
Katalogkennung (&02) aufgerufen wurde, hat einen Fehler gemeldet,
d.h. es wurde der unerwartete Fehlercode (&00) uebergeben.

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes (&00) gemaess der Beschreibung in der
Schnittstellen-Dokumentation und evtl. Diagnose verstaendigen.
Bei einigen Schnittstellen-Fehlern ($GCF, ...) wird ein Eintrag mit dem
Schluessel HSM0115 zur weiteren Diagnose in die SERSLOG-Datei geschrieben.

## HSM011B

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM011B KNOTEN '(&00)' MIT IP-ADDRESSE '(&01)' IST NICHT ALS KALENDERKNOTEN FESTGELEGT

### Maßnahme

Ein Kalenderknoten muss in den HSMS-Parametern als PRIMARY_CN oder
SECONDARY_CN definiert sein.

## HSM0110

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0110 BS2000 VERSION '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT. HSMS NICHT LADBAR

### Bedeutung

Das Subsystem HSMS ist in der aktuellen BS2000-Version nicht ladbar.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen, passende HSMS-Version installieren und
Subsystem erneut laden.

## HSM0111

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0111 SUBSYSTEM ARCHIVE-VERSION '(&00)' '(&01)'. HSMS NICHT LADBAR

### Bedeutung

Das Subsystem HSMS ist mit der aktuellen ARCHIVE-Version (&00) und
Status (&01) nicht ladbar.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0112

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0112 AKTION '(&00)' NICHT ERLAUBT FUER SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

Eine Aktion wurde fuer ein Subsystem gefordert, obwohl die Aktion intern
von HSMS nicht erlaubt ist.
&00: gewuenschte Aktion
&01: Subsystem

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0113

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0113 KEIN EINTRAG IM BENUTZERKATALOG FUER KENNUNG 'SYSHSMS' AUF KATALOGKENNUNG '(&00)'VORHANDEN

### Bedeutung

Fuer die HSMS-Verwalterkennung SYSHSMS existiert kein Eintrag im
Benutzerkatalog.

### Maßnahme

JOIN-Eintrag ohne Account-Nummer erzeugen und Subsystem erneut laden.

## HSM0114

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0114 INTERNER FEHLER. HSMS SCHALTET UM IN DEFINITIONS- UND AUSKUNFTSBETRIEB

### Bedeutung

Ein HSMS-interner Fehler wurde erkannt, der ein Weiterarbeiten im
operationellen Betrieb verhindert.

### Maßnahme

Vorhergehende Meldung untersuchen, Fehlerursache beheben und evtl.
HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0115

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0115 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER SYSTEM-SCHNITTSTELLE '(&01)'

### Bedeutung

Die aufgerufene System-Schnittstelle (&01) meldete einen Fehler,
d.h. uebergab einen nicht-erwarteten Returncode (&00).

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes (&00) gemaess der Beschreibung in der
Schnittstellen-Dokumentation und evtl. Diagnose verstaendigen.
Bei einigen Schnittstellenfehlern ($GCF, ...) wird ein Eintrag mit dem
Schluessel HSM0115 zur weiteren Diagnose in die SERSLOG-Datei geschrieben.

## HSM0116

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0116 KLASSE-5-SPEICHER NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Eine Klasse-5-Speicheranforderung kann nicht erfuellt werden, da im
Benutzeradressraum nicht genug zusammenhaengender Platz vorhanden ist,
bzw. eine Speichersaettigung des Systems vorliegt.

## HSM0117

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0117 VIRTUELLER ADRESSRAUM FUER HSMS-MEMORY-POOL NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Der zur Kommunikation mit den HSMS-Servertasks benoetigte Memory-Pool
kann im Klasse-5-Speicher nicht angelegt werden. HSMS wird nicht geladen.

### Maßnahme

Explizit kleineren Memory-Pool anlegen, d.h. Subsystem mittels
START-HSMS ...,COMMON-MEMORY-SIZE=xxx laden.
ACHTUNG: Memory-Pool-Groesse muss in HSMS-Steuerdatei eingetragen
werden (Anweisung MODIFY-HSMS-PARAMETERS ..VALID=PERMANENT).

## HSM0118

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0118 INTERNER FEHLER '(&00)' IN MODUL '(&01)'

### Bedeutung

Ein Modul des HSMS-Steuerprogramms meldet einen internen Fehler.

### Maßnahme

Evtl. nachfolgenden Systemdump ziehen und zusammen mit
Blattschreiberprotokoll und HSMS-Report zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0119

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0119 FEHLER '(&00)' BEIM '(&01)'-ZUGRIFF AUF JOBVARIABLE '(&02)'

### Maßnahme

Naehere Information ueber den Fehlercode (&00) kann dem BS2000-Handbuch
'Jobvariablen' entnommen werden.

## HSM012A

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : YES

HSM012A ERSTELLEN DES AUFTRAGS'(&00)' FUER BENUTZER '(&01)' MIT AUFTRAGSKENNZEICHEN '(&02)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn ein Benutzer einen Auftrag mit
einem Auftragskennzeichen erzeugt.
Das Autragskennzeichen ist fuer den Operator bestimmt.
&00: Name des Auftrags.
&01: Benutzer, der den Auftrag erzeugt hat.
&02: Auftragskennzeichen.

## HSM0120

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0120 AUFTRAG '(&00)' FUER TSN '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

Diese Meldung dient der Zuordnung des Auftrags (&00), erzeugt von einer
Task mit TSN (&01), zu der HSMS-Servertask. Deren TSN kann dem
Blattschreiberprotokoll entnommen werden.

## HSM0121

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0121 SAMMELAUFTRAG GESTARTET

### Bedeutung

Mehrere Auftraege fuer das gleiche Systemarchiv und dessen
Standard-Sicherungsdatei wurden zu einem Sammelauftrag zusammengefasst
und werden nun gemeinsam abgearbeitet.

## HSM0122

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0122 UNGUELTIGE FORMATE IN HSMS-AUFTRAGSDATEI. AUFTRAEGE KOENNEN NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

In der HSMS-Auftragsdatei sind noch Auftraege von frueheren HSMS-Versionen
eingetragen. Diese Auftraege koennen nicht weiter bearbeitet werden.

### Maßnahme

Vollstaendige Korrektur des Fehlers erfolgt nur durch Loeschen
der Auftragsdatei.

## HSM0123

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0123 ABRECHNUNGSNUMMER '(&00)' IST FUER TSOS/SYSHSMS NICHT GUELTIG. HSMS-SERVER-/KOMMUNIKATIONS-TASK KANN NICHT ERZEUGT WERDEN

### Bedeutung

Es kann keine (Server-/Kommunikations-)Task mit der z. Zt. zugewiesenen
Abrechnungsnummer fuer die Benutzerkennung TSOS/SYSHSMS erzeugt werden.

### Maßnahme

Gueltige Abrechnungsnummer fuer die HSMS-Servertasks mittels
MODIFY-HSMS-PARAMETERS fuer die laufende Anwendung oder permanent
definieren; evtl. in der gleichen Anweisung die gewuenschte Anzahl
der Servertasks erzeugen.

## HSM0124

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0124 BENUTZERKENNUNG '(&00)' DES AUFTRAGS '(&01)' UNGUELTIG. AUFTRAG IST IM STATUS 'INTERRUPTED'

### Bedeutung

Die Benutzerkennung wurde zwischen der Entgegennahme des Auftrags und
dessen Start gesperrt (z.B. durch den Server).

### Maßnahme

Auftrag nach erneuter Freigabe der Benutzerkennung erneut starten.

## HSM0125

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0125 STEUERDATEI UND AUFTRAGSDATEI MUESSEN AUF EINEM EXKLUSIV IMPORTIERTEN PUBSET LIEGEN

### Maßnahme

Der Benutzerkennung SYSHSMS muss eine andere Standard-Katalogkennung
zugewiesen werden, oder das Pubset der Standard-Katalogkennung von SYSHSMS
muss zugreifbar, lokal und exklusiv importiert werden.

## HSM0126

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0126 STEUERDATEI ZERSTOERT. LADEVORGANG FUER HSMS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die Steuerdatei ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
Die vorhandene Datei kann nicht verwendet werden.
Der Ladevorgang fuer HSMS musste abgebrochen werden.

### Maßnahme

Analysieren des aufgetretenen DVS-Fehlers mit Hilfe der zuvor
ausgegebenen Meldung HSM0432.
Korrigieren bzw. Loeschen der Steuerdatei und HSMS erneut starten.

## HSM0127

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0127 INTERNER FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER BOERSENFUNKTION '(&01)'

### Bedeutung

Nach dem Aufruf der genannten Boersenfunktion wurde ein unerwarteter
Fehler an HSMS zurueckgemeldet. Die Kommunikation zwischen den
verschiedenen Tasks innerhalb von HSMS ist stark eingeschraenkt.
Beim Entladen von HSMS koennen Boersenfehler im Zusammenhang mit dem Abbau
der Boersen gemeldet werden und bleiben in dieser Situation ohne Folgen.

### Maßnahme

Bei normalem Betrieb empfiehlt es sich, HSMS zu entladen und neu zu
starten, weil ein sicherer Betrieb von HSMS nicht mehr gewaehrleistet ist.
Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0128

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0128 INTERNER FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER FUNKTION '(&01)' DER SUBSYSTEM-VERWALTUNG (DSSM)

### Bedeutung

Nach einem Aufruf der genannten DSSM-Funktion wurde ein unerwarteter
Returncode zurueckgemeldet. Die Ursache kann in einer fehlerhaften
Installation der Subsysteme HSMS und ARCHIVE liegen.

### Maßnahme

Es soll geprueft werden, ob die zueinander passenden Versionen dieser
Subsysteme installiert sind, und ob eine falsche ARCHIVE-Version schon
vor HSMS geladen wurde.
Wenn notwendig, den Installationsfehler beheben.
Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0129

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

HSM0129 RUECKMELDUNG VON HSMS BEI DER SUBSYSTEM-VERWALTUNG (DSSM) WURDE MIT FEHLERCODE '(&00)' BEANTWORTET

### Bedeutung

HSMS hat sich nach dem Abschluss der subsystemeigenen Initialisierung
oder der Auftragsbeendigung (Stopcommission) bei der Subsystemverwaltung
zurueckgemeldet. Dabei wurde ein unerwarteter Fehlercode an HSMS
gemeldet. HSMS befindet sich in einem irreparablen Zustand und
kann in der laufenden BS2000-Session nicht mehr gestartet werden.

### Maßnahme

Ein erfolgreicher HSMS-Betrieb ist erst nach einem neuen Start des
Gesamtsystems moeglich.

## HSM013A

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM013A FERNER KNOTEN '(&00)' MIT ADRESSE '(&01)' WURDE VERSEHENTLICH ALS KALENDERKNOTEN EINGESETZT

### Bedeutung

Dieser Knoten ist fuer den laufenden HSMS-Server nicht als
Kalenderknoten berechtigt.

## HSM0130

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0130 WARNUNG : EINIGE KOMMUNIKATIONS-TASKS WURDEN NICHT ERSTELLT

## HSM0131

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0131 FEHLER. KOMMUNIKATION MIT HSMS-CLIENT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Erster Kommunikations-Task oder Antwort-Task oder alle Kommunikations-
Tasks koennen nicht erstellt werden, so dass eine Kommunikation
nicht moeglich ist.

## HSM0132

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0132 HSMS '(&00)' KOMMUNIKATIONS-TASK WURDE BEENDET

### Bedeutung

Diese Task wurde von HSMS beendet.

## HSM0133

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0133 HSMS '(&00)' KOMMUNIKATIONS-TASK MELDET '(&01)'

### Bedeutung

Eine Kommunikations-Task meldet ein Ereignis.
&00: Typ des HSMS-Kommunikations-Task (FIRST, SUB oder ANSWER)
&01: HSMS-Ereignis

## HSM0134

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0134 HSMS-ANSWER-KOMMUNIKATIONS-TASK BEGINNT, ANTWORTEN ZUM KNOTEN '(&00)' ZU SENDEN

## HSM0135

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0135 KEINE VERBINDUNG ZUM SUBSYSTEM HSMS-SV MOEGLICH

### Bedeutung

Subsystem-Erstellung/-Verbindung gescheitert. Kein KNOTEN-S0 wird von
HSMS unterstuetzt.

## HSM0136

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0136 KEINE VERBINDUNG ZUM SUBSYSTEM '(&00)' MOEGLICH. '(&01)' UNBRAUCHBAR

### Bedeutung

&00: aufgerufenes Subsystem.
&01: unbrauchbare Funktion/Task von HSMS.
Moegliche Ursache: Subsystem nicht gestartet.

## HSM0137

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0137 HSMS-CLIENT PROTOKOLLFEHLER BEI '(&00)' FESTGESTELLT (DIAGNOSE-INFO '(&01)'). VERBINDUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

&00: Kommunikationsschritt, durch den der Fehler ausgeloest wurde.
&01: Diagnose-Information.
Ein HSMS-CLIENT sendet eine Netz-Meldung, -
die mit dem HSMS-Client/Server-
Protokoll nicht kompatibel ist. Der Client kann von der
Kommunikations-Task nicht behandelt werden.
Die Verbindung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Festlegen, welcher CLIENT die Meldung sendet.
Kontrollieren, ob die CLIENT-Version mit HSMS kompatibel
ist.
Evtl. Diagnose verstaendigen.
Pruefen, ob kein anderes Produkt denselben Kommunikationsport wie
HSMS-SV verwendet.

## HSM0138

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0138 WARNUNG: HSMS SCHLUSS-REPORT FUER BENUTZER KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. ZWISCHENREPORT '(&00)' NOCH VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der letzte HSMS-Report im Druckformat kann nicht erstellt werden.
Der Zwischenreport ist noch verfuegbar, aber schwerer zu lesen.

## HSM0139

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0139 VERSION DER HSMS-AUFTRAGSDATEI NICHT KOMPATIBEL. HSMS NICHT LADBAR

### Bedeutung

Die Version der HSMS-Auftragsdatei ist mit der aktuellen
HSMS-Version nicht kompatibel.

### Maßnahme

Auftragsdatei loeschen und HSMS erneut starten.

## HSM0140

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0140 FERNE KNOTEN-S0 IN DER HSMS-STEUERDATEI WERDEN UEBERSPRUNGEN

### Bedeutung

HSMS-SV ist nicht vorhanden. Ferne Knoten-S0 werden von HSMS nicht
unterstuetzt.

## HSM0141

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0141 KEIN S1-SPEICHER MEHR FUER SM-PUBSET '(&00)' DEFINIERT

### Bedeutung

Das Exportieren wurde fuer den Datentraeger, der als S1-Ebene
definiert ist, beendet.
'&00': Katalogkennung des SM-Pubsets

## HSM0142

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0142 INKONSISTENZ IN DER STEUERDATEI, FEHLER '(&00)'

## HSM0143

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0143 STARTUP '(&00)' FUER SM-PUBSET '(&01)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird beim Einrichten des Subsystems fuer jedes SM-Pubset,
auf das zugegriffen werden kann, ausgegeben.
Startup-Zustaende sind:
- IN PROCESS: Der Startup ist in Bearbeitung.
- COMPLETED : Der Startup ist beendet. Das SM-Pubset befindet sich unter
HSMS-Kontrolle.
- ABORTED : Waehrend der Startup-Verarbeitung des SM-Pubsets trat ein
Fehler auf. Das Einrichten des Subsystems wird fortgesetzt,
aber das SM-Pubset wird HSMS nicht bekannt gemacht.

## HSM0144

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0144 AUFRAEUMEN FUER SERVERTASK '(&00)' AUFGERUFEN

### Bedeutung

Wenn ein HSMS-Servertask misslingt, fuehrt die HSMS-Maintask einen Wieder-
herstellungs-Aufruf fuer jeden Auftrag durch, der sich unter
Kontrolle der HSMS-Servertask befindet.

## HSM0145

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0145 EXPORT-TASK WARTET AUF DIE BEENDIGUNG VON AUFTRAEGEN, DIE VON DER HSMS-SERVERTASK '(&00)' GESTARTET WURDEN

## HSM0146

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0146 HSMS CONCURRENT-COPY-AUFTRAG '(&00)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Concurrent-Copy-Auftrag konnte nicht reaktiviert werden, denn das
SM-Pubset ist exportiert.
Die Concurrent-Copy-Session wurde deinitialisiert, und der Auftrag wurde
geloescht. Es fand keine Bearbeitung statt; es wurde kein Report erzeugt.

### Maßnahme

Concurrent-Copy-Auftrag erneut erteilen, wenn das SM-Pubset verfuegbar
ist.

## HSM0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0150 WARNUNG: SM-PUBSET '(&00)' ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR

## HSM0155

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0155 '(&00)' FEHLER FESTGESTELLT, RC = '(&01)'

### Bedeutung

&00: Name der Schnittstelle
&01: Fehlercode
Naehere Information kann der nachfolgenden Meldung entnommen werden.

## HSM0156

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0156 FEHLER GEMELDET VON '(&00)' WAEHREND '(&01)'

### Bedeutung

&00 : Name der Schnittstelle oder HSMS-Bearbeitungsschritt, der einen
unerwarteten Fehlercode liefert.
&01 : HSMS-Bearbeitungsschritt.
Naehere Informationen koennen den folgenden und/oder den vorausgegangenen
Meldungen entnommen werden.

## HSM0157

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 90

Warranty : NO

HSM0157 FEHLER GEMELDET VON '(&00)' WAEHREND '(&01)', RC = '(&02)'

### Bedeutung

&00: Name der Schnittstelle oder HSMS-Bearbeitungsschritt, der einen
unerwarteten Fehlercode liefert.
&01: HSMS-Bearbeitungsschritt.
&02: Fehlercode.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0158

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0158 INTERNE VERSION '(&00)' (GEFORDERTE VERSION = '(&01)') IM MODUL '(&02)' KANN NICHT BEARBEITET WERDEN

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## HSM0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0159 VERBINDUNG ZUM PARTNER '(&00)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wegen eines CMX-Fehlers wird die geoeffnete Verbindung zur Workstation
(&00) abgebrochen.

## HSM0160

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0160 HSMS STEUERDATEI UMGESTELLT

### Bedeutung

Die HSMS Steuerdatei wurde waehrend der
Startup-Verarbeitung umgestellt. Moegliche Gruende sind:
- Es wurde ein falscher Parameter gefunden (z.B. die Katalogkennung
eines SM-Pubsets)
- Die Steuerdatei wurde von einer aelteren HSMS-Version erstellt

## HSM0161

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0161 WARNUNG: DOPPELTER KNOTEN-S0 '(&00)' WIRD UEBERSPRUNGEN

### Bedeutung

Die HSMS-Steuerdatei des SM-Pubsets, das importiert wird, enthaelt
eine Knoten-S0-Definition, die bereits im Common Memory Pool von HSMS
vorhanden ist. Der Knoten-S0 wird uebersprungen.
'(&00)': Kennung des Knoten-S0

## HSM019A

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM019A ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' GESPERRT DURCH TSN '(&02)' AUF HOST '(&03)'

### Bedeutung

Die aktuelle Task wartet, bis das Archiv nicht mehr gesperrt ist.
&00: Name des gesperrten Archivs
&01: Umgebung
&02: Task, die das Archiv sperrt
&03: Name des Hosts

## HSM019B

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM019B ZUGRIFF AUF VERZEICHNIS '(&00)' DERZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Simultaner Zugriff auf das Directory durch eine andere Task.
&00: Name des Verzeichnisses oder Behaelters

## HSM019C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM019C ENTSPERREN VON VERZEICHNIS '(&00)' NICHT GELUNGEN (SPERRENDE TSN = '(&01)', SPERRENDER HOST = '(&02)')

### Bedeutung

Es trat ein Fehler beim Entsperren des Verzeichnisses auf.
Wenn der Fehler vor der Verarbeitung auftritt:
Die Verarbeitung wird abgebrochen, weil ein Fehler waehrend des
Wiederherstellens einer sinnlosen Sperre auftritt.
Wenn der Fehler nach der Verarbeitung auftritt:
Die Sperre auf dem Verzeichnis, die der aktuelle Task verursacht,
kann nicht freigegeben werden.
Weitere Sicherungstaetigkeiten von anderen Hosts auf dem betroffenen
Verzeichnis sind nicht mehr ohne manuellen Eingriff moeglich.

### Maßnahme

//MDA DIRECTORY-LOCK=*REMOVE eingeben, um die Sperre zu entfernen.

## HSM0190

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

HSM0190 HSMS LOGGING-DATEI '(&00)' GEOEFFNET

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## HSM0191

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

HSM0191 HSMS LOGGING-DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## HSM0198

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 00

Warranty : NO

HSM0198 DIAGNOSE INFORMATION: STEP (&00) ERREICHT IN (&01)

## HSM0199

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 30

Warranty : NO

HSM0199 HSMS-KOMMENTAR '(&00)'

### Bedeutung

Systembetreuer anrufen, um die Bedeutung der Meldung zu erfahren.

## HSM02A0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM02A0 WIEDERHERSTELLUNGS-AUFTRAG MUSS AM MASTER-SHARER DES SM-PUBSETS '(&00)' EINGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Die Anweisung RECOVER-REQUESTS kann nicht auf einem Slave-Sharer des
SM-Pubsets bearbeitet werden.
(&00): Kennung des SM-Pubsets

### Maßnahme

Wiederherstellungs-Auftrag am Master-Sharer absetzen.

## HSM02A1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM02A1 HOST '(&00)' IST EIN AKTIVER SHARER DES SM-PUBSETS '(&01)'. OPERAND 'FORCE' IST NOTWENDIG

### Bedeutung

Die Anweisung RECOVER-REQUESTS prueft, ob der Host unter Recovery ein
aktiver Sharer des SM-Pubsets ist. Wenn der Host aktiv ist, ist der
Operand FORCE notwendig.
Beachten Sie, dass das Erzwingen einer Wiederherstellung problematisch
ist, da einige Auftraege zweimal gestartet werden koennen.
(&00): Name des Hosts
(&01): Kennung des SM-Pubsets

### Maßnahme

Aktivitaet von HSMS auf dem Host unter Recovery pruefen. Operanden FORCE
eingeben, wenn ein Wiederherstellungs-Auftrag gewuenscht wird.

## HSM02A2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM02A2 NEW-CATALOG-ID MUSS ZUR AUSGABE-ARCHIVUMGEBUNG GEHOEREN

### Bedeutung

Die neuen Datei-/JV-Namen muessen zur Ausgabe-Archivumgebung gehoeren.

### Maßnahme

Unteroperand NEW-CATALOG-ID von NEW-FILE-NAMES und/oder NEW-JV-NAMES
aendern und Anweisung wiederholen.

## HSM02A3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM02A3 DATEIEN/JV IN EINE SF-PUBSET-KATALOGKENNUNG UMBENENNEN

### Bedeutung

Die Dateien/Jobvariablen muessen so umbenannt werden, dass sie die
Katalogkennung eines SF-Pubsets erhalten.

### Maßnahme

Operand NEW-FILE-NAMES und/oder NEW-JV-NAMES mit NEW-CATALOG-ID benutzen
und Anweisung wiederholen.

## HSM02A4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM02A4 ARCHIVNAME '(&00)' IST HSMS NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Es ist kein Archiv mit dem angegebenen Namen
in HSMS definiert.

### Maßnahme

Archiv erzeugen oder Anweisung mit anderem Archivnamen wiederholen.

## HSM02A5

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM02A5 AKTUELLE HSMS-VERSION UNTERSTUETZT DIE FUNKTION VON '(&00)' '(&01)' NICHT

### Bedeutung

Das Objekt '(&00)' erfordert eine neue Funktion, die von der aktuellen
HSMS-Version nicht unterstuetzt wird.
'(&00)': 'ARCHIVE' oder 'NODE-S0' oder 'SM-PUBSET'
'(&01)': Name des Objekts.
Die Verarbeitung des angegebenen Objekts wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Anweisung auf einem System eingeben, auf dem eine neuere HSMS-Version
laueft. Wenn moeglich, Anweisung auf dem System eingeben, das das Objekt
erstellt hat.

## HSM0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0200 VERBINDUNGSFEHLER '(&00)' FUER SUBSYSTEM HSMS. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Bei Aufruf des HSMS-SVC wird im Standardheader der Parameterliste
ein Verbindungsfehler mit dem angezeigten SUBCODE1 '(&00)' gemeldet.
'1': Die angeforderte Funktion wird nicht unterstuetzt.
'2': Die angeforderte Funktion ist nicht verfuegbar.
'65': Das Subsystem wurde nicht erzeugt.
'130': Das Subsystem ist im Zustand DELETE oder HOLD.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0201 PROGRAMM SDF NICHT VERFUEGBAR. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0202 HSMS IN KEINER AKTIVEN SYNTAX-DATEI VORHANDEN ODER SYNTAX-DATEI-VERSION NICHT KOMPATIBEL MIT GELADENER HSMS-VERSION. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Moegliche Ursachen :
- In keiner der zugewiesenen Syntaxdateien sind die HSMS-Anweisungen
deklariert.
- Die Version der Syntaxdatei ist mit der geladenen
HSMS-Version nicht kompatibel.

### Maßnahme

Syntaxdatei und HSMS-Versionen ueberpruefen; Systembetreuer
verstaendigen und HSMS richtig installieren lassen.

## HSM0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0203 SDF-FEHLER '(&00)'. HSMS-ANWEISUNG NICHT EINGELESEN

### Bedeutung

Bedeutung des Subcodes:
- 12: SDF-Uebergabebereich zu klein.
- 28: Syntaxfehler in der Anweisung.
- 40: Die Meldungslisten, die SDF zurueckschickt, sind zu lang.
Naehere Information ueber den Subcode kann dem BS2000-Handbuch 'SDF'
entnommen werden.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## HSM0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0204 HSMS-TU-PROGRAMM IN HSMS-OML NICHT VORHANDEN. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Teile des HSMS-Programms koennen nicht nachgeladen werden, da sie
in der HSMS-OML nicht eingetragen sind.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen und HSMS vollstaendig installieren lassen.

## HSM0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0205 VERSION '(&00)' DER HSMS-SVC-SCHNITTSTELLE NICHT UNTERSTUETZT. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Die vom Aufrufer verwendete Version der HSMS-SVC-Schnittstelle wird von
der geladenen HSMS-Version nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

SVC-Aufruf mit dem HSMS-Makro generieren lassen. Tritt der Fehler dann
noch auf, Systemadministrator verstaendigen.

## HSM0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0206 VERSION '(&00)' DER HSMS-ANWEISUNG NICHT UNTERSTUETZT. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Die in der Syntaxdatei deklarierte Version der HSMS-Anweisung wird
von der geladenen HSMS-Version nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen und HSMS vollstaendig installieren lassen.

## HSM0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0207 AUFGERUFENE HSMS-FUNKTION NICHT UNTERSTUETZT. HSMS NICHT AUFRUFBAR

### Bedeutung

Die in der Syntaxdatei deklarierte HSMS-Anweisung wird von der
geladenen HSMS-Version nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen und HSMS vollstaendig installieren lassen.

## HSM0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0208 HSMS NICHT BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Subsystem noch nicht vollstaendig geladen bzw. initialisiert.

### Maßnahme

Anweisung zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen.

## HSM0209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0209 VIRTUELLER ADRESSRAUM FUER HSMS-MEMORY-POOL NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Der im gemeinschaftlichen Speicherbereich verfuegbare Speicher ist
erschoepft, weil z.B. zu viele Tasks an das Subsystem HSMS angeschlossen
sind, oder weil zu viele Auftraege im Zustand ACCEPTED auf Abarbeitung
warten.

### Maßnahme

Moegliche Abhilfen:
- Erzeugung weiterer Auftraege verbieten (Umschalten in Definitions-
und Auskunftsbetrieb)
- Aktivieren wartender Auftraege durch Aendern der
Bandbearbeitungszeiten (z.B. der Systemarchive)
- Vergroessern des Memory-Pools
(wirkt erst in der naechsten HSMS-Session, evtl. HSMS entladen,
jedoch aktive Auftraege noch beenden lassen!).

## HSM021A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM021A HSMS-VERWALTER DARF DIESE ANWEISUNG NICHT DURCHFUEHREN

### Bedeutung

Diese Anweisung ist fuer den HSMS-Verwalter nicht erlaubt.

## HSM021B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM021B SYSTEMARCHIV '(&00)'IN DEN GLOBALEN HSMS-PARAMETERN NICHT DEFINIERT

## HSM021C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM021C AKTUELL IST DIE NUTZUNG VON SM-PUBSETS ALS S1-SPEICHEREBENE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Nutzung von SM-Pubsets als S1-Speicherebene bei
BACKUP-FILES, ARCHIVE-FILES, COPY-SAVE-FILE, MIGRATE-FILES
ist aktuell nicht moeglich.
Dies ist nur moeglich mit HSMS ab Version V10.0A und nur
im Modus SAVE-FILE-PROCESSING=*HSMS-V10-COMPATIBLE.

### Maßnahme

Wenden Sie sich an den HSMS-Administrator.

## HSM021D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM021D IM MOMENT IST ES NICHT MOEGLICH ALLE FUER HSMS RESERVIERTEN VOLUME-SETS ALS S1-SPEICHEREBENE ZU BENUTZEN

### Bedeutung

Es ist derzeit nicht moeglich, alle fuer HSMS reservierten Volume-Sets
bei BACKUP-FILES, ARCHIVE-FILES, COPY-SAVE-FILES, MIGRATED-FILES
und REPAIR-... als S1-Speicherebene zu benutzen.
Dies ist nur ab BS2000 OSD/BC V11.0A und ab HSMS V11.0A und nur
im Modus SAVE-FILE-PROCESSING=*HSMS-V10-COMPATIBLE moeglich.
Im Fall eines Shared SM-Pubsets, muss auch die Version
des Master-Systems BS2000 OSD/BC V11.0A oder hoeher sein.

### Maßnahme

Wenden Sie sich an den System- und/oder HSMS-Administrator.

## HSM021E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM021E DIE VERSIONS-BACKUP-FUNKTIONALITAET IST DERZEIT EINGESCHRAENKT

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Die Anweisungen BACKUP-FILE-VERSIONS und REORGANIZE-VERSION-BACKUP
werden erst ab BS2000 OSD/BC V11.0B und nur im Modus
SAVE-FILE-PROCESSING=*HSMS-V10-COMPATIBLE unterstuetzt.
- REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE und REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE aus einem
Versions-Backup-Archiv werden nur unterstuetzt ab BS2000 OSD/BC V11.0B
und nur im Modus SAVE-FILE-PROCESSING=*HSMS-V10-COMPATIBLE.
- Die Anweisung CHECK-CATALOGED-FILES wird erst ab BS2000 OSD/BC V11.0B
unterstuetzt.
- Bei Versions-Backup-Archiven werden die Anweisungen RESTORE-FILES und
RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS erst ab BS2000 OSD/BC V11.0B unterstuetzt.
Im Falle einer Shared-Pubset-Umgebung sind dieselben Voraussetzungen fuer
das verarbeitende System (Master oder Backup-Server) obligatorisch.

### Maßnahme

Wenden Sie sich an den System- und/oder HSMS-Administrator.

## HSM0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0210 ANWEISUNG IM AKTUELLEN BETRIEBSMODUS NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Die eingegebene HSMS-Anweisung kann im aktuellen HSMS-Betriebsmodus
nicht bearbeitet werden.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen und HSMS in operationellen Betrieb bzw.
Simulationsbetrieb umschalten lassen.

## HSM0211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0211 SYSTEMARCHIV '(&00)' FUER PUBSET '(&01)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- In den Pubset-Parametern ist das Systemarchiv fuer das Versions-Backup
nicht definiert.
- In den Pubset-Parametern ist das Systemarchiv per *STD zugewiesen,
doch dem entsprechenden globalen HSMS-Parameter ist nur *UNDEFINED
zugeordnet.
- Das dem symbolischen Archivnamen *SYSMIGRATE zugeordnete Archiv
'(&00)' ist HSMS nicht bekannt, z.B. weil das Archiv nach Zuweisung
als Systemarchiv geloescht wurde.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen und Zuweisungen entsprechend korrigieren
lassen bzw. (bei geloeschtem Archiv) Archiv neu einrichten lassen.

## HSM0212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0212 SYSTEMARCHIV '(&00)' NICHT EINDEUTIG ZUZUORDNEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es ist nicht moeglich, in einer Anweisung Dateien oder Jobvariablen von
mehreren Pubsets zu verarbeiten, denen nicht dasselbe Systemarchiv
zugeordnet ist.
- Bei der Bestimmung des Systemarchivs anhand der HSMS bekannten Pubsets
(S0-Pubsets fuer *SYSMIGRATE) gibt es mindestens zwei (S0-) Pubsets, in
deren Pubset-Parametern (explizit oder per *STD) verschiedene Archive
dem Systemarchiv zugewiesen sind.
- Nur fuer die Anweisung SHOW-ARCHIVE
(SELECT = *SAVE-VERSIONS / *SAVE-FILES / *VOLUMES):
Bei der Bestimmung des Systemarchivs anhand der HSMS bekannten Pubsets
(S0-Pubsets fuer *SYSMIGRATE) ist fuer mindestens ein (S0-) Pubset
als Systemarchiv in dessen Pubset-Parametern *STD zugewiesen. Ein
globales Archiv ist jedoch nicht zugeordnet (*UNDEFINED) oder es gibt
gar keine (S0-)Pubsets.

### Maßnahme

Moegliche Abhilfen:
- Mehrere Auftraege mit nach Pubsets getrennten Dateien/Jobvariablen
absetzen.
- Name eines Systemarchivs nicht symbolisch, sondern explizit angeben.
- Systemarchiv- bzw. Pubset-Zuweisung vom HSMS-Verwalter aendern lassen.

## HSM0213

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0213 S1-SPEICHER FUER PUBSET '(&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen :
- Die zu bearbeitenden Dateien und/oder JVs sind einem Pubset
auf der S0-Ebene zugeordnet, fuer das kein S1-Speicher definiert wurde.
- Die zu bearbeitenden Dateien und/oder JVs gehoeren zu einem Pubset,
das nicht als S0-Ebene deklariert wurde.
- Einige der zu bearbeitenden Dateien und/oder JVs gehoeren zu einem
SM-Pubset und es ist keine globale S1-Speicherebene definiert.
- Es werden Informationen uber eine S1 Speicherebene benoetigt, die nicht
verfuegbar oder nicht definiert ist.

### Maßnahme

- Wenn die Anweisung nicht bearbeitet wird, vom HSMS-Verwalter ein Pubset
fuer S1-Speicher zuweisen lassen.
- Wenn die Anweisung bearbeitet wird, werden die betreffenden Dateien
und/oder JVs zusammen mit denen auf der S0-Ebene bearbeitet.

## HSM0214

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0214 S1-SPEICHER NICHT ZUZUORDNEN

### Bedeutung

Ein globales S1-Pubset ist nicht definiert oder es ist keine eindeutige
Zuordnung moeglich, da in einer Anweisung Dateien von mehreren Pubsets
angegeben sind, denen unterschiedliche S1-Pubsets zugeordnet sind.

### Maßnahme

Mehrere Auftraege mit nach Pubsets getrennten Dateien absetzen
oder vom HSMS-Verwalter die S1-Speicher-Zuweisung aendern lassen.

## HSM0215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0215 PUBSET '(&00)' IST KEIN S0-SPEICHER

### Bedeutung

Das angezeigte Pubset ist nicht der S0-Ebene zugeordnet.

### Maßnahme

Das Pubset vom HSMS-Verwalter zur Verwaltung durch HSMS eintragen
lassen.

## HSM0216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0216 MAXIMALE WARTEZEIT ABGELAUFEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Bandverarbeitung ist zur Zeit nicht zugelassen.
- Die maximal zulaessige Wartezeit fuer die Annahme der Anweisung durch
eine Servertask ist abgelaufen (d.h. alle Servertasks sind belegt).
- Ablauf der Wartezeit bei Shared-Update-Konflikt.

### Maßnahme

Auftrag zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen und evtl.
asynchron ablaufen lassen (WAIT-FOR-COMPLETION=*NO).

## HSM0217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0217 MIGRATION VON PUBSET '(&00)' NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer das angezeigte Pubset besteht eine generelle Migrationssperre.

## HSM0218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0218 MIGRATION NACH S1 VON PUBSET '(&00)' NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer das angezeigte Pubset ist die Migration auf S1-Speicher gesperrt.

## HSM0219

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0219 BENUTZER IST FUER ANWEISUNG NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Diese Anweisung ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM022A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM022A MINDESTENS EIN X-SATZ, DER BENUTZERINFORMATION ENTHAELT, IST NICHT IM VERZEICHNIS VORHANDEN. ERGEBNIS VON MODIFY-ARCHIVE NICHT VORHERSEHBAR

### Bedeutung

Es gibt mindestens eine Sicherungsversion, fuer die kein X-Satz im
Directory enthalten ist.
MODIFY-ARCHIVE SAVE-VERSIONS=*MODIFY-USER-INFORMATION kann keine
Benutzerinformationen fuer diese Sicherungsversion(en) aendern.
Diese Situation kann auftreten, wenn ein Benutzer versucht, Saetze zu
aendern, die mit einem ARCHIVE-Lauf (ohne Kontrolle von HSMS) oder mit
einem EXPORT-FILES-Lauf erzeugt wurden.

## HSM0220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0220 BENUTZER IST FUER 'EXPRESS-REQUEST=*YES' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer ist zur Eingabe von Express-Auftraegen nicht berechtigt.
Dies ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM0221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0221 BENUTZER IST FUER 'SAVE-FILE=*NEW/*CONTINUE' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer darf nur in eine Standard-Sicherungsdatei archivieren.

## HSM0222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0222 BENUTZER IST FUER 'FILE-EXPIRATION-DATE=*UNRESTRICTED' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, fuer das Archiv eine unbeschraenkte
Datei-Sperrfrist zuzulassen.

## HSM0223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0223 BENUTZER IST FUER 'USER-ACCESS=*ALL-USERS' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, das Archiv fuer eine Nutzung durch
andere Benutzer zuzulassen.

## HSM0224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0224 BENUTZER IST FUER MIGRATION VON S1-SPEICHER BZW. VON S2-SPEICHER NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Die Migration bzw. Reorganisation von S1 bzw. von S2 ist
dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM0225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0225 BENUTZER HAT KEIN ZUGRIFFSRECHT AUF ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)'

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, auf das Archiv in der angegebenen
Weise zuzugreifen.

## HSM0226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0226 BENUTZER HAT KEIN ZUGRIFFSRECHT AUF BENUTZERKENNUNG '(&00)'

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, auf Objekte der angegebenen
Benutzerkennung zuzugreifen.

## HSM0227

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0227 BENUTZER '(&00)' IST NICHT ZUGELASSEN AUF PUBSET '(&01)'

### Bedeutung

Der Benutzer hat auf dem angegebenen Pubset keinen Eintrag im
Benutzerkatalog.

## HSM0228

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0228 BENUTZER '(&00)' IST NICHT ZUGELASSEN AUF S1-SPEICHER

### Bedeutung

Fuer die Benutzerkennung kann auf der S1-Ebene keine Sicherungsdatei
eingerichtet werden.

### Maßnahme

Vom Systembetreuer die angegebene Benutzerkennung auf dem S1-Pubset
einrichten lassen.

## HSM0229

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0229 PUBSET '(&00)' IST KEIN S1-SPEICHER

### Bedeutung

Das angezeigte Pubset ist nicht der S1-Ebene zugeordnet.

### Maßnahme

Das Pubset vom HSMS-Verwalter zur Verwaltung durch HSMS eintragen
lassen.

## HSM023A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023A BENUTZER IST FUER 'ALLOWED-USAGE=*SHADOW' NICHT BERECHTIGT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, ein Schattenarchiv einzurichten.
Die Verwaltung der Schattenarchive ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM023B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023B UNGUELTIGER ORIGINAL-ARCHIVTYP

## HSM023C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023C BACKUP-ORIGINALARCHIV MUSS EINE 'SEVERAL-SVID'-STRUKTUR HABEN

## HSM023D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023D ARCHIV SCHON MIT EINEM ANDEREN VERBUNDEN

## HSM023E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023E ZUGEORDNETES ARCHIV NICHT GEFUNDEN

## HSM023F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM023F AUTOMATISCHES DUPLIZIEREN UEBERSPRUNGEN, DENN TO-STORAGE IST NICHT *S2-STORAGE-LEVEL

### Bedeutung

Die zugehoerige Anweisung gibt an, dass die ARCHIVE-Sicherungsdatei auf
Platte eingerichtet werden soll. Ausserdem ist der Operand
SHADOW-COPY=*ALLOWED angegeben. Diese Meldung soll den Benutzer warnen,
dass der Schattenarchiv-Mechanismus beim Sichern auf Platte nicht
verwendet wird.

## HSM0230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0230 ARCHIV '(&00)' NICHT UNTER KENNUNG 'SYSHSMS' IN UMGEBUNG '(&01)' DEFINIERT

### Bedeutung

Das angezeigte Archiv gehoert nicht dem HSMS-Verwalter und kann daher
nicht als Systemarchiv zugewiesen werden.

### Maßnahme

Archiv (und Directory-Datei) der HSMS-Verwalterkennung der
angegebenen Umgebung zuordnen.

## HSM0231

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0231 BENUTZER IST FUER 'ALLOWED-USAGE=*MIGRATION' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, ein Migrationsarchiv einzurichten.
Die Verwaltung der Migrationsarchive ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM0232

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0232 ARCHIVVERZEICHNIS BEREITS ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Das Archiv kann mit dem angegebenen Verzeichnis nicht eingerichtet
werden, da dieses bereits einem anderen Archiv zugewiesen ist.

### Maßnahme

Archiv mit anderer Directory-Datei erzeugen.

## HSM0233

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0233 ARCHIV ZUR ZEIT NICHT LOESCHBAR

### Bedeutung

Fuer das angegebene Archiv sind noch Auftraege in Bearbeitung,
d.h. im Status ACCEPTED, STARTED oder INTERRUPTED.
Auftraege verweilen im Zustand ACCEPTED,
- wenn z.B. keine HSMS-Servertasks verfuegbar sind.
- wenn Auftraege mittels Bandverarbeitung verzoegert wurden.

### Maßnahme

Relevante Auftraege mit SHOW-REQUESTS ...,ARCHIVE=archivname ausgeben.
Auftraege aktivieren, erneut starten oder loeschen, dann Archiv loeschen.

## HSM0234

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0234 BENUTZER IST FUER 'PROTECTION-RESPECTED=*NONE' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Das Umgehen der Datei-Schutzattribute ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.

## HSM0235

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0235 BENUTZER IST FUER DIE IM OPERANDEN 'SELECT' ANGEGEBENEN PARAMETER NICHT BERECHTIGT

## HSM0236

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0236 PUBSET '(&00)' IM 'SLAVE-MODUS' IMPORTIERT. PUBSET UEBERGANGEN

### Bedeutung

Ein Auftrag bezieht sich auf lokale Pubsets und ein im Slave-Modus
importiertes Shared-Pubset. Der Auftrag wird nur fuer die lokalen
Pubsets ausgefuehrt.

### Maßnahme

Einen getrennten Auftrag fuer das zurueckgewiesene Pubset geben.

## HSM0237

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0237 BENUTZER DARF NUR EIGENE DIRECTORY-DATEI SICHERN

### Bedeutung

Die implizite Sicherung eines Archivs (bzw. dessen Directory-Datei)
darf nur durch dessen Eigentuemer erfolgen.

### Maßnahme

Anweisung wiederholen, aber ohne Directory-Sicherung
(d.h. mit Parameter SAVE-DIRECTORY=*NO).

## HSM0238

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0238 GEWAEHLTE 'CONTINUE-OPTION' NUR MIT DIRECTORY-DATEI ZULAESSIG

### Bedeutung

Auftraege, die Sicherungsdateien oder Sicherungsversionen fortsetzen,
benoetigen ein zugewiesenes Archiv (bzw. dessen Directory-Datei).

### Maßnahme

Anweisung mit zusaetzlicher Directory-Angabe wiederholen.

## HSM0239

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0239 RESTART DES AUFTRAGS '(&00)' IST NICHT MOEGLICH WEGEN NICHT EXISTIERENDER ODER LEERER ERGEBNISDATEI '(&01)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

## HSM024A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024A FEHLER (&00) BEIM ZUGRIFF AUF CONTROL-JV. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

## HSM024B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024B DATEI '(&00)' NICHT IN DAS ARCHIV '(&01)' DER BENUTZERKENNUNG '(&02)' GESICHERT

### Bedeutung

&00: Name der Datei
&01: Archivname
&02: Benutzerkennung des Archiveigentuemers
- Ein nichtpriviligierter Benutzer kann seine Dateien nicht in
das Archiv einer fremden Benutzerkennung sichern, auch wenn
dieses Archiv oeffentlich ist.

## HSM024C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024C DIRECTORY '(&00)' NICHT GESPERRT

### Bedeutung

&00: Name des Directory-Datei

## HSM024D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024D DIRECTORY '(&00)' ENTSPERRT

### Bedeutung

&00: Name des Directory-Datei

## HSM024E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024E DIRECTORY '(&00)' GESPERRT DURCH TSN '(&01)' AUF HOST '(&02)'

### Bedeutung

&00: Name der Directory-Datei
&01: Task, die das Directory sperrt
&02: Name des Hosts

## HSM024F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM024F JOBVARIABLE '(&00)' NICHT IN DAS ARCHIV '(&01)' DER BENUTZERKENNUNG '(&02)' GESICHERT

### Bedeutung

&00: Name der Jobvariablen
&01: Archivname
&02: Benutzerkennung des Archiveigentuemers
- Ein nichtpriviligierter Benutzer kann seine Jobvariablen nicht in
das Archiv einer fremden Benutzerkennung sichern, auch wenn
dieses Archiv oeffentlich ist.

## HSM0240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0240 BENUTZER IST FUER '(&00)' NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer ist zur Eingabe des Operanden (&00) nicht berechtigt.
Moegliche Ursachen :
- TO-STORAGE=*PUBLIC-DISK oder *S1-STORAGE-LEVEL: Sicherung auf
oeffentliche Datentraeger oder S1-Ebene ist dem HSMS-Verwalter
vorbehalten.
- Das Umbenennen bei Sicherungslaeufen ist dem HSMS-Verwalter vorbehalten.
- MANAGEMENT-CLASS darf nur der HSMS-Verwalter in einer SYSTEM-MANAGED-
Umgebung angeben.

### Maßnahme

Anweisung mit korrekter Angabe wiederholen.

## HSM0241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0241 DIRECTORY-TYP NICHT KOMPATIBEL MIT ARCHIVVERWENDUNG

### Bedeutung

BS2000-Archive benoetigen BS2000-Archivverzeichnisse.
Knoten-Archive benoetigen Knoten-Archivverzeichnisse.
Version-Backup-Archive benoetigen Archivverzeichnisse
von Version-Backup-Archiven.
Version-Backup-Archive koennen nicht unter Verwendung
von ARCHIVE-Directories angelegt werden.
Archivverzeichnisse von Version-Backup-Archiven koennen
nicht anderen Archiv-Typen zugeordnet werden.

### Maßnahme

Anweisung mit gueltigem Directory wiederholen oder neues Directory
erstellen.

## HSM0242

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0242 EINE ANDERE TASK SPERRT INTERNE DATEN. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bearbeitung nach Ueberschreiten des Zeitlimits abgebrochen.

### Maßnahme

Anweisung wiederholen oder HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0243

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0243 SYSTEMARCHIV '(&00)' FUER KNOTEN '(&01)' IN UMGEBUNG '(&02)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

In den Knoten-Parametern ist das Systemarchiv in der angegebenen Umgebung
mit *STD zugewiesen, aber dem entsprechenden Wert in den globalen
HSMS-Parametern (bei einer SF-Umgebung) oder in den
SM-Pubset-Parametern (bei einer SM-Umgebung) ist *UNDEFINED zugeordnet.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0244 OPERAND '(&00)' FUER BS2000-UFS NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Eine RESTORE-Anweisung fuer ein BS2000-UFS, die im Directory fuer ferne
Workstations reserviert ist, ist nicht zulaessig.

## HSM0245

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0245 BEARBEITUNG DER STANDARD-SICHERUNGSDATEI FUER BACKUP-ARCHIVE MIT 'SINGLE-SVID'-STRUKTUR NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Operand 'SAVE-FILE=*STD' nicht zulaessig, wenn das Archiv ein
'SINGLE-SVID'-Archiv ist.

### Maßnahme

Anweisung mit dem Operanden 'SAVE-FILE=*NEW/*CONTINUE' wiederholen
oder Archiv in ein 'SEVERAL-SVID'-Archiv ueberfuehren.

## HSM0246

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0246 'PARTIAL-FILE-SAVE=*LARGE-FILES/*YES(...)' FUER BACKUP-ARCHIVE MIT 'SEVERAL-SVID'-STRUKTUR NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Partielle Sicherung beim Fortsetzen eines Backup-Archivs mit einer
'SEVERAL-SVID'-Struktur ist nicht zulaessig.

## HSM0247

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0247 WENN INNERHALB DESSELBEN ARCHIVS KOPIERT WIRD, DARF NUR DIE LETZTE SVID KOPIERT WERDEN

### Bedeutung

Wenn innerhalb desselben Backup-Archivs mit 'SEVERAL-SVID'-Struktur
kopiert wird, darf nur die letzte SVID in das Archiv kopiert werden.

### Maßnahme

Im Operanden 'SAVE-VERSION-DATE' das Schluesselwort '*LATEST-DATE'
verwenden oder die letzte SVID durch genaue Angabe von Datum/Uhrzeit
festlegen.

## HSM0248

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0248 NUR EINE SICHERUNGSVERSION KANN ANGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Wenn ein 'SEVERAL-SVID'-Archiv nicht auf eine S2-Ebene kopiert wird,
kann nur eine Sicherungsversion angegeben werden.

## HSM0249

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0249 SAVE-VERSION-ID '(&00)' IM ARCHIV NICHT ENTHALTEN

### Bedeutung

Fuer die angegebene Sicherungsversion kann kein Eintrag im benutzten
Archiv gefunden werden.

### Maßnahme

Sicherungsversion-ID ueberpruefen; Anweisung mit anderer ID oder anderem
Archiv wiederholen.

## HSM025A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM025A ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' IST KEIN SCHATTENARCHIV

### Bedeutung

Es ist kein Schattenarchiv mit dem angegebenen Namen fuer die
angegebene Umgebung in HSMS definiert.

### Maßnahme

Schattenarchiv erzeugen oder Anweisung mit anderem Archivnamen
wiederholen.

## HSM025B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM025B NICHT GENUEGEND SPEICHERPLATZ VORHANDEN, UM DIE AUSGABE-DATEI FUER DEN REPORT oder DRUCK ZU OEFFNEN

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM025C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM025C DAS VERSIONS-BACKUP-ARCHIV '(&00)' IST BEREITS ALS SYSTEM-ARCHIV PUBSET '(&01)' ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Versions-Backup-Archiv kann nicht mehreren Pubsets als Systemarchiv
zugewiesen werden.
&00: Archiv in der Anweisung //MODIFY-PUBSET-PARAMETERS,
&01: Pubset, dem das Archiv bereits als System-Archiv zugewiesen ist.

## HSM025D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM025D VERSIONS-BACKUP-ARCHIV '(&00)' EXISTIERT, IST ABER KEINEM PUBSET ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich Dateien zum Loeschen vorzumerken, wenn das
Versions-Backup-Archiv keinem Pubset zugewiesen ist.

### Maßnahme

Weisen Sie das Versions-Backup-Archiv dem entsprechenden Pubset mittels
//MODIFY-PUBSET-PARAMETERS zu und wiederholen Sie die Anweisung
(das Pubset muss der CATID im Pfadnamen der im Archiv enthaltenen Dateien
entsprechen).

## HSM025E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM025E DIRECTORY '(&00)' GESPERRT

### Bedeutung

&00: Name der Directory-Datei
Moegliche Gruende:
1. Das Directory des Versions-Backup-Archivs ist gerade wegen
eines Sicherungs- oder Reorganisationslaufs in Gebrauch.
2. Das restaurierte Directory wurde mit
//REORGANIZE-VERSION-BACKUP SAVE-DIR=*YES gesichert.
Waehrend einer solchen Sicherung wird das Directory gesperrt.
Diese Sperre muss nun entfernt werden. Es handelt sich hierbei
um ein normales Verhalten.

### Maßnahme

1. Warten Sie bis der Sicherungslauf oder
die Reorganisation des Archivs beendet ist.
2. Um die Sperre des Directories zu entfernen, geben Sie
die Anweisung //MODIFY-ARCHIVE ARCHIVE-NAME=<archive_name>,
DIRECTORY-LOCK=*UNLOCK-VERSION-DIR ein
oder wenden Sie sich an den Administrator.

## HSM0250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0250 ANGABE 'DIALOG-FILE-SELECT=*YES' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die Dialogauswahl von Dateien kann nur von Dialogtasks genutzt werden.

### Maßnahme

Anweisung in Batch-Job-Prozedur aendern.

## HSM0251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0251 UNGUELTIGER ARCHIVNAME '(&00)'

### Bedeutung

Ein Archivname unterliegt folgenden Einschraenkungen:
- Laenge der Benutzerkennung max. 8 Zeichen.
- Laenge des folgenden Namensteils max. 12 Zeichen.
- Benutzung von Sonderzeichen wie bei BS2000-Dateinamen.

### Maßnahme

Anweisung mit richtigem Archivnamen wiederholen.

## HSM0252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0252 ARCHIVNAME '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' IST HSMS NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Es ist kein Archiv mit dem angegebenen Namen fuer die angegebene Umgebung
in HSMS definiert.
Ist der Archivname '$.*remote*' so handelt es sich um einen remote
Zugriff auf ein Shared Pubset auf dessen Master oder Backup-Server
kein Archiv definiert ist. Im Falle von REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE
kann sich dies auch auf das der S0-PUBSET-ID zugeordnete
SYSMIGRATE-Archiv beziehen.

### Maßnahme

Archiv erzeugen oder Anweisung mit anderem Archivnamen wiederholen.

## HSM0253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0253 ARCHIVNAME '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Es ist bereits ein Archiv mit dem angegebenen Namen fuer die angegebene
Umgebung definiert, doch evtl. mit einem anderen Benutzungstyp.
Archivnamen muessen waehrend einer HSMS-Session eindeutig definiert sein.

### Maßnahme

Archiv mit anderem Namen erzeugen.

## HSM0254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0254 UNZULAESSIGE NUTZUNG VON ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)'

### Bedeutung

Der gewuenschte Zugriff ist mit den Archiv-Attributen nicht vertraeglich.
Moegliche Ursachen:
- Migrationsarchiv zur Langzeitarchivierung verwendet.
- Schreibender Zugriff auf ein schreibgeschuetztes Archiv.
- JV-Namen in einem Archiv ausgewaehlt, das kein Backup-Archiv ist.
- Archiv-Verwendung nicht kompatibel mit der Umgebung.

## HSM0255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0255 UNGUELTIGES FORMAT FUER SAVE-FILE-ID '(&00)'

### Bedeutung

Eine SFID hat das Format 'S.yymmdd.hhmmss'
(mit yy=Jahr, mm=Monat, dd=Tag bzw. hh=Stunde, mm=Minute, ss=Sekunde).
Dieser Zeitstempel gibt den Zeitpunkt an, an dem die Sicherungsdatei
erzeugt wurde.

### Maßnahme

Anweisung mit gueltiger SFID wiederholen.

## HSM0256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0256 SAVE-FILE-ID '(&00)' IM ARCHIV NICHT VERZEICHNET

### Bedeutung

Im verwendeten Archiv kann kein Eintrag fuer die angegebene
Sicherungsdatei gefunden werden.

### Maßnahme

Save-File-Id ueberpruefen, evtl. Anweisung mit anderer ID oder anderem
Archiv erneut absetzen.

## HSM0257

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0257 'FILE-EXPIRATION-DATE' UNZULAESSIG. MAXIMALE SPERRFRIST: (&00)

### Bedeutung

Es darf nur ein Freigabedatum angegeben werden, das innerhalb der
maximal zulaessigen (in Tagen angezeigten) Sperrfrist liegt.

### Maßnahme

Anweisung mit gueltigem Freigabedatum wiederholen.

## HSM0258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0258 UNGUELTIGER GERAETETYP '(&00)'

### Bedeutung

Der angegebene Geraetetyp ist ungueltig oder im verwendeten Kontext
nicht zulaessig.

## HSM0259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0259 PUBSET '(&00)' NICHT LOKAL VERFUEGBAR

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das angegebene Pubset ist in HSMS der S0- oder S1-Ebene zugeordnet,
jedoch im laufenden System nicht verfuegbar (imcatiert).
- Das Pubset ist verfuegbar (importiert), jedoch in HSMS keiner
Speicherebene zugewiesen.
- Das Pubset ist verfuegbar (importiert), jedoch mit anderen Rechnern
gemeinsam nutzbar (Shared-Pubset), und der eigene Rechner ist nicht der
Master dieses Pubsets.

### Maßnahme

Eingabe ueberpruefen. Evtl. HSMS-Verwalter oder Systembetreuer
verstaendigen.

## HSM026A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM026A IMPLIZITER RECALL VON VERSCHLUESSELTEN DATEIEN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Impliziter Recall von verschluesselten Dateien ist erst
ab BS2000/OSD V6.0 moeglich.

### Maßnahme

Expliziten Recall benutzen.

## HSM026B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM026B DAS BEI TO-STORAGE ANGEGEBENE PUBSET UNTERSCHEIDET SICH VON DEM PUBSET, DAS IM ARCHIV DER STANDARD-SICHERUNGSDATEI ZUGEORDNET IST

## HSM026C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM026C DAS IM ARCHIV DER STANDARD-SICHERUNGSDATEI ZUGEORDNETE PUBSET IST IN DER ANGEGEBENEN SM-PUBSET UMGEBUNG NICHT ERLAUBT

## HSM026D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM026D VARIABLE FUER OPERAND 'STRUCTURE-OUTPUT' MUSS EINE LISTE VOM TYP 'STRUCTURE' SEIN

### Maßnahme

Variable vom korrektem Typ deklarieren.

## HSM0260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0260 WERT BZW. ANZAHL DER LISTENELEMENTE '(&00)' FUER DEN OPERANDEN '(&01)' LIEGT AUSSERHALB DES ERLAUBTEN BEREICHES VON '(&02)' BIS '(&03)'

## HSM0261

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0261 ANGEGEBENE DATEINAMENSLISTE UND/ODER JOBVARIABLENLISTE LEER

### Bedeutung

Es wurden keine Dateien und/oder Jobvariablen gefunden, die den
angegebenen Kriterien entsprechen.

## HSM0262

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0262 DATEI- BZW. JV-LISTE ENTHAELT FEHLER

### Bedeutung

Detaillierte Informationen liefern die vorhergehenden objektbezogenen
HSMS-Meldungen.

## HSM0263

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0263 ANGEGEBENER WERT FUER OPERAND 'ENVIRONMENT' IST INKONSISTENT MIT HIPLEX-FAEHIGKEIT, UM KNOTEN-OBJEKTE ZU UNTERSTUETZEN (SITUATION '(&00)' ENTDECKT)

### Bedeutung

&00: Nummer des Fehlers:
- 1: Single-Feature-Umgebung (*SF oder *STD-Aufloesung) wird nicht
angenommen, wenn HIPLEX-Faehigkeit gefordert ist.
- 2: System-Managed-Umgebung (*SM oder *STD-Aufloesung) wird nicht
angenommen, wenn HIPLEX-Faehigkeit nicht unterstuetzt wird.
- 3: Katalogkennung des angegebenen SM-Pubsets ist nicht als Knoten-
Umgebung vereinbart und HIPLEX-Faehigkeit ist gefordert; das
SM-Pubset kann also nicht fuer die Knoten-Verwaltung verwendet
werden.
- 4: Katalogkennung des angegebenen SM-Pubsets unterscheidet sich von der
Katalogkennung der Knoten-Umgebung, die fuer den Standard-Host des
Benutzers definiert ist.

### Maßnahme

Umgebung korrigieren und erneut versuchen.

## HSM0264

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0264 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DES CMD-MAKROS

### Bedeutung

Die Abbildung der HSMS-Anweisung auf den CMD-Makro wurde mit dem
angegebenen Fehlercode (&00) zurueckgewiesen:
- 16: Kommando mit Fehler beendet
(z.B. falsche Versionsangabe bei START-HSMS),
- 20: Kommando fuer Benutzer ungueltig
(z.B. START-HSMS-Anweisung nicht unter TSOS).

### Maßnahme

Naehere Information ueber den Fehlercode kann dem BS2000-Handbuch
'Makroaufrufe an den Ablaufteil' entnommen werden.

## HSM0265

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0265 FEHLER '(&00)' BEIM OPERANDEN '(&01)'

### Bedeutung

In dem angegebenen Operanden wurde ein Fehler
erkannt.

### Maßnahme

Operand korrigieren.

## HSM0266

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0266 ZUGRIFF AUF MIGRIERTE DATEI '(&00)' FUER TASK-TYP UNZULAESSIG. AUFTRAG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Lesende Zugriffe auf migrierte Dateien haben HSMS-Recall-Auftraege zur
Folge. Nicht alle Task-Typen sind berechtigt, solche Auftraege
abzusetzen.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen, SYSOUT-Protokoll und sonstige
Fehlerunterlagen zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0267

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0267 UEBERLAUF DER VSN-LISTE

### Bedeutung

Es wurden mehr Datentraeger angegeben, als intern verarbeitet werden
koennen.

### Maßnahme

Auftrag in mehrere Anweisungen aufgeteilt wiederholen.

## HSM0268

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0268 FORTSETZEN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Bei Sicherungs- und Langzeitarchiven kann nur die letzte
Sicherungsdatei fortgesetzt werden.
- Beim Kopieren einer Sicherungsdatei in ein Langzeit-, Migrations- oder
Langzeit-Knotenarchiv muessen die Eingabe-Sicherungsdatei und die
fortgesetzte Ausgabe-Sicherungsdatei verschieden sein.
- Beim Modifizieren einer Sicherungsdatei in ein Archiv fuer Export
muessen die Eingabe-Sicherungsdatei und die fortgesetzte
Ausgabe-Sicherungsdatei verschieden sein.

### Maßnahme

Anweisung wiederholen, neue Ausgabe-Sicherungsdatei erzeugen.

## HSM0269

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0269 SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT AUF S2-SPEICHER

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsdatei wurde auf einem Datentraegertyp angelegt,
der fuer die S2-Ebene nicht zulaessig ist (i.a. S1-Ebene oder
Privatplatte).

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## HSM027A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM027A ANGEGEBENER WERT FUER OPERAND 'REQUEST-DATA-ORIGIN' WIRD NUR DANN ANGENOMMEN, WENN DER LOKALE HOST HIPLEX-FAEHIG IST

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und erneut versuchen.

## HSM027B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM027B UNGUELTIGER ARCHIVTYP FUER 'SAVE-FILE-RETPD-UPDATE=*YES'

### Bedeutung

Das Freigabedatum der Sicherungsdateien darf fuer solche Archivtypen nicht
geaendert werden. Nur bei Langzeitarchiven (Typ ARCHIVAL und NODEARCHIVAL)
und ihren zugeordneten Schattenarchiven darf das Freigabedatum geaendert
werden.

### Maßnahme

In der Anweisung kein neues Freigabedatum eingeben.

## HSM027C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM027C NUR SICHERUNGSDATEIEN AUF BAENDERN KOENNEN FORTGESETZT WERDEN, WENN DIE ARCHIVDEFINITION 'SAVE-FILE-STRUCTURE=*SEVERAL-SVID' ERLAUBT

## HSM027D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM027D KEIN GUELTIGES ARCHIV ZUM VERZEICHNIS '(&00)' VORHANDEN

### Bedeutung

Das in der Anweisung COPY-EXPORT-SAVE-FILES angegebene OUTPUT-DIRECTORY
verweist nicht auf ein Langzeitarchiv in SF-Pubset Umgebung.

### Maßnahme

Verzeichnis eines Langzeitarchives in SF-Pubset Umgebung angeben.

## HSM027E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM027E SYSTEMARCHIV FUER SM-PUBSET '(&00)' IST IN '(&01)' UMGEBUNG DEFINIERT ABER DIE ANWEISUNG WURDE IN '(&02)' UMGEBUNG GESTARTET.

### Bedeutung

Umgebung des benutzten Systemarchivs passt nicht zu der
in der Anweisung angegebenen Umgebung.

### Maßnahme

Geben Sie die zum Systemarchiv passende Umgebung an.

## HSM027F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM027F DIE ANGABE 'ARCHIVE-NAME=*BY-DIRECTORY-NAME' IST FUER EINE DIRECTORY, DIE EINEM ARCHIV ZUGEWIESEN IST, NICHT ERAUBT

### Bedeutung

Der Operand 'BY-DIRECTORY-NAME' darf nur benutzt werden, wenn die
betroffene Directory-Datei keinem Archiv zugewiesen ist.

### Maßnahme

Geben Sie statt dessen den Archiv-Namen im Parameter ARCHIVE-NAME an.

## HSM0270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0270 OPERAND 'DEVICE-TYPE' UNZULAESSIG FUER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei kann nur mit dem gleichen Wert fuer DEVICE-TYPE
fortgesetzt werden, mit dem sie erstellt wurde.

### Maßnahme

Geraetetyp mit SHOW-ARCHIVE ...,SELECT=*SAVE-FILES ermitteln und
Anweisung mit passendem Geraetetyp wiederholen.

## HSM0271

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0271 OPERAND 'BACKUP-LEVEL' UNZULAESSIG FUER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei kann nur mit demselben Wert fuer BACKUP-LEVEL
fortgesetzt werden, mit dem sie erstellt wurde.

### Maßnahme

Gueltigen Parameterwert mit SHOW-ARCHIVE ...,SELECT=*SAVE-FILES
ermitteln und Anweisung mit korrigiertem Wert wiederholen.

## HSM0272

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0272 OPERAND 'SELECT-FILES' UNZULAESSIG FUER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei kann nur mit demselben Wert fuer SELECT-FILES
fortgesetzt werden, mit dem sie erstellt wurde.

### Maßnahme

Gueltigen Parameterwert mit SHOW-ARCHIVE ...,SELECT=*SAVE-FILES
ermitteln und Anweisung mit korrigiertem Wert wiederholen.

## HSM0273

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0273 KOPIEREN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer Backup-Archive: nur die juengste Sicherungsdatei darf kopiert werden.

## HSM0274

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0274 TO-STORAGE-WERT UNVEREINBAR MIT SPEICHER DER SICHERUNGSDATEI ODER MIT SEVERAL-SVID-STRUKTUR.

## HSM0275

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0275 ZUWEISUNG VON PUBSET '(&00)' ZU S0 UND S1 IST UNZULAESSIG

### Bedeutung

Ein Pubset kann nicht gleichzeitig der Speicherebene S0 und S1
zugewiesen sein. Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt

### Maßnahme

Verschiedene Pubsets zuweisen.

## HSM0276

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0276 ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' IST NICHT VOM TYP '(&02)'

### Bedeutung

Der Typ des verwendeten Archivs passt nicht zu dieser Anweisung,
z.B. Zuweisung eines Langzeitarchivs zur BACKUP-FILES Anweisung.

### Maßnahme

Anderes Archiv mit passendem Archivtyp verwenden.

## HSM0277

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0277 WERT DES OPERANDEN '(&00)' UNZULAESSIG FUER ARCHIVTYP '(&01)'

## HSM0278

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0278 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND 'VOLUMES'

### Bedeutung

Die Anzahl der Datentraegergruppen muss der Zahl der Parallellaeufe beim
Beschreiben der Datentraeger entsprechen und darf 16 nicht ueberschreiten.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und wiederholen.

## HSM0279

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0279 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON OPERANDENWERTEN FUER '(&00)'

## HSM028A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM028A TARGET-LIBRARY '(&00)' EXISTIERT NICHT ODER IST KEINE LMS-BIBLIOTHEK

### Maßnahme

LMS-Bibliothek als TARGET-LIBRARY einrichten.

## HSM028B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM028B PLAM-FEHLER '(&00)' (INSERT: '(&01)') BEIM '(&02)'-ZUGRIFF AUF BIBLIOTHEK '(&03)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG PLA(&00)

### Bedeutung

Bibliothek bzw. Element koenen wegen des angezeigten Fehlers nicht
verarbeitet werden.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den PLAM-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt werden.

## HSM0280

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0280 HSMS-STEUERDATEI ZERSTOERT

### Maßnahme

Steuerdatei loeschen und HSMS neu starten.

## HSM0281

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0281 HSMS-AUFTRAGSDATEI ZERSTOERT

### Maßnahme

HSMS-Verwalter benachrichtigen: Die Auftragsdatei muss im
Auskunftsbetrieb geloescht werden.

## HSM0282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0282 PUBSET '(&00)' EXISTIERT NICHT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## HSM0283

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0283 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT, DATEIEN/JV ANDERER BENUTZER ZU EXPORTIEREN

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, Dateien/JV anderer Benutzer zu
exportieren. Ausnahme: Bei der Angabe FILE-ATTRIBUTES=*RESET-TO-STD
duerfen mehrbenutzbare Dateien/JV anderer Benutzer exportiert werden.

## HSM0284

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0284 FEHLER '(&00)' WAEHREND EIN TEIL DES SUBSYSTEMS GELADEN WIRD

### Bedeutung

Beim Laden eines Teils des Subsystems wurde der folgende Fehler (SUBCODE1)
gemeldet:
- '0008': HSMS-/FHS-Subsystem-/Version nicht gefunden.
- '0408': HSMS-/FHS-Subsystem hat nicht den richtigen Status.
- '0C08': HSMS-/FHS-Subsystem ist wegen eines vorherigen Fehlers gesperrt.
- '1008': Teil des Subsystems ist nicht geladen, BLS hat einen Fehler
gemeldet.

## HSM0285

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0285 FEHLER IN DATEI '(&00)' - OPERAND '*FROM-FILE'

### Bedeutung

Die Datei (&00) enthaelt Saetze mit einer falschen Syntax.

## HSM0286

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0286 KNOTEN-S0-ID '(&00)' EXISTIERT NICHT IN UMGEBUNG '(&01)'

## HSM0287

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0287 UNIX-DATEISYSTEM NICHT ERREICHBAR

### Bedeutung

Moegliche Ursachen :
- Evtl. der vorhergehenden Meldung zu entnehmen.
- BS2000/OSD V1 : Subsystem NFS/POSRTS/TPRLIB wurde nicht gestartet.
- BS2000/OSD V2 : Subsystem POSIX/POSRTS/POSPRRTS wurde nicht gestartet.

## HSM0288

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0288 SUBSYSTEM '(&00)' VERSION '(&01)' '(&02)'

### Bedeutung

Das Subsystem (&00) mit der Version (&01)
und dem Status (&02) ist nicht zugreifbar.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0289

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0289 '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT DURCH BS2000-VERSION '(&01)'

### Bedeutung

(&00) arbeitet nicht mit der BS2000-Version (&01).

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und wiederholen oder BS2000-Version wechseln.

## HSM029A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM029A FUER AUF DAS S1-PUBSET '(&01)' MIGRIERTE DATEIEN, KONNTE DAS ZUGEHOERIGE MIGRATIONS-ARCHIV NICHT ERMITTELT WERDEN

### Bedeutung

- Zur Durchfuehrung der Migration von S1, muss zur S0-Ebene der
migrierten Daten die S1-Ebenen definiert sein und es muss das
zugehoerige Migrations-Archiv ermittelt werden. Dies geschieht
ueber die globalen und die Pubset-spezifischen HSMS-Parameter.
Das Migrations-Archiv konnte jedoch nicht ermittelt werden,
da entweder einem S0 Pubset keine S1-Ebene zugewiesen
ist oder weil zu einem S0-Pubset kein Pubset-spezifisches
Migrationsarchiv definiert ist, jedoch kein globales
System-Migrationsarchiv definiert wurde.
- Das dem symbolischen Archivnamen *SYSMIGRATE zugeordnete Archiv
'(&00)' ist HSMS nicht bekannt, z.B. weil das Archiv nach Zuweisung
als Systemarchiv geloescht wurde.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen und Zuweisungen entsprechend korrigieren
lassen bzw. (bei geloeschtem Archiv) Archiv neu einrichten lassen.

## HSM029B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM029B ES WERDEN NUR DATEIEN EINES PUBSETS BEARBEITET

### Bedeutung

Ein Versions-Backup-Archiv kann nur einem
Pubset als Systemarchiv zugeordnet werden.
Es koennen nur Dateien angegeben werden,
die sich auf diesem Pubset befinden.

### Maßnahme

Geben Sie nur Dateien an,
die sich auf dem betreffenden Pubset befinden.

## HSM0290

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0290 ARBEITSDATEI '(&00)' FUER SICHERUNG MIT 'CONCURRENT-COPY' MUSS LEER SEIN

### Maßnahme

Andere Arbeitsdatei zuweisen.

## HSM0291

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0291 KATALOG FUER ARBEITSDATEI '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Maßnahme

Katalog importieren und Anweisung wiederholen.

## HSM0292

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0292 SM-PUBSET '(&00)' IST HSMS SCHON BEKANNT

## HSM0293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0293 SM-PUBSET '(&00)' IST HSMS NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Ein SM-Pubset ist nicht fuer HSMS deklariert, wenn es in der HSMS-Tabelle
nicht bekannt ist, d.h. entweder ist es ein unbekanntes Pubset oder auf
das Pubset kann nicht zugegriffen werden oder seine Parameter sind in HSMS
nicht definiert (Anweisung //CREATE-SM-PUBSET-PARAMETERS).

### Maßnahme

Kommando SHOW-MASTER-CATALOG-ENTRY eingeben und/oder den Systembetreuer
verstaendigen!

## HSM0294

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0294 DATEIEN VON VERSCHIEDENEN UMGEBUNGEN NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Einige Dateien gehoeren nicht zu der angegebenen Umgebung.

## HSM0295

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0295 SM-PUBSET '(&00)' NICHT BEREIT

### Bedeutung

Das angegebene SM-Pubset ist zur Zeit nicht bereit (/IMPORT-PUBSET oder
/EXPORT-PUBSET in Bearbeitung).

### Maßnahme

Warten und wiederholen oder Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0296

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0296 UNGUELTIGER VERZEICHNISNAME

### Bedeutung

Moegliche Ursachen :
- Es muss eine Katalogkennung angegeben werden.
- Die angegebene Katalogkennung und die Umgebung muessen gleich sein.

## HSM0297

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0297 'TO-STORAGE' EINGESCHRAENKT AUF S1- UND S2-SPEICHEREBENE IN DER SM-PUBSET-VERWALTUNG

## HSM0298

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0298 UNGUELTIGES EXPORT-VERZEICHNIS

### Bedeutung

Die Anweisung EXPORT-FILES bezieht sich auf ein SM-Pubset-Directory
oder ein Directory, das zu einem Versions-Backup-Archiv gehoert.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und wiederholen.

## HSM0299

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0299 BENUTZER DARF KEINE VOLUME-SET-ID ANGEBEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist zur physikalischen Zuweisung nicht berechtigt.

## HSM030A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM030A FEHLER GEMELDET VON CCOPY

### Maßnahme

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann der durch CCOPY
geschickten Meldung entnommen werden.

## HSM030B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM030B BEI //EXPORT-FILES BZW. //RECALL-MIGRATED-FILES ANWEISUNG IST DER NAME DER DATEI/JV '(&00)' FEHLERHAFT

### Bedeutung

Bei der //EXPORT-FILES bzw. //RECALL-MIGRATED-FILES Anweisung ist die
Angabe von Wildcards in der Benutzerkennung eines Datei-/JV-Namens
fuer nichtprivilegierte Benutzer verboten.

### Maßnahme

Auftrag unter der Benutzerkennung des Eigentuemers wiederholen
bzw. Benutzerkennung vollqualifiziert angeben.

## HSM030C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM030C NICHT ALLE ZU SICHERNDEN DATEIEN UND JOBVARIABLEN LIEGEN AUF DEM ANGEGEBENEN SNAPSET

### Bedeutung

Es koennen nur Dateien und Jobvariablen, die auf dem durch die
Pubset-ID angegebenen Snapset liegen, gesichert werden.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und wiederholen.

## HSM0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0300 FEHLER BEI MINDESTENS EINER DATEI/JV GEFUNDEN. SICHERUNG MIT 'CONCURRENT COPY' KANN NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN

## HSM0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0301 FEHLER BEI BEHANDLUNG DER ARBEITSDATEI '(&00)' GEFUNDEN

## HSM0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0302 SICHERUNG MIT 'CONCURRENT COPY' UND 'SAVE-FILE=*CONTINUE' NICHT ERLAUBT IN EINEM ARCHIV MIT 'SINGLE-SVID'-STRUKTUR

## HSM0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0303 CONCURRENT-COPY-BEARBEITUNG MELDET EINEN FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

'&00': Fehlerschluessel:
'1' oder '1 / DMS RC = ....'
- Datei nicht katalogisiert
- Datei nicht zugreifbar
- Fehler beim Lesen des Katalogeintrags
- Datei auf privatem Volume
- Fehler beim Lesen der ACL
- Fehler beim Sperren der Datei
- Datei im Schreibmodus eroeffnet
- Datei bereits in einer anderen Concurrent-Copy-Session aufgenommen
- Arbeitsdatei in einer anderen Concurrent-Copy-Session enthalten
- Keine zu sichernde Datei an den Concurrent-Copy-Handler uebergeben
'2' oder '2 / DMS RC = ....'
- Katalogkennung der angegebenen Arbeitsdatei nicht gefunden
- Ungueltige Benutzerkennung fuer angegebene Arbeitsdatei
- Benutzerkennung der angegebenen Arbeitsdatei nicht im Pubset
- Angegebene Arbeitsdatei ist eine temporaere Datei oder eine DGG
- Angegebene Arbeitsdatei ist nicht zugreifbar
- Speicherplatz auf der Platte fuer den Katalogeintrag der Standard-
Arbeitsdatei zu klein
- Speicherplatz auf der Platte fuer die Standard-Arbeitsdatei zu klein
- Standard-Arbeitsdatei bereits vorhanden
'3' : Das Subsystem SRPMFACL ist nicht aktiv
'4' oder '4 / DMS RC = ....' : interne Fehler
'5' : Ungueltiger Operationscode vom Concurrent-Copy-Handler
festgestellt
'6' : Falsche Session-ID beim Loeschen der Concurrent-Copy-Session
festgestellt
'7' : Loeschen der Concurrent-Copy-Session zu frueh erteilt
'8' : Loeschen der Concurrent-Copy-Session bereits angefordert
'9' : Concurrent-Copy-Session wurde abgebrochen (z.B. weil die Workfile
wg. Plattenspeicherengpass nicht erweitern werden konnte)
'10' : Verbindungsfehler zwischen Slave und Master
'11' : Privileg fuer MIRROR-CCOPY-SESSION nicht vorhanden
'12' : Kein Mirror-Volume fuer den (die) betroffenen Datentraeger
installiert
'13' : Mirror-Datentraeger nicht synchronisiert
'14' : Fehler nach Aufruf des Subsystems SHC-OSD
'15' : Datentraeger kann nicht zugewiesen/freigegeben werden
'16' : Auftrags-Identifikation nicht korrekt
'17' : PVS-Identifikation nicht korrekt
'18' : Datentraeger-Fehler
'19' oder '19 / DMS RC = ....'
- Datei nicht katalogisiert
- Datei nicht zugreifbar
- Fehler beim Lesen des Katalogeintrags
- Datei auf privatem Datentraeger
- Fehler beim Lesen der ACL
- Fehler beim Sperren der Datei
- Datei im Schreibmodus eroeffnet
- Datei bereits in einer anderen Concurrent-Copy-Session aufgenommen
- Arbeitsdatei in einer anderen Concurrent-Copy-Session enthalten
- Keine zu sichernde Datei an den Concurrent-Copy-Handler uebergeben
'20' : Auftrags-Identifikation nicht eindeutig zugeordnet
'21' : Privileg fehlt
'22' : Funktion oder Schnittstellen-Version nicht unterstuetzt
'23' : Pubset auch am Slave importiert
'24' : DAB-Cache aktiv fuer das Pubset
'25' : Pubset am Master mit BS2000 kleiner V15.0B imcatiert
'26' : eines der Pubsets ist nicht zugreifbar

### Maßnahme

'1' : Fuer jede fehlerhafte Datei wird eine Meldung HSM0304 ausgegeben.
Dateien korrigieren und erneut versuchen.
'3' : Subsystem SRPMFACL starten und erneut versuchen
'4', '5', '6', '7', '8':
Es wurde ein SERSLOG-Eintrag geschrieben.
Systembetreuer verstaendigen.
'1 / DMS RC = ....' oder '2 / DMS RC = ....' oder '4 / DMS RC = ....':
DMS-Returncode zur Behebung des Problems verwenden.

## HSM0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0304 DATEI '(&00)' KANN NICHT IN DIE GEWUENSCHTE CONCURRENT-COPY-SESSION EINGEFUEGT WERDEN

## HSM0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0305 UNGUELTIGE DIRECTORY-VERWENDUNG

### Bedeutung

Das verwendete Verzeichnis enthaelt Katalogkennungen aus einer anderen
Umgebung.

### Maßnahme

Archivverzeichnis aendern und wiederholen.

## HSM0306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0306 CONCURRENT-COPY-SICHERUNG WEGEN EINES PROBLEMS MIT SPVS NICHT MOEGLICH

## HSM0307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0307 INKONSISTENZ WAEHREND CONCURRENT-COPY-SESSION AUF SPVS FESTGESTELLT

## HSM0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0308 PROBLEM BEIM BEREINIGEN DER STEUERDATEI FUER SM-PUBSET '(&00)'. DVS-RETURNCODE IST '(&01)'

### Bedeutung

&00: SM-Pubsetkennung.
&01: Fehlercode, den das DVS zurueckgibt.

## HSM0309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0309 PUBSET '(&00)' NICHT IN DER ANGEGEBENEN UMGEBUNG. PUBSET UEBERSPRUNGEN

### Bedeutung

Pubsets ausserhalb der Umgebung, die in der Anweisung angegeben ist,
werden nicht bearbeitet.

### Maßnahme

Entsprechende Umgebung fuer die abgewiesenen Dateien verwenden.

## HSM031A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM031A DATEI '(&00)' KANN NICHT IN DIE GEWUENSCHTE CONCURRENT-COPY-SESSION EINGEFUEGT WERDEN. SERSLOG-SATZ MIT ELSN = '(&01)' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

&00: Dateiname.
&01: Satznummer in der SERSLOG-Datei
(ELSN = Error Logging Sequence Number)

## HSM0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0310 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT, DIESE FUNKTION AUFZURUFEN. AUFRUF ABGEWIESEN

### Bedeutung

Nur System-Tasks sind berechtigt.

## HSM0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0311 WARNUNG: DER ANGEGEBENE GUARD-NAME '(&00)' IST NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der in der Struktur PROTECTION angegebene Guard-Name ist nicht definiert;
die Management-Klasse wird aber erzeugt.

## HSM0312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0312 SUBSYSTEM '(&00)' IST NICHT ERREICHBAR

### Bedeutung

Das Subsystem (&00) ist nicht geladen oder nicht erreichbar.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0313 CONCURRENT-COPY-SICHERUNG IST NICHT MOEGLICH FUER EINE DATEI AUF EINEM PRIVATEN DATENTRAEGER. ERSTE FEHLERHAFTE DATEI IST '(&00)'

### Bedeutung

'(&00)': Name der Datei, die nicht gesichert werden kann. Sie befindet
sich auf einer Privatplatte oder auf einem Band.
Die Anweisung wird abgebrochen.

## HSM0314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0314 FEHLER WAEHREND DGG '(&00)'-GENERIERUNG

### Bedeutung

'(&00)': Name der DGG, von der einige Generationen nicht in
die Concurrent-Copy-Session eingeschlossen werden koennen.

## HSM0315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0315 DATEI '(&00)' KANN NICHT IN DIE GEWUENSCHTE CONCURRENT-COPY-SESSION EINGEFUEGT WERDEN. ES IST DIE CONCURRENT-COPY-ARBEITSDATEI

## HSM0316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0316 DATEI '(&00)' KANN NICHT IN DIE GEWUENSCHTE CONCURRENT-COPY-SESSION EINGEFUEGT WERDEN. DVS-RETURNCODE IST '(&01)'

### Bedeutung

&00: Dateiname
&01: Fehlercode, den das DVS zurueckgibt.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## HSM0317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0317 UNGUELTIGER DIRECTORY-TYP

### Bedeutung

Das Archivverzeichnis muss vom Typ NODE-NFS sein.

### Maßnahme

Verzeichnis aendern und wiederholen.

## HSM0318

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0318 SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT GEFUNDEN. KOPIEREN ABGEBROCHEN

## HSM0319

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0319 SICHERUNGSDATEI '(&00)' BEREITS VORHANDEN. KOPIEREN ABGEBROCHEN

## HSM032A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM032A EIN VERSIONS-BACKUP IST DERZEIT NICHT MOEGLICH, DA EIN REORGANISATIONS-LAUF FUER DASSELBE ARCHIV AUSGEFUEHRT WIRD.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es ist nicht moeglich, Reorganisation und Versions-Backup
gleichzeitig fuer dasselbe Archiv durchzufuehren.
- Fuer den Fall, dass Sie ein Archivverzeichnis verwenden, das nach einer
Sicherung im Rahmen eines //RVB wieder restauriert worden ist, ist es
noch mit einer Sperre versehen.

### Maßnahme

- Warten Sie auf den Abschluss der Verarbeitung und versuchen Sie es
erneut.
- Besteht die Sperre, obwohl keine Auftraege fuer das Archiv bearbeitet
werden, entsperren Sie das Archivverzeichnis mittels //MODIFY-ARCHIVE.

## HSM032B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM032B EIN REORGANISATIONSLAUF IST DERZEIT NICHT MOEGLICH, DA EIN ANDERER AUFTRAG FUER DASSELBE ARCHIV AUSGEFUEHRT WIRD.

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, gleichzeitig eine Reorganisation und einen
Versions-Backup oder einen anderen Reorganisationslauf innerhalb
desselben Archivs durchzufuehren.

### Maßnahme

Warten Sie auf den Abschluss der Verarbeitung und versuchen Sie es erneut.

## HSM032C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM032C DIRECTORY '(&00)' WURDE NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Waehrend der Reorganisation mit
SAVE-DIRECTORY=*YES konnte wegen Fehlern die
Directory-Datei nicht gesichert werden.

## HSM0320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0320 AUTOMATISCHES DUPLIZIEREN IN SCHATTENARCHIV '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Das Duplizieren der Sicherungsdatei ins Schattenarchiv wurde gestartet.

## HSM0321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0321 AUTOMATISCHES DUPLIZIEREN UEBERSPRUNGEN

### Bedeutung

Das Duplizieren der Sicherungsdatei ins Schattenarchiv wurde
uebersprungen.

## HSM0322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0322 VERARBEITUNG ABGEBROCHEN OHNE AUTOMATISCHES DUPLIZIEREN ZU STARTEN

### Bedeutung

Das Duplizieren der Sicherungsdatei ins Schattenarchiv wurde nicht
gestartet, weil ein Fehler aufgetreten war.

## HSM0323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0323 INKONSISTENTE REIHENFOLGE DER SICHERUNGSVERSIONEN BEI VERBUNDENEN ARCHIVEN

### Bedeutung

Die Reihenfolge der Sicherungsversionen im Original- und Schattenarchiv
ist unterschiedlich.

## HSM0324

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0324 BEI COPY-SAVE-FILE IN EIN SCHATTENARCHIV DARF DIE SICHERUNGSVERSION NICHT GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Wenn in einer COPY-SAVE-FILE-Anweisung ein Schattenarchiv benutzt wird,
duerfen folgende Operanden nicht verwendet werden:
- SELECT-FILES, NEW-FILE-NAMES, EXCEPT-FILES,
- SELECT-JV, NEW-JV-NAMES, EXCEPT-JV

## HSM0325

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0325 BEI COPY-NODE-SAVE-FILE IN EIN SCHATTENARCHIV DARF DIE SICHERUNGSVERSION NICHT GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Wenn in einer COPY-NODE-SAVE-FILE-Anweisung ein Schattenarchiv benutzt
wird, duerfen folgenden Operanden nicht verwendet werden:
- SELECT-PATHS, EXCEPT-PATHS

## HSM0326

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0326 NEUE SICHERUNGSDATEI IM SCHATTENARCHIV ERSTELLT

### Bedeutung

Neue Sicherungsdatei aufgrund der Archivparameter erstellt, bzw.
nach Aenderung des Archivattributes SHADOW-COPY von *ALLOWED-AND-NEW-SFID
nach *ALLOWED wurde sowohl im Original- als auch im Schattenarchiv
keine neue Sicherungsdatei erstellt.

## HSM0327

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0327 BEI SICHERUNG VON SNAPSET WIRD BEI MIGRIERTEN DATEIEN NUR DER KATALOG-EINTRAG GESICHERT

### Bedeutung

Entgegen der Einstellung des Sicherungsarchivs werden bei Sicher-
ung von Snapset bei SAVE-DATA=*STD nur Daten von Dateien auf S0
gesichert. Von migrierten Dateien wird nur der Katalog-Eintrag
gesichert.

## HSM0328

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0328 NET-STORAGE WIRD IN DER BS2000 VERSION DES MASTER HOSTS NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Net-Storage wird in BS2000/OSD Versionen kleiner V9.0 nicht unterstuetzt

### Maßnahme

Schliessen Sie in der Anweisung Dateien auf Net-Storage aus.

## HSM0329

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0329 BACKUP-SERVER ODER PUBSET AM BACKUP-SERVER NICHT ERREICHBAR

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Backup-Server ist nicht erreichbar oder in den HSMS-Parametern
falsch definiert;
- Zu sichernden Pubset am Backup-Server nicht zugreifbar, z.B. fehlt der
/IMPORT-PUBSET.

### Maßnahme

Definition des Backup-Servers ueberpruefen, zu sichernden Pubset
auch am Backup-Server importieren.

## HSM040A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM040A WARNUNG: KEINE JOBVARIABLE FUER SUCHSTRING '(&00)' VORHANDEN BZW. AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Suchstring wurde keine Jobvariable gefunden, die
die gueltigen Auswahlkriterien erfuellt.

## HSM040B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM040B NUR BS2000 VERZEICHNISSE WERDEN IM PARAMETER 'ARCHIVE-NAME=*BY-DIRECTORY-NAME' DER '(&00)'-ANWEISUNG AKZEPTIERT

### Bedeutung

Der Operand 'BY-DIRECTORY-NAME' darf nur bei Archivverzeichnissen, die
auf BS2000-Dateien verweisen, benutzt werden.

### Maßnahme

Archivname oder symbolisches Archiv beim Operanden ARCHIVE-NAME
eingeben.

## HSM040C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM040C SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei wurde im angegebenen Archivverzeichnis nicht gefunden.
(&00): Sicherungsdatei (Format 'S.JJMMTT.SSMMSS')

## HSM040D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM040D SICHERUNGSDATEI '(&00)' MEHRMALS VORHANDEN

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsdatei wurde mehrmals angegeben.
(&00): Sicherungsdatei (Format 'S.JJMMTT.SSMMSS')

## HSM040E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM040E '(&00)' UNTERSTUETZT NICHT DIE FUNKTION DES AUFTRAGS '(&01)'. AUFTRAG WIRD NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Der Auftrag enthaelt eine neue Funktion, die nicht von der HSMS-Version
unterstuetzt wird, die den Auftrag bearbeitet.
(&00) = 'CURRENT HSMS'
'HSMS ON MASTER <master_BCAM_name>'
'HSMS ON BACKUP SERVER <backup_server_BCAM_name>'
(&01) = Name des Auftrags

## HSM040F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM040F (&00) KANN DEN AUFTRAG (&01) NICHT WIEDERANLAUFEN LASSEN. DIESER AUFTRAG KANN NUR MIT DER HSMS-VERSION (&02) ERNEUT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Ein Restart des Auftrags ist nur mit der HSMS-Version (&02) moeglich.
&00: 'CURRENT HSMS'
'HSMS ON MASTER <master_BCAM_name>'
'HSMS ON BACKUP SERVER <backup_server_BCAM_name>'
&01: Auftragsname
&02: Erforderliche HSMS-Version

## HSM0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0400 WARNUNG: KEINE DATEI FUER SUCHSTRING '(&00)' VORHANDEN BZW. AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Suchstring wurde keine Datei gefunden, die die
gueltigen Auswahlkriterien erfuellt.

## HSM0401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0401 WARNUNG: MIGRATION FUER DATEI '(&00)' NICHT MOEGLICH (GRUND '(&01)')

### Bedeutung

Die angezeigte Datei kann wegen einer impliziten Einschraenkung nicht
migriert werden.
Moegliche Ursachen:
- (1) Datei ist gesperrt (bereits geoeffnet).
- (2) Datei ist leer (LAST-PAGE-POINTER=0 oder FCB-Type=*NONE).
- (3) Datei ist auf einem privaten Datentraeger.
- (4) Datei ist eine Dateigeneration (DG) oder eine Datei-
generationsgruppe (DGG).
- (5) Datei ist auf einem SM-Pubset physisch belegt (S0-Migration
verboten).
- (6) Dateiattribut 'AVAILABILITY=*HIGH' wird gesetzt.
- (7) Dateiattribut 'WORK-FILE=*YES' wird gesetzt.
- (8) Dateiattribut 'MIGRATE=*FORBIDDEN' wird gesetzt.

## HSM0402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0402 WARNUNG: MIGRATION FUER DATEI '(&00)' NICHT ERLAUBT (GRUND '(&01)')

### Bedeutung

Die angezeigte Datei kann wegen einer expliziten Migrationssperre
nicht migriert werden.
Moegliche Ursachen:
- (1) Datei ist vor Migration geschuetzt (INHIBIT).
- (2) Beschraenkung ueber globale Ausnahmeliste (EXCEPT-LIST).
- (3) Datei steht unter der Benutzerkennung SYSHSMS.

## HSM0403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0403 WARNUNG: FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF AUFTRAGSDATEI. AUFTRAGSSTATUS NICHT AKTUALISIERT.

### Bedeutung

Die Auftragsdatei kann Inkonsistenzen enthalten, weil der Auftragsstatus
wegen eines Zugriffsfehlers auf die Auftragsdatei nicht aktualisiert
werden kann.

## HSM0404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0404 WARNUNG: DIE IM PFADNAMEN '(&01)' ANGEGEBENE KNOTEN-ID '(&00)' IST NICHT UNTER HSMS-STEUERUNG

### Bedeutung

HSMS-Verwalter verstaendigen. Der Knoten muss unter HSMS-Steuerung sein,
um mit dem HSMS-Server verbunden zu werden.

## HSM0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 00

Warranty : NO

HSM0405 ZUGRIFF AUF SPEICHEREBENE S2 FUER DATEI '(&00)'. EINVERSTANDEN (J/N)

### Bedeutung

Die migrierte Datei '(&00)' muss von der Ebene S2 zurueckgeholt
werden. Sie koennen dies akzeptieren (J) oder ablehnen (N).
Wenn Sie damit einverstanden sind, wird das Zurueckholen gestartet; es
kann dann nicht mehr abgebrochen werden.
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, wird das Zurueckholen
abgebrochen.
Wenn die maximale Wartezeit abgelaufen ist, wird das Zurueckholen
gestartet. Die maximale Wartezeit wird durch den HSMS-Verwalter
festgelegt.

## HSM0406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0406 'VERIFY' FUER DATEI '(&00)' GESTARTET

## HSM0407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0407 WARNUNG: MIGRATION FUER DATEI '(&00)' NOCH NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die angezeigte Datei darf noch nicht migriert werden, da sie noch
nicht von der Datensicherung (Backup) erfasst wurde.

### Maßnahme

Migration spaeter erneut versuchen.

## HSM0408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0408 WARNUNG '(&00)' IM MODUL '(&01)' MIT FUNKTION '(&02)' BEIM AUFRUF VON '(&03)'

### Bedeutung

Ein Systemfehler wurde beim Aufruf einer Nicht-HSMS-Schnittstelle erkannt.

## HSM0409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0409 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF ARCHIV-DIRECTORY '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Wegen des angegebenes Fehlers kann die Directory-Datei nicht
verarbeitet werden.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Hanbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## HSM041A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041A KEIN FREIER PLATZ MEHR VERFUEGBAR FUER DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Es gibt keinen freien Platz mehr auf der angegebenen Benutzerkennung, um
die Datei (&00) zurueckzuholen.

### Maßnahme

Eventuell zuerst andere Dateien migrieren oder loeschen und dann das
Zurueckholen erneut versuchen oder Systembetreuer verstaendigen.

## HSM041B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041B AUFTRAG WURDE DURCH TSN '(&00)' UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Die TSN (&00) hat den Auftrag unterbrochen.
Moegliche Ursachen sind:
(1) Ein anderer Benutzer hat den Auftrag mit //DELETE-REQUESTS geloescht
(2) Das SM-Pubset ist exportiert (die TSN der EXPORT-Task wird angezeigt)
(3) Die HSMS-Servertask hat einen schweren Fehler festgestellt
(TSN 'HSMS' wird angezeigt)

### Maßnahme

(1) Der Auftrag ist entgueltig geloescht. Ein Report ist nicht vorhanden.
Noetigenfalls einen neuen Auftrag erteilen.
(2) Die Unterbrechung ist nur temporaer. Der Auftrag wird automatisch
reaktiviert, sobald das SM-Pubset wieder verfuegbar ist.
(3) Ein Auftrag, der im Zustand ACCEPTED unterbrochen wurde, wird
automatisch reaktiviert. Der Benutzer muss nichts unternehmen.
Ein Auftrag, der im Zustand STARTED unterbrochen wurde, wird in den
Zustand INTERRUPTED gesetzt. Anweisung RESTART-REQUESTS
erteilen, um den Auftrag erneut zu starten.

## HSM041C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041C AUFTRAG NICHT ERLAUBT WEGEN EINER GESCHLOSSENEN BAND-SESSION AUF DEM ARCHIV. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Band-Session, die fuer ein Archiv definiert ist, ist momentan
geschlossen. Synchrone Auftraege und Concurrent-Copy-Auftraege sind zur
Zeit nicht erlaubt.

### Maßnahme

Auftrag mit WAIT-FOR-COMPLETION=*NO erteilen oder den HSMS-Verwalter
bitten, die Band-Session zu oeffnen.

## HSM041D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041D ZUGRIFF AUF AUFTRAG ABGEWIESEN, SPERRENDER HOST IST '(&00)'

### Bedeutung

Der Auftrag wird von einem anderen Host bearbeitet. Kein anderer Host kann
auf den Auftrag zugreifen.

### Maßnahme

- Warten, bis die Bearbeitung beendet ist. Der sperrende Host entsperrt
dann den Auftrag.
- Anweisung auf dem sperrenden Host erteilen.
- Wenn der sperrende Host nicht verfuegbar ist, Systembetreuer
verstaendigen.

## HSM041E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041E DHSBME5: FUNKTION '(&00)', ADRESSE = '(&01)', LAENGE = '(&02)', GRUPPENKENNUNG = '(&03)', AUFGERUFEN DURCH '(&04)'

### Bedeutung

Diagnose-Meldung fuer das HSMS Support-Team.

## HSM041F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM041F DHSBME5: ANZAHL KLASSE-5 SEITEN = '(&00)' AUFGERUFEN VON STELLE '(&01)'

### Bedeutung

Diagnose-Meldung fuer das HSMS Support-Team.

## HSM0410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0410 WARNUNG: GEMEINSAMER SPEICHERBEREICH DYNAMISCH NICHT VERAENDERBAR

### Bedeutung

Der virtuelle Adressraum fuer den gemeinsamen HSMS-Speicherbereich kann
fuer den laufenden HSMS-Betrieb nicht dynamisch veraendert werden.
Bei permanenter Aenderung (VALID-PERIOD=*PERMANENT) wird der
modifizierte Wert in der Steuerdatei eingetragen und somit beim
naechsten Startup von HSMS aktiviert.

## HSM0411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0411 ARCHIVVERZEICHNIS '(&00)' NICHT VORHANDEN

## HSM0412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0412 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN

## HSM0413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0413 KATALOGKENNUNG UNZULAESSIG BEI 'CATALOG-ID-MODE=*NO' FUER DATEI '(&00)'

### Bedeutung

In diesem Modus darf keine oder nur die Standard-Katalogkennung der
Benutzerkennung angegeben werden. In einer Anweisung koennen dabei nur
Dateien von Kennungen mit gleicher Standard-Katalogkennung bearbeitet
werden.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## HSM0414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0414 UMBENENNUNG UNZULAESSIG: '(&00)' ALS TEIL EINES DATEI- ODER JV-NAMEN UNGUELTIG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Ein Praefix oder eine neue Benutzerkennung darf nicht mit ':', '$',
'#' oder '@' beginnen.
2. Die neue Benutzerkennung muss im Benutzerkatalog des betreffenden
Pubsets existieren.

## HSM0415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0415 EINE TEMPORAERE DATEI MUSS FUER OPERAND '(&00)' ERSTELLT WERDEN. SYSTEM-GENERIERUNG UNTERSTUETZT ABER NICHT ERSTELLUNG

### Bedeutung

(&00): zeigt, welcher Operand geaendert werden muss, um die Erstellung
einer temporaeren Datei zu vermeiden.

### Maßnahme

Einen Dateinamen in der Eingabe des entsprechenden Operanden angeben.
Generierung des Systems, die eine temporaere Datei erlaubt, ist moeglich.

## HSM0416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0416 DER ANGEGEBENE OPERAND '(&00)' DER ANWEISUNG '(&01)' STIMMT NICHT MIT DEM ARCHIVTYP UEBEREIN

## HSM0417

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0417 FEHLER GEMELDET VON '(&00)' WAEHREND '(&01)', RC = '(&02)'

### Bedeutung

&00: Name der Schnittstelle oder HSMS-Bearbeitungsschritt, der einen
unerwarteten Fehlercode liefert.
&01: HSMS-Bearbeitungsschritt.
&02: Fehlercode.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0418

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0418 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER SYSTEM-SCHNITTSTELLE '(&01)'

### Bedeutung

Die aufgerufene System-Schnittstelle (&01) meldete einen Fehler,
d.h. uebergab einen unerwarteten Fehlercode (&00).

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes (&00) gemaess der Beschreibung in der
Schnittstellen-Dokumentation und evtl. Diagnose verstaendigen.

## HSM0419

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0419 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF DER SYSTEM-SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'

### Bedeutung

Die aufgerufene System-Schnittstelle (&01) meldete einen Fehler fuer Datei
(&02), d.h. uebergab einen unerwarteten Fehlercode (&00).

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes (&00) gemaess der Beschreibung in der
Schnittstellen-Dokumentation und evtl. Diagnose verstaendigen.
Beispiel:
Fehler '00400005' bedeutet 'Falsche Katalogkennung': Die Katalogkennung
ist entweder nicht bekannt, nicht korrekt eingegeben oder wird im
Schreibmodus von einem Slave-Shared-Pubset nicht unterstuetzt.
In all diesen Faellen wird die Datei zurueckgeholt.

## HSM042A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM042A ANGEGEBENES ARCHIVVERZEICHNIS '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Das Archivverzeichnis, das in der Anweisung angegeben wurde,
existiert bereits.

### Maßnahme

Anderen Namen fuer das Archivverzeichnis angeben.

## HSM042B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM042B TEMPORAERER JV-NAME '(&00)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Der angegebene JV-Name verweist auf eine temporaere Jobvariable und ist
deshalb nicht zulaessig.

## HSM042C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM042C WARNUNG : KEINE KOMPRIMIERUNG FUER KNOTENDATEIEN DURCHGEFUEHRT

## HSM042D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM042D ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' GESPERRT DURCH TSN '(&02)' AUF HOST '(&03)'

### Bedeutung

Der aktuelle Task wartet, bis die Archivsperre aufgehoben ist.
&00: Name des gesperrten Archivs
&01: Umgebung
&02: Task, die das Archiv sperrt
&03: Name des Hosts

## HSM042E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM042E DATEI '(&00)' NICHT ZUGREIFBAR

## HSM042F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM042F JOBVARIABLE '(&00)' NICHT ZUGREIFBAR

## HSM0420

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0420 DATEI-/JV-NAME '(&00)' SYNTAKTISCH FALSCH

## HSM0421

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0421 DATEINAME '(&00)' ZU LANG

## HSM0422

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0422 BENUTZERKENNUNG FUER DATEINAMEN '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Fuer die im Dateinamen angegebene Benutzerkennung existiert kein
Eintrag im Benutzerkatalog.

## HSM0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0423 TEMPORAERER DATEINAME '(&00)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Der angegebene Dateiname verweist auf eine temporaere Datei und ist daher
nicht zulaessig.

## HSM0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0424 TEMPORAERE DATEI FUER 'OUTPUT=*SELECT-LIST' NICHT UNTERSTUETZT

### Maßnahme

Permanente Datei verwenden.

## HSM0425

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0425 AUSGABE IN DATEI '(&00)' NICHT MOEGLICH

## HSM0426

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0426 DATEINAMENSLISTE WEGEN SPEICHERENGPASS VERKUERZT

### Maßnahme

Dateiliste z.B. mit SELECT-FILE-NAMES bilden und mit Anweisungsreport
vergleichen. Nicht bearbeitete Dateien in weiterer Anweisung bearbeiten.

## HSM0427

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0427 AUFTRAG FUER KLASSE-5-SPEICHER KANN NICHT ERFUELLT WERDEN

### Bedeutung

Naehere Information kann der nachfolgenden Meldung entnommen werden.

## HSM0428

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0428 DATEINAMENSLISTE WEGEN SPEICHERENGPASS VERKUERZT

### Bedeutung

Wegen eines Speicherengpasses wurde die Liste der fehlerhaft bzw. gar
nicht
bearbeiteten Dateien gekuerzt. Die Liste der bearbeiteten Dateien ist
davon nicht beruehrt.

### Maßnahme

Anweisungsreport pruefen, sofern dieser erstellt wurde.

## HSM0429

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0429 ZU VIELE FEHLER IN DATEINAMENSLISTE. FEHLERLISTE VERKUERZT

### Bedeutung

Die angegebene Liste von Dateinamen enthaelt mehr Fehler als maximal
ausgegeben werden koennen.

### Maßnahme

Anweisungsreport pruefen, sofern dieser erstellt wurde.

## HSM043A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM043A DIRECTORY '(&00)' NICHT IM KATALOG GEFUNDEN

## HSM043B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM043B ZUGRIFF AUF DIRECTORY '(&00)' DERZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Simultaner Zugriff auf das Directory durch eine andere Task.
&00: Name des Directorys oder Repositorys

### Maßnahme

Anweisung spaeter wiederholen.

## HSM043C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM043C ENTSPERREN VON VERZEICHNIS '(&00)' NICHT GELUNGEN (SPERRENDE TSN = '(&01)', SPERRENDER HOST = '(&02)')

### Bedeutung

Beim Entsperren des Verzeichnisses trat ein Fehler auf.
Wenn der Fehler vor der Verarbeitung auftritt, wird die Verarbeitung
abgebrochen
Wenn der Fehler nach der Verarbeitung auftritt, kann die Sperre des
Repositorys, die der aktuelle Task verursacht hat,
nicht entfernt werden.
Weitere Sicherungstaetigkeiten von anderen Hosts fuer das betroffene
Repository sind ohne manuelle Eingriffe nicht mehr moeglich.

### Maßnahme

//MDA DIRECTORY-LOCK=*REMOVE erteilen, um die Sperre zu entfernen.

## HSM043D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM043D ZUGRIFF AUF DIRECTORY '(&00)' DERZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Simultaner Zugriff auf das Directory durch eine andere Task.
&00: Name des Directorys oder Repositorys

## HSM043E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM043E HSMS TRACE-DATEI '(&00)' BEREITS AKTIV

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## HSM043F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM043F HSMS TRACE-DATEI DERZEIT NICHT AKTIV

## HSM0430

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0430 UNGUELTIGES FORMAT FUER ARCHIV-DIRECTORY '(&00)'

### Bedeutung

Es existiert bereits eine Datei mit dem angegebenen Namen (&00),
die aber nicht als Directory-Datei verwendet werden kann.
Moegliche Ursachen:
- FCB-Type nicht ISAM oder Schluesselposition/-laenge falsch.
- Datei ist eine ISAM-Datei, aber ein Kennsatz fehlt.
- Datei ist eine Directory-Datei, aber mit falschem CATALOG-ID-Modus.
- Directory-Datei fuer ein Several-SVID Archiv, kann nicht
einem Single-SVID Archiv zugeordnet werden.
- Bei der MODIFY-ARCHIVE-ATTRIBUTES Anweisung
wurde eine Abweichung zwischen der Archivdefinition
und dem Directory festgestellt.

### Maßnahme

Andere Directory-Datei zuweisen.

## HSM0431

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0431 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM '(&01)'-ZUGRIFF AUF ARCHIV-DIRECTORY '(&02)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die Directory-Datei kann wegen des angezeigten Fehlers nicht
verarbeitet werden.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
Bei //SHOW-ARCHIVE und DVS-Fehler 'EXPECTED RECORD NOT FOUND'
Anweisung wiederholen.

## HSM0432

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0432 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM '(&01)'-ZUGRIFF AUF HSMS-DATEI '(&02)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die Datei kann wegen des angezeigten Fehlers nicht verarbeitet werden.
Wenn diese Meldung im Rahmen des Startups oder des Importierens eines
SM-Pubsets anzeigt, dass eine HSMS-Datei nicht existiert, dann wird diese
automatisch erzeugt.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## HSM0433

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0433 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM '(&01)'-ZUGRIFF AUF DATEI '(&02)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die Datei kann wegen des angezeigten Fehlers nicht verarbeitet werden,
oder die Sperre auf der zurueckgeholten Datei kann nicht beseitigt
werden.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## HSM0434

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0434 BENUTZER HAT KEINE BERECHTIGUNG FUER DATEI/JV '(&00)'

### Bedeutung

Die zu einer anderen Benutzerkennung gehoerende Datei/JV kann wegen
fehlender Berechtigung nicht bearbeitet werden.
Ebenso ist die Angabe von Wildcards in der Benutzerkennung und/oder
in der Katalogkennung eines Datei-/JV-Namens fuer nichtprivilegierte
Benutzer verboten.

### Maßnahme

Auftrag unter der Benutzerkennung des Eigentuemers wiederholen
bzw. Benutzerkennung und/oder Katalogkennung vollqualifiziert angeben.

## HSM0435

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0435 ZUGRIFFSFEHLER '(&00)' FUER PUBSET-KATALOGEINTRAG '(&01)'

### Bedeutung

Der Katalogeintrag kann wegen des angezeigten Fehlers nicht verarbeitet
werden.
Moegliche Ursachen :
- (0020): Interner Fehler
- (0040): Pubset nicht im Status ACCESSIBLE
- (0041): Angegebene Volume-Set existiert nicht
- (0043): Saettigung des Systems
- (0044): Rekonfiguration abgebrochen

## HSM0436

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0436 FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. DATEI NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Ein Modul des HSMS-Steuerprogramms meldet einen internen Fehler.

### Maßnahme

Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0437

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0437 WARNUNG: UEBERLAUF DER SFID-LISTE. ANWEISUNG TEILWEISE BEARBEITET

### Bedeutung

Wegen des Ueberlaufs der HSMS-internen SFID-Liste werden nicht alle
ausgewaehlten Sicherungsdateien verarbeitet.

### Maßnahme

Anweisung mit nicht-bearbeiteten SFIDs wiederholen.

## HSM0438

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0438 SICHERUNGSDATEI mit SAVE-FILE-ID '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei mit der angegebenen Save-File-ID
kann im Archiv nicht gefunden werden.

## HSM0439

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0439 WARNUNG: SPERRFRIST NICHT ABGELAUFEN. SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei ist zeitlich befristet geschuetzt, d.h. es wurde
ein physikalischer Schutz der Datei definiert (RETENTION-PERIOD) oder die
Sicherungsdatei enthaelt Sicherungsversionen mit logischem Freigabedatum
(FILE-EXPIRATION-DATE). Mindestens eine dieser Schutzfristen ist noch
nicht abgelaufen. Die Sicherungsdatei wurde nicht geloescht.

### Maßnahme

Falls gewuenscht, Sicherungsdatei mit
MODIFY-ARCHIVE ...,FORCED-DELETE=*YES loeschen.

## HSM044A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM044A EINE ANDERE TRACE-ANWEISUNG WIRD DERZEIT BEARBEITET

## HSM044B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM044B FEHLER '(&00)' BEIM VERSUCH, DAS VERZEICHNIS '(&01)' ZU SPERREN'

### Bedeutung

Das Verzeichnis kann fuer die Bearbeitung nicht gesperrt werden.
Moegliche Ursachen:
- (0002): Das Verzeichnis befindet sich nicht im Katalog.
- (0003): Die betroffene Datei ist kein Repository.
- (0004): Der Low-Key ist ungueltig.
- (0005): Der Low-Key fehlt.
- (0006): Der High-Key fehlt.
- (0008): Der Systemspeicher ist gesaettigt.
- (0010): Interner ARCHIVE-Fehler

### Maßnahme

Fuer Grund (0002) bis (0006): Korrektes Repository restaurieren.
Fuer Grund (0008) und (0010): Systembetreuer verstaendigen.

## HSM044C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM044C HSMS LOGGING-DATEI '(&00)' GEOEFFNET

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## HSM044D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM044D HSMS LOGGING-DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## HSM044E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM044E ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' GESPERRT DURCH TSN '(&02)' AUF HOST '(&03)'

### Bedeutung

Das Schattenarchiv wird schon bearbeitet, wenn die Bearbeitung gestartet
wird. Die laufende Bearbeitung des Schattenarchivs wird abgebrochen.
&00: Name des gesperrten Archivs
&01: Umgebung
&02: Task, die das Archiv sperrt
&03: Name des Hosts

## HSM0440

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0440 WARNUNG: KEIN AUFTRAG GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein Auftrag in der HSMS-Auftragsdatei gefunden, der den
vorgegebenen Kriterien entspricht.

## HSM0441

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0441 LOESCHEN FUER AUFTRAG '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' NICHT ERFOLGREICH

## HSM0442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0442 RESTART FUER AUFTRAG '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann dem Anweisungsreport
entnommen werden.

## HSM0443

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0443 WARNUNG: KEIN ARCHIV GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein Archiv in der HSMS-Steuerdatei gefunden, das den
vorgegebenen Kriterien entspricht.

## HSM0444

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0444 WARNUNG: KEIN PUBSET GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein Pubset in der HSMS-Steuerdatei gefunden, das den
vorgegebenen Kriterien entspricht.

## HSM0445

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0445 WARNUNG: KEINEN DATENTRAEGER GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein Datentraeger gefunden, der den angegebenen Kriterien
entspricht.

## HSM0446

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0446 WARNUNG: KEINE SICHERUNGSDATEI GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde keine Sicherungsdatei gefunden, die den angegebenen Kriterien
entspricht, z.B.
- keine obsolete Sicherungsdatei gefunden,
- oder eine bereits obsolete Sicherungsdatei enthaelt eine Datei,
die noch nicht obsolet ist.

## HSM0447

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0447 WARNUNG: KEINE DATEI BZW. JOBVARIABLE GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurden keine Dateien oder Jobvariablen gefunden, die den angegebenen
Kriterien entsprechen.

## HSM0448

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0448 WARNUNG: KEINE SICHERUNGSVERSION GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde keine Sicherungsversion gefunden, die den angegebenen Kriterien
entspricht.
Moeglicherweise wurde die Sicherungsversion inzwischen geloescht.
Bei S2 Reorganization wird die Standard-Sicherungsdatei ausgenommen.

## HSM0449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0449 WARNUNG: SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Es wurde eine (reorganisierte) Kopie dieser Sicherungsdatei erzeugt,
doch bleibt die Original-Sicherungsdatei erhalten, da ein Fehler
waehrend der Reorganisation dieser Sicherungsdatei auftrat.

### Maßnahme

Anweisungsreport genau auswerten und evtl. Sicherungsdatei loeschen.

## HSM045A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM045A FEHLER X'(&00)' BEI DER INITIALISIERUNG EINER OPS-STRUKTUR

### Maßnahme

Das 2. Byte des Returncodes pruefen. Die haeufigsten Faelle sind:
- 41: Systembetreuer bitten, das Subsystem SSTA zu starten.
- 03 gefolgt durch FFFF: Eine neuere Version von SSTA muss geladen werden.

## HSM045B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM045B FEHLER X'(&00)' BEIM EINTRAGEN VON DATEN IN EINE OPS-STRUKTUR. DATEN-NAME ODER -TYP = '(&01)'

## HSM045C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM045C LOKALISIERUNGSINFORMATION VON DATEI '(&00)' KANN NICHT REPARIERT WERDEN. VERARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Das Pubset oder SM-Pubset wurde HSMS nicht bekannt gemacht.
- Das Systemarchiv *SYSMIGRATE fuer das betroffene Pubset ist HSMS nicht
bekannt.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM045D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM045D KEIN SYSINF-STREAM VEREINBART

### Bedeutung

Bei Angabe des Operanden STRUCTURE-OUTPUT=*SYSINF, muss ein
SYSINF-STREAM definiert sein.

### Maßnahme

SYSINF-STREAM vereinbaren.

## HSM045E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM045E FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF VON '(&01)' IM MODUL '(&02)'

### Bedeutung

Die angezeigte Systemschnittstelle meldet den angegebenen Fehler an
einen Modul des HSMS-Steuerprogramms.

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes gemaess Schnittstellen-Dokumentation.
Evtl. Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## HSM045F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM045F FEHLER '(&00)' BZW. '(&03)' BEIM AUFRUF VON '(&01)' IM MODUL '(&02)'

### Bedeutung

Die angezeigte Systemschnittstelle meldet den angegebenen Fehler an
einen Modul des HSMS-Steuerprogramms.
&00 : Fehler wird in sedezimaler Form ausgegeben.
&03 : Fehler wird in Form von Zeichen ausgegeben, nicht abdruckbare
Zeichen werden als Schmierzeichen dargestellt.

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes gemaess Schnittstellen-Dokumentation.
Evtl. Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0450

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0450 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF VON '(&01)' IM MODUL '(&02)'

### Bedeutung

Die angezeigte Systemschnittstelle meldet den angegebenen Fehler an
einen Modul des HSMS-Steuerprogramms.

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes gemaess Schnittstellen-Dokumentation.
Evtl. Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0451 INTERNER FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

In einem Modul des HSMS-Steuerprogramms trat ein interner Fehler auf;
die Anweisungsbearbeitung wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Evtl. Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0452

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0452 ZURUECKHOLEN DER DATEI '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Daten der migrierten Datei konnten von HSMS nicht zurueckgeholt
werden. Im Katalogeintrag der Datei steht keine Lokalisierungsinformation
fuer die Daten im Migrationsarchiv.

### Maßnahme

Anweisung REPAIR-CATALOG-BY-EXCHANGE verwenden, um die
Lokalisierungsinformation in den Katalogeintrag zu schreiben.

## HSM0453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0453 UNGUELTIGER SATZ '(&00)' IM DIRECTORY '(&01)'

### Bedeutung

Beim Lesen der Directory-Datei wurde ein ungueltiger (evtl. zerstoerter)
Satz erkannt. Die Directory-Bearbeitung wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Directory-Datei nicht veraendern (!!) und zusammen mit SYSLST-Protokoll
und Anweisungsreport zur Diagnose weiterleiten.

## HSM0454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0454 KNOTEN-S0-ID '(&00)' SYNTAKTISCH FALSCH

## HSM0455

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0455 KNOTEN-S0-ID '(&00)' ZU LANG

## HSM0456

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0456 FEHLER GEMELDET BEI '(&00)' WAEHREND '(&01)'

### Bedeutung

&00 : Name der Schnittstelle oder HSMS-Bearbeitungsschritt, der einen
unerwarteten Fehlercode liefert.
&01 : HSMS-Bearbeitungsschritt.
Naehere Information kann der folgenden und/oder den vorangegangenen
Meldungen entnommen werden.

## HSM0457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0457 INTERNE DATEN GESPERRT. ANWEISUNG TEILWEISE BEARBEITET

### Bedeutung

Ueberschreitung des Zeitlimits beim Zugriff auf den Common-Memory-Pool
oder die Steuerdatei.

### Maßnahme

Anweisung wiederholen oder HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0458 KNOTEN-S0-ID NICHT DEFINIERT

## HSM0459

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0459 FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)' MIT FUNKTION '(&02)' BEIM AUFRUF VON '(&03)'

### Bedeutung

Ein Systemfehler trat beim Aufruf einer Nicht-HSMS-Schnittstelle auf.

## HSM046A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM046A DAS SCHATTENARCHIV MIT DEM VERZEICHNIS '(&00)' HAT DIE VERWENDUNG '(&01)', DAS HAUPTARCHIV '(&02)' HAT DIE VERWENDUNG '(&03)'

### Bedeutung

Die USAGE-Definition fuer Schattenarchiv und Hauptarchiv
muss gleich sein.

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und den Auftrag wiederholen

## HSM046B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM046B REKONSTRUKTION EINES ARCHIVS AUS DEM VERZEICHNIS '(&00)' NICHT MOEGLICH, DA KEINE ARCHIVDEFINITION IM VERZEICHNIS VORHANDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Ein Archiv mit diesem Verzeichnis wurde nur in einer
HSMS Version kleiner V8.0 erzeugt oder veraendert.
- Bei einem vorausgehenden CREATE-ARCHIVE Lauf trat beim
Erzeugen der Archivdefinition ein Fehler auf.

### Maßnahme

CREATE ARCHIVE mit RECONSTRUCT-ARCHIVE=*NO aufrufen.

## HSM046C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM046C WARNUNG: DIE SCHUTZFRIST DER SICHERUNGSDATEI MIT SAVE-FILE-ID '(&00)' WIRD NICHT VERMINDERT

### Bedeutung

Das Freigabedatum einer Sicherungsdatei darf nicht kleiner
sein, als das hoechste Freigabedatum ihrer Sicherungs-
versionen. Es gibt in dieser Sicherungsdatei mindestens
eine Sicherungsversion mit dem gleichen Freigabedatum,
wie die Sicherungsdatei selbst.
(&00): Sicherungsdatei (Format 'S.JJMMTT.SSMMSS')

## HSM046D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM046D WARNUNG: DIE SCHUTZFRIST DER SICHERUNGSDATEI MIT SAVE-FILE-ID '(&00)' WIRD NUR UM '(&01)' TAGE VERMINDERT

### Bedeutung

Das Freigabedatum einer Sicherungsdatei darf nicht kleiner
sein, als das hoechste Freigabedatum ihrer Sicherungs-
versionen.
(&00): Sicherungsdatei (Format 'S.JJMMTT.SSMMSS')
(&01): Anzahl von Tagen

## HSM046E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM046E DVS-FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF VON '(&01)' IM MODUL '(&02)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die angezeigte Systemschnittstelle meldet den angezeigten Fehler
an den angezeigten Modul des HSMS-Steuerprogramms

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## HSM046F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM046F ARCHIV-ATTRIBUTE WURDEN IN DIRECTORY-DATEI '(&00)' GESICHERT

### Bedeutung

Das Archiv mit der angegebenen Directory-Datei
wurde in einer HSMS Version < 8.0 angelegt.
Die Directory-Datei enthielt keine Archiv-Attribute.
Nun ist sie mit der neuesten HSMS-Version kompatibel.

## HSM0460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0460 RESTART FUER HSMS-AUFTRAG GESTARTET

### Bedeutung

Die Bearbeitung eines unterbrochenen Auftrages wird erneut gestartet.
Der zugeordnete Anweisungsreport wird erweitert.

## HSM0461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0461 AUFTRAG DURCH SAMMELAUFTRAG GESTARTET. SAMMELAUFTRAG UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Der Auftrag bleibt im Status STARTED. Der Sammelauftrag kann nur
durch den HSMS-Verwalter erneut gestartet werden.

### Maßnahme

Anweisungsreport auswerten, evtl. Anweisung wiederholen oder
HSMS-Verwalter verstaendigen.

## HSM0462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0462 FEHLER BEI AUSWERTUNG '(&00)'. REPORT UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Ein Fehler trat entweder bei der Erzeugung der ARCHIVE-Ergebnisdatei auf
oder beim Kopieren der Saetze von der ARCHIVE-Ergebnisdatei in die HSMS-
Berichtdatei.
Heben Sie diese Datei zur weiteren Diagnose auf.

### Maßnahme

Siehe vorherige Fehler und Meldungen.

## HSM0463

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0463 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM OEFFNEN DER REPORT-DATEI. AUSGABE AUF DRUCKER UMGELEITET

### Bedeutung

Die zugewiesene Report-Datei kann nicht bearbeitet werden.
Moegliche Ursachen:
- Datei ist durch eine andere Task geoeffnet.
- Datei-Schutzattribute verbieten Schreibzugriffe.
- Gewuenschter Datentraeger ist nicht verfuegbar.
- Datei muss mit SAM-Format definiert werden.
- Mail-Service-Probleme.

### Maßnahme

Report-Datei oder Mail-Service ueberpruefen.

## HSM0464

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0464 AUFTRAG NICHT IN AUFTRAGSDATEI GEFUNDEN. AUFTRAGSSTATUS NICHT AKTUALISIERT

## HSM0465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0465 WARNUNG: EINGABE FALSCH

## HSM0466

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0466 BANDGERAET FUER AUSGABE NICHT VERFUEGBAR. AUFTRAG UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Die benoetigten Bandgeraete koennen nicht reserviert werden.

### Maßnahme

Auftrag mit RESTART-REQUESTS-Anweisung erneut starten, wenn die
fuer die Ausgabe benoetigten Bandgeraete verfuegbar sind.

## HSM0467

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0467 AUFTRAG '(&00)' DURCH SAMMELAUFTRAG GESTARTET

### Bedeutung

Der Auftrag mit Namen (&00) verwendet ein Systemarchiv und dessen
Standard-Sicherungsdatei. Er wurde mit anderen Auftraegen zu einem
Sammelauftrag zusammengefasst.
Dieser Sammelauftrag ist der Benutzerkennung des HSMS-Verwalters
zugeordnet.

## HSM0468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0468 SPEICHERENGPASS FUER S1-PUBSET '(&00)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Auf dem angegebenen S1-Pubset koennen wegen Speichersaettigung keine
weiteren Dateien (und damit auch keine Sicherungsdateien) erzeugt werden.
Die Bearbeitung des Auftrags wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Dateien auf dem S1-Pubset loeschen, anschliessend
evtl. eine Reorganisation der von HSMS verwalteten Archive durchfuehren.

## HSM0469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0469 AENDERUNG IM ARCHIVVERZEICHNIS FUER '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur in den Anweisungsreport der
MODIFY-ARCHIVE-Anweisung ausgegeben und beschreibt die
ausgefuehrte Unterfunktion.

## HSM047A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047A '(&00)' PROZENT DER DATEIEN IN DER SICHERUNGSDATEI '(&01)' UNGUELTIG. SICHERUNGSDATEI NICHT REORGANISIERT

## HSM047B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047B SNAPSET NICHT VERFUEGBAR.

## HSM047C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047C SICHERUNGSDATEI KANN NICHT FORTGESCHRIEBEN WERDEN. SNAPSET IST AELTER ALS EINE BEREITS EXISTIERENDE SICHERUNGSVERSION

## HSM047D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047D SICHERUNGSDATEI KANN NICHT ERSTELLT WERDEN. SNAPSET IST AELTER ALS EINE IM SICHEUNGSARCHIV ENTHALTENE SICHERUNGSVERSION

## HSM047E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047E SICHERUNGSDATEI KANN NICHT FORTGESCHRIEBEN WERDEN. SNAPSET HAT DEN GLEICHEN ZEITSTEMPEL WIE EINE IM SICHERUNGSARCHIV ENTHALTENE SICHERUNGSVERSION

### Bedeutung

Innerhalb eines Sicherungsarchivs muessen die Sicherungsversionen
eindeutig sein.

## HSM047F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM047F SICHERUNGSDATEI KANN NICHT ERSTELLT WERDEN. SNAPSET HAT DEN GLEICHEN ZEITSTEMPEL WIE EINE IM SICHERUNGSARCHIV ENTHALTENE SICHERUNGSVERSION

### Bedeutung

Innerhalb eines Sicherungsarchivs muessen die Sicherungsversionen
eindeutig sein.

## HSM0470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0470 WARNUNG: SICHERUNGSVERSIONS-ATTRIBUTE UNVERAENDERT

## HSM0471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0471 REORGANISATION DES S1-SPEICHERS BZW. DES S2-SPEICHERS NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Wegen schon gemeldeter Fehler konnte die Reorganisation nicht
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Siehe vorhergehende Meldung HSM0450 / HSM045F bzw. HSM0448.

## HSM0472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0472 KOPIE '(&00)' DER SICHERUNGSDATEI WIRD GELOESCHT

### Bedeutung

Wegen eines schon gemeldeten Fehlers wird die (evtl. unvollstaendige)
Kopie der Sicherungsdatei wieder geloescht.

### Maßnahme

Fehlerursache (siehe vorhergehende Meldung, i.a. HSM0449) beheben und
Reorganisation erneut starten.

## HSM0473

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0473 REORGANISATION BEENDET. '(&00)' SEITEN AUF S1-SPEICHER FREI GEWORDEN

### Bedeutung

Durch Reorganisation eines HSMS-Archivs wurde die angegebene Zahl von
Speicherseiten frei.
Ausgegeben wird die Differenz der belegten Seiten des Pubsets vor bzw.
nach der Reorganisation.

## HSM0474

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0474 SICHERUNGSDATEI '(&00)' WEGEN SPEICHERENGPASS AUF S1 NICHT REORGANISIERBAR

### Bedeutung

Diese Meldung wird erst ausgegeben, nachdem alle anderen reduzierbaren
Sicherungsdateien reorganisiert wurden.
Die zur Reorganisation noetige (reduzierte) Kopie der angegebenen
Sicherungsdatei konnte wegen Speicherengpass nicht erzeugt werden.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Dateien auf dem S1-Pubset freigeben;
anschliessend evtl. Reorganisation wiederholen.

## HSM0475

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0475 SICHERUNGSDATEI '(&00)' REORGANISIERT IN SICHERUNGSDATEI '(&01)'

### Bedeutung

Der Inhalt der alten Sicherungsdatei (&00) wurde reduziert und in die
neue Sicherungsdatei (&01) uebertragen. Die alte Sicherungsdatei wurde
geloescht.

## HSM0476

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0476 SICHERUNGSDATEI '(&00)' DURCH REORGANISATION GELOESCHT

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsdatei enthaelt keine gueltigen Dateien mehr
und wurde im Rahmen der Reorganisation des Archivs geloescht.

## HSM0477

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0477 WARNUNG: NICHT ALLE S0-PUBSETS VERFUEGBAR

### Bedeutung

Einige S0-Pubsets, denen das bearbeitete S1-Pubset zugeordnet ist, sind
z.Zt. nicht verfuegbar (importiert). Alle migrierten Dateien dieses
Pubsets werden als 'gueltig' interpretiert, d.h. die Sicherungsdateien
enthalten quasi 100% gueltige Dateien.

### Maßnahme

Zur genaueren Auswertung Systembetreuer verstaendigen und Pubsets
importieren lassen.

## HSM0478

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0478 HSMS-FEHLER '(&00)' FUER PUBSET '(&01)'

### Maßnahme

Fehlercode mit /HELP-MSG-INFORMATION MSG-IDENTIFICATION=(&00)
interpretieren.

## HSM0479

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0479 WARNUNG: MAXIMAL ZULAESSIGER WERT '(&00)' FUER 'FILE-EXPIRATION-DATE' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Das als FILE-EXPIRATION-DATE angegebene Datum liegt zu weit in der
Zukunft. Das Datum wurde auf (&00) begrenzt.

## HSM048A

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM048A MASTER-HOST-NAME NICHT VERFUEGBAR. AUFTRAG KANN NICHT AN MASTER GESENDET WERDEN

### Bedeutung

Der MSCF-Name des Master-Hosts ist nicht im MRS-Katalog eingetragen.
Moegliche Ursache: Das MSCF-Subsystem ist nicht gestartet.

## HSM048B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM048B REORGANISATION DES VERSION-BACKUP-ARCHIVS NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Wegen schon gemeldeter Fehler konnte die Reorganisation nicht
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Siehe vorhergehende Meldung HSM0450 / HSM045F oder HSM0451.

## HSM048C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM048C IN DEN ANGEGEBENEN SICHERUNGSDATEIEN WURDEN KEINE OBSOLETEN DATEIVERSIONEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Eine Reorganisation wurde nicht durchgefuehrt: Im Versions-Backup-Archiv
wurden im angegebenen Bereich von Sicherungsdateien keine obsoleten
Dateiversionen gefunden.

## HSM0480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0480 WARNUNG: PUBSET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. MIGRATIONSSTATUS NICHT UEBERPRUEFBAR

### Bedeutung

Die Katalogdaten des angegebenen Pubsets koennen nicht ermittelt werden,
weil z.B. auf das Pubset nicht zugegriffen werden kann
(kein /IMPORT_PUBSET).
Die Migrationsdaten koennen nicht ueberprueft werden.

## HSM0481

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0481 HINWEIS: KEINE MIGRATIONS-INKONSISTENZ FUER PUBSET '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Alle auf dem Pubset als migriert gekennzeichneten Dateien
entsprechen nach interner CFID und Versionsnummer den Eintraegen im
Migrationsarchiv (*SYSMIGRATE) und der zugehoerigen Sicherungsdatei
auf S1.
- Auf diesem Pubset sind keine Dateien als migriert gekennzeichnet.

## HSM0482

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0482 KEIN EINDEUTIGER MASTER-RECHNER FUER AUFTRAG BESTIMMBAR

### Bedeutung

Ein Auftrag bezieht sich auf mehrere Shared-Pubsets mit
unterschiedlichen Master-Rechnern.

### Maßnahme

Getrennte Auftraege fuer die Pubsets geben.

## HSM0483

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0483 KEINE DATEN FUER MIGRIERTE DATEI '(&00)' IM BACKUP- BZW. MIGRATIONSARCHIV. KATALOG-EINTRAG DER RESTAURIERTEN DATEI WURDE GELOESCHT

### Bedeutung

Weder im Backuparchiv noch im Migrationsarchiv sind Daten dieser Datei
vorhanden. Der zwischenzeitlich restaurierte Katalogeintrag dieser Datei
wurde geloescht.

## HSM0484

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0484 KEINE ZU BEARBEITENDEN DATEIEN FUER DIESEN AUFTRAG VORHANDEN

### Bedeutung

- REPAIR-CATALOG-BY-EXCHANGE(RESTORE): Es sind keine
inkonsistenten Dateien vorhanden.
- REPLACE-SAVE-FILE-BY-EXCHANGE(RESTORE): Die angegebene Sicherungsdatei
enthaelt keine Daten aktuell migrierter Dateien.
- REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE und REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE:
Die zu restaurierenden Dateien sind nicht im Backup- oder
Versions-Backup-Archiv.

## HSM0485

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0485 ZUM KATALOG-EINTRAG DER DATEI '(&00)' EXISTIEREN KEINE DATEN IM BACKUP- ODER VERSIONS-BACKUP-ARCHIV

### Bedeutung

REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE bzw. REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE kann fuer
diese Datei nicht ausgefuehrt werden, da die Daten dieser Datei nicht
im Backup- oder Versions-Backup-Archiv vorhanden sind.

## HSM0486

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0486 REKONSTRUKTIONSFEHLER FUER MIGRIERTE DATEI '(&00)'. LOESCHEN DES KATALOG-EINTRAGS NICHT ERFOLGREICH. KEINE DATEN FUER DIESE DATEI VORHANDEN

### Bedeutung

Weder im Backup-Archiv noch im Migrationsarchiv sind Daten dieser Datei
vorhanden. Der zwischenzeitlich restaurierte Katalogeintrag dieser Datei
konnte nicht geloescht werden.

## HSM0487

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 63

Warranty : NO

HSM0487 SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT GELOESCHT. SIE ENTHAELT NOCH DATEN AKTUELL MIGRIERTER DATEIEN

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsdatei ist in dem Sinn noch aktiv, dass sie
Daten aktuell migrierter Dateien enthaelt.

### Maßnahme

Wenn die Daten der migrierten Dateien, die in der angegebenen
Sicherungsdatei enthalten sind, noch in anderen Sicherungsdateien
vorhanden sind, kann die Sicherungsdatei
mit REPLACE-SAVE-FILE-BY-EXCHANGE inaktiv gemacht werden.
Mit REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE kann die Sicherungsdatei ebenfalls
inaktiv gemacht werden, wenn die Daten im Backup- oder
Versions-Backup-Archiv vorhanden sind.
Die Sicherungsdatei kann immer mit FORCED-DELETE=*YES geloescht werden.

## HSM0488

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0488 WARNUNG: S1-PUBSET '(&00)' NUR 'REMOTE' IMPORTIERT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt. Auf die Dateien dieses Pubsets kann
aber zur Zeit nicht zugegriffen werden; insbesondere koennen keine
Dateien, die auf dieses Pubset migriert sind, zurueckgeholt werden.

## HSM0489

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0489 S1-PUBSET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. AUFTRAG UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Das S1-Pubset ist nicht verfuegbar. Sicherungsdateien des
Migrationsarchivs, die auf diesem Pubset liegen, koennen nicht ueberprueft
werden. Der Auftrag wird unterbrochen.

## HSM049A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM049A WARNUNG: SICHERUNGSDATEI ENTHAELT NICHT OBSOLETE DATEI-VERSIONEN. SAVE-FILE-ID '(&00)' NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei ist geschuetzt, d.h. sie enthaelt mindestens
eine Datei-Version, die durch die in den Dateieigenschaften
festgelegte Anzahl der Sicherungsversionen geschuetzt ist.

### Maßnahme

Falls noetig die Sicherungsdatei mit
MODIFY-ARCHIVE ...,FORCED-DELETE=*YES loeschen.

## HSM049B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM049B MARK-FOR-DELETION FUER DATEI '(&00)' GESETZT

## HSM049C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM049C MARK-FOR-DELETION FUER DATEI '(&00)' ZURUECKGESETZT

## HSM0490

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0490 INTERNER HSMS-FEHLER AM MASTER-RECHNER

### Bedeutung

Ein interner Fehler trat am Master-Rechner auf.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter benachrichtigen.

## HSM0491

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0491 KEIN EXCHANGE FUER DIE DATEI '(&00)' DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Datei ist in keiner (anderen) Sicherungsdatei vorhanden.

## HSM0492

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0492 ALLE NACH 'REPAIR-CATALOG-BY-EXCHANGE' NOCH INKONSISTENTEN DATEIEN AUF PUBSET '(&00)' SIND IM REPORT AUFGEFUEHRT

## HSM0493

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0493 NUR DIE DATEIEN, DIE IMMER NOCH AKTUELL IN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)' MIGRIERT SIND, SIND IM REPORT AUFGEFUEHRT

## HSM0494

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0494 KEINE DER ZU BEARBEITENDEN DATEIEN IM ARCHIV '(&00)' VORHANDEN

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE: die zu restaurierenden Dateien
befinden sich nicht im Backup- oder Versions-Backup-Archiv.
MODIFY-ARCHIVE: die Dateien sind bereits zum Loeschen markiert
/ nicht mehr markiert.

## HSM0495

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0495 FEHLER '(&00)' WAEHREND KATALOGZUGRIFF. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Fehlercode mit /HELP-MSG-INFORMATION MSG-IDENTIFICATION=(&00)
interpretieren.

## HSM0496

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0496 KEIN MASTER-RECHNER KONNTE WAEHREND DER AUFTRAGSZUWEISUNG FESTGELEGT WERDEN. AUFTRAG UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Kein Master-Rechner ist fuer das Pubset, das in Bearbeitung ist,
zugreifbar.
Moegliche Ursache: Der aktuelle Master-Rechner ist defekt.

## HSM0497

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0497 FEHLER '(&00)' WAEHREND ARCHIVE-SUBSYSTEM-AUFRUF. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen (&00):
04: Falscher Name der Directory-Datei fuer den aktuellen Lauf
08: Keine Platten-Archivnummer angegeben
10: Falsche ASN oder SVID
12: Falsche Public Disk angegeben
13: Falsche oder fehlende VSN-Liste
14: Falsche "FROM"-Sicherungsversion
15: Fremde Dateien durch nichtprivilegierten Benutzer angegeben
18: "Relative File Generation Number" darf nicht in der aktuellen
Anweisung benutzt werden
21: Geraetetyp "WORK" nicht mit Directory-Datei erlaubt
24: Zeitangabe im "FROM"-Operand ist inkonsistent
25: Einer der angegebenen Operanden erfordert eine Directory-Datei
27: "CONTINUE" ohne Directory-Datei und ohne VSN angegeben
30: "FORCE=*YES" erfordert vollqualifizierte SVIDs
31: Fehler waehrend /SHOW-FILE-ATTRIBUTES fuer eine DGG
35: Falscher "RENAME" beim EXPORT
36: SAVE/RESTORE mit "CONTINUE" oder "DIRSAVE" ist mit dem angegebenen
Geraetetyp nicht moeglich
37: TARGET-ARCHIVE-VERSION nicht kompatibel mit anderen Operanden
38: LOCATION-RESET oder ATTRIBUTE-RESET nicht erlaubt
ANDERE: Interner HSMS-Fehler waehrend der Erstellung der
ARCHIVE-Parameterliste

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## HSM0498

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0498 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER VERBINDUNG ZWISCHEN MASTER UND SLAVE

### Bedeutung

Moegliche Ursachen (&00):
32 : Interner Fehler
65 : Rechner unbekannt
66 : Rechner nicht verbunden
128 : Wartezeit fuer Verbindung abgelaufen
129 : Verbindung ueberlastet

## HSM0499

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0499 WARNUNG: DIE KATALOGKENNUNG DER DIRECTORY-DATEI WURDE GEAENDERT

### Bedeutung

Hinweise zu moeglichen Folgen:
- Das Aendern der Katalogkennung verursacht beim Freigeben
von Sicherungen Probleme mit MAREN.
- Dem angegebenen Archiv kann ein Archiv zugeordnet sein
(Schatten- oder Original-Archiv). Die Catid der Directory-Datei
wurde aber nur fuer das angegebene Archiv geaendert.

### Maßnahme

- Passen Sie in den Datentraegersaetzen des MAREN-Katalogs den Pfadnamen
der Directory-Datei mit DIRCONV mittels UPDATE-VOLUME-CATALOG an.
- Wenn es zu dem angegebenen Archiv ein Schatten- oder
Original-Archiv gibt, ueberpruefen Sie den Pfadnamen der Directory-Datei
und passen Sie ggf. die Katalog-Kennung an.

## HSM050A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM050A SM-PUBSET '(&00)' BESITZT KEINE FUER HSMS RESERVIERTE VOLUME-SETS

## HSM050B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM050B SPEICHERENGPASS FUER S1-VOLSET '(&00)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Auf dem angegebenen S1-Volume-Set koennen wegen Speichersaettigung keine
weiteren Dateien (und damit auch keine Sicherungsdateien) erzeugt werden.
Die Bearbeitung des Auftrags wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Dateien auf und obsolete Sicherungsdateien auf
dem S1-Volume-Set loeschen bzw. freigeben und/oder
eine Reorganisation der HSMS Migrations-Archive durchfuehren.
Archive durchfuehren.

## HSM050C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM050C SPEICHERENGPASS FUER S1-EBENE DES SM-PUBSET '(&00)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Auf der S1-Speicherebene des angegebenen SM-Pubsets koennen wegen
Speichersaettigung keine weiteren Sicherungsdateien erzeugt werden.
Die S1-Speicherebene wird durch die Volume-Sets gebildet,
die mit der Nutzungsart HSMS-CONTROLLED definiert wurden.
Die Bearbeitung des Auftrags wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Dateien auf der S1-Speicherebene loeschen,
sowie obsolete Sicherungsdateien freigeben und/oder eine
Reorganisation der HSMS Migrations-Archive durchfuehren.

## HSM050D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM050D S1-EBENEN-ANGABE '(&00)' FUER PUBSET '(&01)' IST DERZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Wenn ein SM-Pubset unter HSMS-Kontrolle genommen wird, muss die
S1-Ebene leer sein. Wird die S1-Ebene entfernt (S1-VOLUME-SET=*UNDEFINED)
oder von *ALL-HSMS-CONTROLLED zu einem einzelnen Volume-Set geaendert,
darf die S1-Ebene des SM-Pubsets keine Sicherungsdateien enthalten.

### Maßnahme

Leeren der S1-Ebene durch Entfernen der Sicherungsdateien:
- Sicherungsdateien von Migrationsarchiven koennen mit //MGF auf
die S2-Speicherebene verlagert werden
- Sicherungsdateien von Backup-Archiven koennen mittels //MOVE-SAVE-FILE
oder //COPY-SAVE-FILE und anschliessendem Loeschen mit //MODIFY-ARCHIVE
nach S2 verlagert werden.
- Sicherungsdateien von Langzeitarchiven koennen mittels //COPY-SAVE-FILE
zur Speicherebene S2 kopiert und anschliessend mit //MODIFY-ARCHIVE
von der Speicherebene S1 geloescht werden.
- Obsolete Sicherungsdateien koennen mit //MODIFY-ARCHIVE
geloescht werden.

## HSM050E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM050E NET-STORAGE-VOLUME '(&00)' KANN NICHT BENUTZT WERDEN.

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Das angegebene Net-Storage-Volume ist keinem Pubset zugewiesen.
Ein Net-Storage-Volume kann mit /ADD-NET-STORAGE-VOLUME einem Pubset
zugewiesen werden.
- Das angegebene Volume ist kein Net-Storage-Volume. Benutzen Sie das
Kommando /SHOW-NET-STORAGE, um sich vorhandene Net-Storage-Volumes
anzeigen zu lassen.

## HSM050F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM050F KEIN ZUGRIFF AUF PVS '(&00)' MOEGLICH. ANWEISUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Kein Zugriff auf Pubset (&00) moeglich.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## HSM0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0501 FERNER KNOTEN-S0 KANN NICHT UNTER HSMS-STEUERUNG EINGESETZT WERDEN, DA SUBSYSTEM HSMS-SV NICHT ZUGREIFBAR IST

### Bedeutung

Ohne HSMS-SV kann HSMS nur DMS-Funktionen und das lokale BS2000-UFS
unterstuetzen.
Subsystem HSMS-SV nicht im Subsystem-Katalog deklariert.

### Maßnahme

Subsystem HSMS-SV im Subsystem-Katalog deklarieren.

## HSM0502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0502 SM-PUBSET '(&00)' IM KATALOG NICHT DEFINIERT

## HSM0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0503 '(&00)' IST KEINE SM-PUBSET-ID

## HSM0504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0504 VOLUME-SET '(&00)' IM KATALOG NICHT DEFINIERT

## HSM0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0505 '(&00)' IST KEIN VOLUME-SET-NAME

## HSM0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0506 SM-PUBSET '(&00)' SCHON UNTER HSMS-KONTROLLE

## HSM0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0507 VOLUME-SET '(&00)' NICHT UNTER HSMS-KONTROLLE

## HSM0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0508 VOLUME-SET '(&00)' NICHT FUER DAS ANGEGEBENE SM-PUBSET RESERVIERT

## HSM0509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0509 ARCHIV '(&00)' IN UMGEBUNG '(&01)' MUSS OEFFENTLICH SEIN

## HSM0510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0510 CATID '*STD' IST KEIN SYSTEM-MANAGED-PUBSET

### Bedeutung

Das Standard-Pubset des Benutzers ist kein SM-Pubset. Daher kann die
Management-Klasse dieses Pubsets nicht angezeigt werden.

### Maßnahme

Anweisung mit der Katalogkennung eines SM-Pubsets eingeben.

## HSM0511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0511 MANAGEMENT-KLASSE NICHT IM KATALOG DES PUBSETS '(&00)' DEFINIERT

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Suchstring wurde keine Management-Klasse im Katalog
gefunden.

## HSM0512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0512 UNGUELTIGER GUARD-NAME '(&00)'

### Bedeutung

Der Guard-Name in der Struktur PROTECTION wird von GUARD nicht akzeptiert,
oder die angegebene Umgebung unterscheidet sich von der Umgebung der
Management-Klasse.

### Maßnahme

GUARD erzeugen oder den Namen korrigieren.

## HSM0513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0513 ZUGRIFF AUF OBJEKT NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Benutzer versucht, auf ein Objekt zuzugreifen, das durch GUARD/ACL
geschuetzt ist.

### Maßnahme

HSMS-Verwalter verstaendigen, um das Zugriffsrecht wiederherzustellen.

## HSM0514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0514 SUBSYSTEM GCF NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Subsystem GCF nicht geladen oder nicht verfuegbar.

## HSM0515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0515 ZUGRIFF AUF OBJEKT DURCH GCF-SERVER GESPERRT

### Bedeutung

Das Objekt ist durch eine andere Task gesperrt.

## HSM0516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0516 OBJEKT '(&00)' SCHON IM KATALOG DES PUBSETS '(&01)' DEFINIERT

## HSM0517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0517 SM-PUBSET '(&00)' DERZEIT NICHT ERREICHBAR

### Maßnahme

Zugriffsstatus des SM-Pubsets ueberpruefen.

## HSM0518

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0518 WARNUNG: DEFINITION '(&00)' AUS '(&01)' TABELLE ENTFERNT (GUELTIGE PERIODE IST '(&02)')

### Bedeutung

HSMS hat ein SM-Pubset gefunden, das denselben Alias-Eintrag wie ein
SF-Pubset hat. Dies kann vorkommen, wenn ein SF-Pubset in ein SM-Pubset
konvertiert wird und dabei die Katalogkennung beibehalten wird.
HSMS loescht den Eintrag fuer das SF-Pubset.
(&00): Name des Eintrags
(&01): Pubset: SF-Pubset-Tabelle
(&02): Session : Der Eintrag wurde nur aus dem Speicher geloescht.
Permanent: Der Eintrag wurde aus der Kontroll-Tabelle geloescht.

## HSM0519

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0519 WARNUNG: SYSTEMARCHIV '(&00)' KONNTE NICHT ERZEUGT ODER KORREKT INITIALISIERT WERDEN. VERARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Ein Fehler trat beim Erstellen des Archivs auf, das in der Anweisung
CREATE-SM-PUBSET-PARAMETERS angegeben ist.
(&00): *SYSBACKUP / *SYSMIGRATE / *SYSARCHIVE /
*SYSNODEBACKUP / *SYSNODEARCHIVE

### Maßnahme

Nachdem die Anweisung ergaenzt wurde, Zustand des Systemarchivs des
SM-Pubsets ueberpruefen.

## HSM052A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HSM052A CMS-FEHLER '(&00)' AUF PVS '(&01)'

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den MRSCAT-Eintrag fuer PVS (&01) trat der CMS-Fehler
(&00) auf.

## HSM0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0520 PUBSET '(&00)' IM KATALOG NICHT DEFINIERT

## HSM0521

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0521 SM-PUBSET '(&00)' KANN NICHT IN DIESER ANWEISUNG ANGEGEBEN WERDEN

### Maßnahme

Anweisung MODIFY-SM-PUBSET-PARAMETERS fuer ein SM-Pubset verwenden.

## HSM0522

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0522 '(&00)' IST KEINE SF-PUBSET-ID

## HSM0523

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0523 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER BEARBEITUNG VON '(&01)' ENTDECKT

### Bedeutung

'&00': Fehlerschluessel
'1' : Angegebene Katalogkennung ist weder SF-Pubset noch SM-Pubset
'2' : Katalogkennung unbekannt oder Pubset nicht zugreifbar
'3' : Angegebene Katalogkennung ist kein SM-Pubset
'4' : Angegebene Katalogkennung ist in HSMS bereits als SF-Pubset bekannt
'5' : Interner Fehler
'6' : Geforderte Aktion wird bereits ausgefuehrt
'&01': IMPORT-CATALOG / EXPORT-CATALOG /
ADD-VOLUME-SET / REMOVE-VOLUME-SET

### Maßnahme

'1', '2' und '3': Katalogkennung korrigieren und erneut versuchen
'4': Erst ein MODIFY-PUBSET-PARAMETERS mit allen Standartwerten eingeben,
um HSMS anzugeben, dass die Katalogkennung nicht mehr ein SF-Pubset
ist; danach erneut versuchen
'5': Systembetreuer verstaendigen
'6': keine Massnahme noetig

## HSM0524

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0524 WORKSTATION '(&00)' BEREITS IN UMGEBUNG '(&01)' DEFINIERT

### Bedeutung

Eine Workstation darf in einer Umgebung nur einmal definiert werden.
&00: Name der Workstation
&01: SF- oder SM-Umgebung mit Katalogkennung

### Maßnahme

Operand ENVIRONMENT korrigieren oder die Workstation fuer die alte
Umgebung aus der HSMS-Kontrolle entfernen.
(MODIFY-NODE-PARAMETERS HSMS-CONTROL=*NO,ENVIRONMENT=&01)

## HSM0526

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

HSM0526 WAEHREND '(&00)' UND 'SENDEN EINES EVENTS AN DEN SE MANAGER' MELDET DER MAKRO '(&01)' RC:'(&02)'. DIE VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

'&00': IMPORT-PUBSET / EXPORT-PUBSET / DELETE-REQUEST
START-SUBSYTEM / STOP-SUBSYSTEM / CHANGE-REQUEST-STATUS
'&01': name des Makros
'REWREQ' : REWAS Makro
'REWS2J' : REWAS Makro
'VAS.SSTAPUT' :
'&02': Return-code des Makros

### Maßnahme

Bitte SERSLOG-Datei dem Service zur Verfuegung stellen

## HSM0527

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0527 WARNUNG: SICHERUNGSDATEI '(&00)' WIRD NOCH GESCHRIEBEN. SICHERUNGSDATEI NICHT REORGANISIERT

### Maßnahme

Warten Sie bis die Migration in die Sicherungsdatei abgeschlossen
ist und wiederholen Sie die Reorganisation. Wenn es jedoch gerade
keine laufenden Migrationen gibt, wenden Sie sich an den Service.

## HSM0530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0530 KNOTEN VON VERSCHIEDENEN UMGEBUNGEN. STANDARDUMGEBUNG DES BENUTZERS WIRD VERWENDET. VERARBEITUNG LAEUFT WEITER

## HSM0531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0531 UMGEBUNG GEAENDERT VON '*STD' NACH '*NODE-STD'. VERARBEITUNG LAEUFT WEITER

## HSM0550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

HSM0550 WARNUNG: EINIGE DATEIEN SIND NICHT MIGRIERT (GRUND '(&00)')

### Bedeutung

- (NOT-BACKUPED) : Einige Dateien wurden bis jetzt nicht durch
einen Backup gesichert.
- (PROTECTED) : Einige Dateien sind gegen Migration geschuetzt
(INHIBIT).
- (NET-STORAGE) : Einige Dateien durfen nicht migriert werden,
weil es sich um Net-Storage Dateien handelt.
- (MULTIPLE-REASON) : Jeder der Gruende (1), (2) oder (3).

## HSM0560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

HSM0560 NET-STORAGE-VOLUME '(&00)' IST KEINEM PUBSET ZUGEORDNET. DATEI '(&01)' NICHT GEFUNDEN.

### Bedeutung

Das Net-Storage-Volume, das die zu verlagernde Sicherungsdatei enthaelt,
ist keinem Pubset zugeordnet. Die Sicherungsdatei kann nicht verlagert
werden.

### Maßnahme

Status des Net-Storage-Volumes ueberpruefen. Ein Net-Storage Volume
kann einem Pubset mit /ADD-NET-STORAGE-VOLUME zugeordnet werden.

## HSM0600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0600 HSMS-FEHLER IM KOMMUNIKATIONS-SUBTASK. ANWEISUNG VERLASSEN

## HSM0601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0601 HSMS-FEHLER BEI DER ANWEISUNGSBEARBEITUNG. OUTPUT VERLOREN. HSMS-VERWALTER VERSTAENDIGEN

## HSM0602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0602 HSMS-FEHLER IM SERVER-TASK BEI DER AUFTRAGSBEARBEITUNG. REPORT VERLOREN. HSMS-VERWALTER VERSTAENDIGEN

## HSM0603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0603 HSMS-FEHLER IM CLIENT-INPUT. AUFTRAG ABGEWIESEN

## HSM0604

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

HSM0604 FUNKTIONEN BACKUP/ARCHIVE/RESTORE DES HSMS-CLIENT ODER DES KALENDERKNOTEN IM SIMULATIONSMODUS NICHT VERFUEGBAR. AUFTRAG ABGEWIESEN

## HSM0605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HSM0605 HSMS-API SCHNITTSTELLENFEHLER '(&00)' BEI STELLE '(&01)' ENTDECKT

### Bedeutung

Moegliche Fehler:
- MULTIPLE-CONNECTION : Dieselbe Task versucht, mehrere Verbindungen mit
HSMS-API aufzubauen.
- NO-CONNECTION : Der Aufrufer versucht, auf HSMS-API zuzugreifen,
obwohl keine Verbindung besteht.
- INVALID-PARAMETER : Ungueltiger Parameterwert.
- PARAMETERS-COMBINATION: Es wurde eine ungueltige Kombination von
Parametern entdeckt.
- PARAMETERS-ACCESS : Angegebenes Feld ist nicht zugreifbar.

### Maßnahme

Parameterliste in der CONSLOG-Datei pruefen.

## HSM0606

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

HSM0606 GESENDETER REPORT IST NICHT VOLLSTAENDIG WEGEN '(&00)'

### Bedeutung

&00 = 1: Open-Fehler auf der Report-Datei
2: Report-Datei ist leer
3: Lese-Fehler beim ersten Satz
4: Lese-Fehler bei einem der Saetze
5: Fehler auf sendendem Protokoll-Kennzeichen
6: Fehler auf sendendem Puffer

## HSM0607

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

HSM0607 KALENDERKNOTEN NICHT DEFINIERT

## HSM0900

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 98

Warranty : NO

HSM0900 INTERNER HSMS-FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)'. HSMS BEENDET SICH MIT DUMP

### Bedeutung

Es wird ein Systemdump gezogen. Das Subsystem HSMS wird entladen.

### Maßnahme

Systemdump, Blattschreiberprotokoll und HSMS-Report zur Diagnose
weiterleiten.

## HSM0901

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 98

Warranty : NO

HSM0901 INTERNER HSMS-FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)'. HSMS-SERVERTASK BEENDET SICH MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im HSMS-Steuerprogramm erkannt.
Ein Systemdump wird gezogen, die HSMS-Servertask wird beendet.

### Maßnahme

Systemdump, Blattschreiberprotokoll und HSMS-Report zur Diagnose
weiterleiten.

## HSM0902

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 98

Warranty : NO

HSM0902 INTERNER HSMS-FEHLER '(&00)' IM MODUL '(&01)'. ANWEISUNGSBEARBEITUNG MIT DUMP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im HSMS-Steuerprogramm erkannt.
Ein Systemdump wird gezogen, die Anweisungsbearbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Systemdump, Blattschreiberprotokoll und HSMS-Report zur Diagnose
weiterleiten.

## HSM0903

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 98

Warranty : NO

HSM0903 INTERNER FEHLER IM SUBSYSTEM HSMS. ANWEISUNGSBEARBEITUNG MIT DUMP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im HSMS-Steuerprogramm erkannt.
Ein Systemdump wird gezogen, die Anweisungsbearbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Systemdump, Blattschreiberprotokoll und HSMS-Report zur Diagnose
weiterleiten.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen