## NSP0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP0001 MASCHINEN-FEHLER-CODE X'(&00)' WAEHREND SNAP, SNAP-ID: '(&01)'

### Bedeutung

(&01): SNAP-ID des SNAP-Aufrufers.

### Maßnahme

Einen SLED ziehen und anschliessend das System erneut laden.

## NSP0002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP0002 SNAP-FEHLER-CODE '(&00)', SNAP-ID: '(&01)', '(&02)'

### Bedeutung

(&01): SNAP-ID des SNAP-Aufrufers
(&02): Insert des SNAP-Aufrufers, sofern vorhanden.

### Maßnahme

Einen SLED ziehen und anschliessend das System erneut laden.

## NSP1000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP1000 SNAPFILE ERSTELLT. SNAP-ID: '(&00)', '(&01)'

### Bedeutung

SNAP wurde mit SNAP-ID (&00) und Insert (&01) aufgerufen.
Die Datei 'SNAPFILE' enthaelt den SNAPSHOT-Dump.

## NSP1001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP1001 SNAP-FEHLER. SNAP NICHT GESCHRIEBEN. SNAP-ID: '(&00)', '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend des SNAP fuer SNAP-ID (&00) trat ein Fehler auf.
Die SNAP-Verarbeitung wird abgebrochen. Es wird mit Fehler-Returncode
zum Aufrufer zurueckgekehrt.
Es ist kein gueltiger SNAPSHOT-Dump in der SNAPFILE-Datei.
Zum /SHUTDOWN-Zeitpunkt wird eine Meldung mit dem Hinweis ausgegeben,
dass der Operateur nach /SHUTDOWN einen SLED-Dump erstellen soll.
(&00): SNAP-ID des SNAP-Aufrufers
(&01): Insert des SNAP-Aufrufers, sofern vorhanden.

### Maßnahme

Vom Operateur nach /SHUTDOWN einen SLED-Dump erstellen lassen und
diesen an die SNAP-Entwicklung weiterleiten.

## NSP1002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP1002 SNAPSHOT-FUNKTION NICHT EINGESCHALTET. SNAP-ID '(&00)' ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

SNAPSHOT ist im aktuellen System nicht eingeschaltet.
(&00): SNAP-ID des SNAP-Aufrufers.

### Maßnahme

Siehe Manual SYSTEMBEDIENUNG.

## NSP1010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP1010 SNAPSHOT-AUSGABE UNVOLLSTAENDIG WEGEN '(&02)'. SNAP-ID: '(&00)'; '(&01)'

### Bedeutung

Die SNAPSHOT-Ausgabe ist unvollstaendig wegen '(&02)'. Die bereits
gesicherten Daten werden weiterverarbeitet.
(&00): SNAP-ID des SNAP-Aufrufers
(&01): Insert des SNAP-Aufrufers sofern vorhanden
(&02): 1 = Platzmangel (SNAPFILE zu klein)
2 = Zeitmangel (Systemparameter-Wert SNAPTIME zu klein)
3 = I/O Fehler
4 = Programm Fehler
5 = CCW Fehler
6 = Konvertierungs Fehler
7 = Speicherverwaltung Fehler

### Maßnahme

Bei Platzmangel: groessere SNAPFILE einrichten mit Hilfe
- des Kommandos ACTIVATE-SNAPSHOT oder
- des Produkts SIR
Bei Zeitmangel: Systemparameter-Wert SNAPTIME erhoehen:
auf Maximalwert (24 Sekunden), falls kleiner
Diese Massnahmen ermoeglichen es dem SNAPSHOT mehr Diagnosedaten in der
SNAPFILE zu sichern.

## NSP2000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2000 SNAP-DATEI KOPIERT IN DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die SNAP-Datei ist in die Datei (&00) kopiert worden.
Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen:
(&00) : $SYSSNAP.SNAP.<snap-id>.<datum>.<uhrzeit> mit
<snap-id>: SNAP-ID des SNAP-Aufrufers,
<datum> : YYYY.MM.DD das Tagesdatum des SNAP-Aufrufs,
<uhrzeit>: HH.MM.SS die Tageszeit des SNAP-Aufrufs.
Die Datei (&00) kann mit DAMP ausgewertet werden.

## NSP2002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2002 SNAP-DATEI NOCH NICHT KOPIERT

### Bedeutung

SHUTDOWN wurde eingeleitet. Die SNAP-Task kann den Kopiervorgang fuer die
SNAP-Datei nicht mehr starten.

### Maßnahme

Beim naechsten STARTUP wird der Kopiervorgang nachgeholt (nicht bei
DRV-Aktivierung).

## NSP2003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2003 SNAP-FUNKTIONS-FEHLER BEIM KOPIEREN IN DATEI '(&00)'

### Maßnahme

Auswerten der ERROR LOGGING-Datei.

## NSP2005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2005 SNAP-TASK WEGEN NICHT BEHEBBAREM FEHLER BEENDET('(&00)','(&01)')

### Bedeutung

Es ist waehrend der Erstellung eines Copyfiles ein nicht behebbarer
Fehler aufgetreten. Deshalb wird die SNAP-Task beendet.

## NSP2007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2007 ANGEFORDERTER PLATTENSPEICHERPLATZ FUER SNAP COPY FILE KONNTE NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. BITTE SYSTEMVERWALTUNG VERSTAENDIGEN. ANTWORT (EOT = BESTAETIGT)

### Bedeutung

Auf Grund von Speichermangel (DMS0541/DMS0546) kann das SNAP COPY FILE
unter der Kennung SYSSNAP nicht angelegt werden.
Die SNAP-Dump-Funktion wurde deaktiviert.

### Maßnahme

Nach Beseitigung des Speichermangels durch die Systemverwaltung muss
die SNAP-Dump-Funktion mittels des Kommandos ACTIVATE-SNAPSHOT wieder
aktiviert werden.

## NSP2008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP2008 ANGEFORDERTER PLATTENSPEICHERPLATZ FUER SNAPDATEIEN KONNTE NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. BITTE SYSTEMVERWALTUNG VERSTAENDIGEN. ANTWORT (EOT = BESTAETIGT)

### Bedeutung

Auf Grund von Speichermangel (DMS0541/DMS0546) koennen Snapdateien
unter der Kennung TSOS nicht angelegt werden.
Bis zur Behebung des Speichermangels kann die SNAP-Dump-Funktion
nicht aktiviert werden.

### Maßnahme

Beseitigung des Speichermangels durch die Systemverwaltung.

## NSP3000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3000 SNAP-DATEI '(&00)' NICHT IM KATALOG. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist trotz Angabe von SNAPSHOT=ON nicht eingerichtet.
Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.

### Maßnahme

Einrichten der SNAP-Datei mit Hilfe von SIR.

## NSP3010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3010 KEIN BENUTZBARER KATALOG FUER SNAP-DATEI '(&00)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Es gibt keinen benutzbaren Katalog zur Lokalisierung der SNAP-Datei (&00).
Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.

## NSP3020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3020 SNAP-DATEI '(&00)' NICHT GEFUNDEN. DVS-RC '(&01)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT. /HELP DMS(&01),INF=D

### Bedeutung

Der FSTAT-Aufruf fuer Datei (&00) wurde mit DVS-Fehlercode (&01)
quittiert. Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
im Systemmodus erfragt bzw. den Manualen 'Systemmeldungen',
'DVS-Plattenverarbeitung' oder 'DVS Bandverarbeitung' entnommen werden.

### Maßnahme

Auswerten des DVS-Fehlercodes (&01).

## NSP3030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3030 SNAP-DATEI '(&00)' NICHT AUF 'PUBLIC VOLUME'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

Einrichten der SNAP-Datei mit Hilfe von SIR.

## NSP3040

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3040 SNAP-DATEI '(&00)' NICHT ZUSAMMENHAENGEND. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

Einrichten der SNAP-Datei mit Hilfe von SIR.

## NSP3050

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3050 SNAP-DATEI '(&00)' MIT PASSWORT GESCHUETZT. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

Passwort-Schutz zuruecknehmen.

## NSP3060

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3060 SNAP-DATEI '(&00)' SCHREIB-GESCHUETZT. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

Schreibschutz zuruecknehmen.

## NSP3070

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3070 SNAP-DATEI '(&00)' ZU KLEIN. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die SNAP-Datei (&00) ist kleiner als der Klasse-1-Speicher.
Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.

### Maßnahme

Loeschen und Einrichten der SNAP-Datei mit Hilfe von SIR.

## NSP3080

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3080 PLATTE MIT VSN '(&00)' FUER SNAP-DATEI '(&01)' NICHT 'ONLINE'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

## NSP3090

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3090 PLATTE MIT VSN '(&00)' FUER SNAP-DATEI '(&01)' NICHT VERFUEGBAR. NSIAQIR-RC: '(&02)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Der NSIAQIR-Aufruf fuer Platte (&00) mit Datei (&01) wurde mit
Fehlercode (&02) quittiert.

## NSP3091

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3091 PLATTE MIT VSN '(&00)' FUER SNAP-DATEI '(&01)' WIRD NICHT VON SNAPSHOT UNTERSTUETZT. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

SNAP-Datei mit Hilfe von SIR auf eine von SNAPSHOT unterstuetzte Platte
generieren.

## NSP3092

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3092 CPU-HSI WIRD VON SNAPSHOT NICHT UNTERSTUETZT. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

## NSP3100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3100 FEHLER BEIM OEFFNEN DER SNAP-DATEI '(&00)'. DVS-RC: '(&01)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT. /HELP DMS(&01),INF=D

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
im Systemmodus erfragt bzw. den Manualen 'Systemmeldungen',
'DVS-Plattenverarbeitung' oder 'DVS Bandverarbeitung' entnommen werden.

### Maßnahme

Auswerten des DVS-Fehlercodes (&01).

## NSP3110

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3110 FEHLER BEIM SCHREIBEN DER SNAP-DATEI '(&00)'. DVS-RC: '(&01)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT. /HELP DMS(&01),INF=D

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
im Systemmodus erfragt bzw. den Manualen 'Systemmeldungen',
'DVS-Plattenverarbeitung' oder 'DVS Bandverarbeitung' entnommen werden.

### Maßnahme

Auswerten des DVS-Fehlercodes (&01).

## NSP3120

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3120 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER SNAP-DATEI '(&00)'. DVS-RC: '(&01)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT. /HELP DMS(&01),INF=D

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
im Systemmodus erfragt bzw. den Manualen 'Systemmeldungen',
'DVS-Plattenverarbeitung' oder 'DVS Bandverarbeitung' entnommen werden.

### Maßnahme

Auswerten des DVS-Fehlercodes (&01).

## NSP3130

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3130 SNAP-FEHLER-CODE '(&00)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Ueberpruefung der SNAP-Datei wurde mit Fehler (&00) abgewiesen.
Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.

### Maßnahme

Auswerten des SNAP-Fehlercodes (&00).
&00: X'04' Last-Half-Page-Pointer der SNAPFILE stimmt nicht mit dem
Katalog-Eintrag ueberein

## NSP3131

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3131 SNAP-FEHLER-CODE '(&00)' BEI DER KANALPROGRAMM-ERZEUGUNG. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Maßnahme

Auswerten des SNAP-Fehlercodes (&00).
&00: X'04' Funktionscode nicht korrekt
X'08' Fehler bei der Arbeitsspeicher-Anforderung
X'14' Ermittlung des Speicherbedarfs fuer eine CCW-Kette fehlerhaft
X'20' Funktion 'Generiere CCW-Skelett' mit Fehler abgeschlossen

## NSP3140

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3140 FEHLER BEIM KREIEREN DER SNAP-TASK. $CREAT-FEHLER-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Der $CREAT-Aufruf zur Erzeugung der SNAP-Task wurde mit Fehler (&00)
abgewiesen. Ein eventuell in die SNAP-Datei ausgegebener SNAPSHOT-Dump
kann nicht kopiert werden.

### Maßnahme

Auswerten des $CREAT-Fehlercodes (&00).

## NSP3141

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3141 FEHLER '(&00)' BEIM KREIEREN EINER BOERSE. SNAP-TASK BEENDET

### Bedeutung

Der $NCREBO-Aufruf zum Einrichten der 'DVS READY' Boersen-Schnittstelle
zwischen SNAP-Task und DVS STARTUP wurde mit einem Fehlercode (&00)
abgewiesen und die SNAP-Task daher beendet.

### Maßnahme

Auswerten des $NCREBO-Fehlercodes (&00).

## NSP3142

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3142 'NAME MANAGER'-FEHLER-CODE '(&00)'. SNAP-TASK BEENDET

### Bedeutung

Der NAME-MANAGER-Aufruf zur Hinterlegung der 'DMS READY'-Boersen-
Identifikation fuer den DVS STARTUP wurde mit
Fehlercode (&00) zurueckgewiesen und die SNAP-Task daher beendet.

### Maßnahme

Auswerten des Fehlercodes (&00).

## NSP3150

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3150 INFORMATIONS-ANFORDERUNG WURDE MIT FEHLER-CODE '(&00)' ABGEWIESEN. SNAPSHOT FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Eine Informations-Anforderung an die Speicherverwaltung ueber die
Groesse des vom System unterstuetzten Hauptspeichers und die Lage
der PPAT wurde mit Fehler (&00) zurueckgewiesen und die
SNAPSHOT-Funktion daher unterdrueckt.

### Maßnahme

Auswerten des Fehlercodes (&00).

## NSP3151

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3151 EINE ANFORDERUNG VON RESIDENTEM SPEICHER WURDE ZURUECKGEWIESEN. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Anforderung von Klasse-3-Speicher fuer SNAPSHOT wurde abgewiesen.
Es ist kein residenter Arbeitsbereich fuer SNAPSHOT vorhanden.
Die SNAPSHOT-Funktion muss daher unterdrueckt werden.

## NSP3152

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3152 UEBERSETZUNGS-FEHLER FUER ADRESSE X'(&00)'. SNAPSHOT-FUNKTION UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Umsetzung der Adresse (&00) einer Klasse-3-Seite des SNAPSHOT-Puffers
mit Hilfe der $V2C-Schnittstelle wurde mit Fehleranzeige zurueckgewiesen
und daher die SNAPSHOT-Funktion unterdrueckt.
(&00): virtuelle Seitenadresse.

## NSP3160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

NSP3160 FALSCHER SNAP-PARAMETER IN DER STARTUP-PARAMETERDATEI

### Bedeutung

In der System-Parameterdatei ist der SNAP-Parameter 'SNAP-ACTIVE-SWITCH'
fehlerhaft angegeben. Als Ersatz wird SNAP-ACTIVE-SWITCH=ON (Default)
verwendet.

## NSP3161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

NSP3161 FEHLER (&00) BEIM AUFRUF DES STARTUP-PARAMETER-SERVICE

### Bedeutung

Der Aufruf des STARTUP-Parameter-Service wurde mit Fehler-Code (&00)
abgewiesen. Bitte wenden Sie sich an die Systemberatung, falls fuer SNAP
eine STARTUP-Parameter-Datei vorhanden ist.
(&00): C'0000000C' = Der Datensatz wurde abgeschnitten
C'00000010' = Keine Daten (mehr) verfuegbar

## NSP3170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

NSP3170 BEIM KOPIEREN DES SNAPFILE WURDE EIN (ODER MEHRERE) FRAME GEFUNDEN, DER SOWOHL ZUM CL1/CL3 ALS AUCH ZUM CL4 SPEICHER GEHOERT. DER FRAME WURDE CL1/CL3 ZUGEORDNET

### Bedeutung

Es wurden zwei Bitmaps angelegt, eine fuer CL1/CL3, die andere fuer CL4
Speicher. Ein (oder mehrere) Frame ist in beiden Bitmaps markiert.

### Maßnahme

KEINE.

## NSP3180

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP3180 OPERATION SHOW-SNAPSHOT-STATUS MIT DEN AKTUELLEN PRIVILEGIEN NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Mit den aktuellen Privilegien ist die Operation SHOW-SNAPSHOT-STATUS
nicht erlaubt.

## NSP3181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NSP3181 (&00) FEHLER. RETURNCODE : (&01)

## NSP4000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSP4000 FUNKTION '(&00)' FUER SNAP-DUMP-FUNKTION GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Funktion ACTIVATE oder DEACTIVATE

### Maßnahme

KEINE.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen