# HAL

## HAL0001

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0001 MDEBUG ACTIVE

### Bedeutung

Der Master Debugger mdebug wurde aufgerufen.

## HAL0002

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0002 MDEBUG INACTIVE

### Bedeutung

Der Master Debugger mdebug wurde beendet.

## HAL0111

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0111 ADMIN RESET GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP

### Bedeutung

Der betroffene Prozessor wurde durch VM2000 als Folge eines VM2000-Kommandos angehalten
und zurückgesetzt.

## HAL0112

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0112 ADMIN STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP

### Bedeutung

Der betroffene Prozessor wurde durch VM2000 als Folge eines VM2000-Kommandos angehalten.

## HAL0140

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0140 HAL ABORT GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP

### Bedeutung

Das HAL des betreffenden Prozessors hat eine Inkonsistenz entdeckt und die Verarbeitung
von BS2000-Befehlen auf allen Prozessoren beendet.

### Maßnahme

Führen Sie im SEM unter Hardware -> Server -> - Service - Diagnose die Aktion „Neue Diagnosedaten erzeugen“ durch und sichern Sie die Daten per Download auf Ihrem Administrations-PC.
Benachrichtigen Sie den Service.

## HAL0141

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0141 HAL ABORT GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP OTHER GP

### Bedeutung

Das HAL auf einem anderen Prozessor hat eine Inkonsistenz entdeckt und die Verarbeitung
von BS2000-Befehlen auf allen Prozessoren beendet.
Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Folgemeldung von HAL0140.

## HAL0211

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0211 MDEBUG STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP

### Bedeutung

Die Master Debugging-Schnittstelle ist entweder von mdebug oder RMAssist benutzt worden,
um die Ausführung von BS2000-Befehlen zu unterbrechen. Entweder geschieht das
im normalen Verlauf der IPL-Verarbeitung oder mdebug wird eingesetzt, um das System
zu untersuchen.

## HAL0212

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0212 MDEBUG STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP BREAK-POINT

### Bedeutung

Von dem betreffenden Prozessor wurde ein von mdebug gesetzter Breakpoint ausgeführt.
Die Verarbeitung von BS2000-Befehlen wurde unterbrochen.

## HAL0213

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0213 MDEBUG STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP DATA TRAP

### Bedeutung

Vom genannten Prozessor wurde ein Befehl ausgeführt, der eine virtuelle Speicheradresse
geändert hat, die von mdebug überwacht wird. Die Verarbeitung von BS2000-Befehlen
wurde unterbrochen.

## HAL0214

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0214 MDEBUG STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP SAVE-STATE

### Bedeutung

Die Master Debugging-Schnittstelle ist entweder von mdebug oder RMAssist benutzt worden,
um vor einem IPL die Ausführung von BS2000-Befehlen zu unterbrechen. Das ist ein
normaler Bestandteil der IPL-Verarbeitung.

## HAL0215

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0215 MDEBUG SPIN GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP FW-STOP

### Bedeutung

Der betreffende Prozessor hat die Ausführung von BS2000-Befehlen unterbrochen, da einer
der BS2000-Prozessoren einen von mdebug gesetzten Breakpoint im HAL ausgeführt
hat.

## HAL0221

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0221 MDEBUG START GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP

### Bedeutung

Die Master Debugging-Schnittstelle ist entweder von mdebug oder RMAssist benutzt worden,
um die Ausführung von BS2000-Befehlen zu starten. Dabei handelt es sich nicht um
einen normalen Bestandteil der IPL-Verarbeitung, sondern um einen Eingriff des Administrators
mit mdebug oder RMAssist.

## HAL0231

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0231 MDEBUG RESET DATABP GPXX

### Bedeutung

Auf dem betroffenen Prozessor wurde durch mdebug die Überwachung einer virtuellen
Speicheradresse auf Veränderungen beendet.

## HAL0241

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0241 MDEBUG SET DATABP GPXX VVVVVVVVVVVVVVVV

### Bedeutung

Auf dem betroffenen Prozessor wurde durch mdebug die Überwachung der angegebenen
virtuellen Speicheradresse auf Veränderungen gestartet.

## HAL0311

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0311 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP DISABLED-WAIT

### Bedeutung

Vom betreffenden Prozessor wurde eine neue PSW geladen, in der das Wait-Bit gesetzt ist
aber keine Interrupts aktiviert sind, sodass die Verarbeitung von BS2000-Befehlen unterbrochen
wurde. Dabei kann es sich um ein normales Herunterfahren des Systems handeln
oder um die Folge eines Systemabsturzes - SETS.

### Maßnahme

Wenn das BS2000-System nicht mehr läuft und nicht absichtlich heruntergefahren wurde,
sichern Sie die Diagnosedaten mit einer SLED-Routine.

## HAL0312

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0312 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP SIGP

### Bedeutung

BS2000 hat den betreffenden Prozessor mit einem SIGP-Befehl gestoppt. Das ist beim
Herunterfahren des BS2000-Systems oder beim Entfernen eines Prozessors normal,
kommt aber auch in Zusammenhang mit einem Systemabsturz oder SETS vor.

### Maßnahme

Wenn das BS2000-System nicht mehr läuft und nicht absichtlich heruntergefahren wurde,
sichern Sie die Diagnosedaten mit einer SLED-Routine.

## HAL0313

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0313 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP SIGP RESET

### Bedeutung

BS2000 hat den betreffenden Prozessor mit einem SIGP-Befehl zurückgesetzt.

## HAL0314

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0314 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP SIGP STORE-STATUS

### Bedeutung

BS2000 hat über einen SIGP-Befehl verlangt, dass Diagnosedaten über den aktuellen Status
des betreffenden Prozessors gespeichert werden.

## HAL0315

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0315 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP START DUMP

### Bedeutung

Der betroffene Prozessor wurde angehalten, da vom BS2000 ein Dump-IPL gestartet wurde
(Crash Restart).

## HAL0316

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0316 BS2000 STOP GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP START IPL

### Bedeutung

Der betroffene Prozessor wurde angehalten, da vom BS2000 ein IPL gestartet wurde
(Shutdown Restart).

## HAL0321

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0321 BS2000 START GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP SIGP

### Bedeutung

BS2000 hat den betreffenden Prozessor mit einem SIGP-Befehl gestartet.

## HAL0322

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0322 BS2000 START GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP IPL-RESTART

### Bedeutung

Die Master Debugging-Schnittstelle ist entweder von mdebug oder RMAssist benutzt worden,
um direkt nach dem Laden eines neuen IPL- Bootblocks die Ausführung von BS2000-
Befehlen zu starten. Dabei handelt es sich um den letzten Schritt in einem normalen IPLVerfahren.

## HAL0440

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

HAL0440 IOD ABORT GPXX SSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPP IOD-ABEND

### Bedeutung

Der Ein-/Ausgabetreiber hat einen Fehler entdeckt, und die Verarbeitung wurde beendet.
Beim BS2000-Restart und beim DIPL ins laufende System ist diese Meldung normal und
kann ignoriert werden.

### Maßnahme

Betrachten Sie die vorangegangenen Meldungen auf der BS2000-Konsole, um die Ursache
für das Problem zu finden.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen