## NJA0001

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NJA0001 D.E.R erfolgreich initialisiert

### Bedeutung

Die Geraetefehlerbehandlung wurde erfolgreich initialisiert.

### Maßnahme

## NJA0002

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NJA0002 Fehler beim initialisieren der D.E.R (&00) returncode: (&01)

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung der Geraetefehlerbehandlung ist
ein Fehler aufgetreten, der einige Protokollierungsfunktionen
beeintraechtigen kann. Die normalen Aktionen der Geraete-
fehlerbehandlung sind jedoch funktionsfaehig.
(&00): Kennzeichen der fehlerhaften Systemfunktion
(&01): Rueckinformation der fehlerhaften Systemfunktion
Dieser Zustand tritt bei korrekt konfiguriertem Betriebssystem
nicht auf.
In der Software-Error-Logging-Datei (SERSLOG) wurden Diagnose-
Informationen hinterlegt.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen:
Software-Error-Logging-Datei (SERSLOG) oder Dump (SLED).

## NJA0003

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NJA0003 D.E.R-Server-Task DER1 gestartet

### Bedeutung

Die D.E.R-Server-Task (TSN=DER1) wurde erfolgreich gestartet.

### Maßnahme

## NJA0004

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NJA0004 D.E.R-Server-Task DER1 beendet

### Bedeutung

Die D.E.R-Server-Task (TSN=DER1) wurde wegen eines ungueltigen
Auftrags beendet, laeuft aber selbsttaetig wieder an.
Dieser Zustand tritt bei korrekt konfiguriertem Betriebssystem
nicht auf.
In der Software-Error-Logging-Datei (SERSLOG) wurden Diagnose-
Informationen hinterlegt.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen:
Software-Error-Logging-Datei (SERSLOG) und Dump (SLED).

## NJA0010

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

NJA0010 Syntaxfehler im Kommando '(&00)'. Kommando abgewiesen

## NJA0101

Destination: CONSOLE Routing code: X Weight: 01

Warranty : NO

NJA0101 D.E.R-TRACE: (&00) (&01) (&02) ((&03)): (&04)

### Bedeutung

Diese Meldung enthaelt einen Satz der Ablaufverfolgung (Trace)
der Geraetefehlerbehandlung (D.E.R). Sie wird ausgegeben, wenn
die Ablaufverfolgung, die normalerweise ausgeschaltet ist,
zu Diagnosezwecken eingeschaltet wurde.
Das Einschalten kann derzeit nur mittels REP erfolgen.
Bedeutung der Einfuegungen:
(&00): Zeit im Format 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.uuuuuu' (26 Zeichen)
(&01): D.E.R-Aufruf-Kennzeichen (8 Zeichen)
(&02): Satz-Kennzeichen (3 Zeichen)
(&03): Bedeutung des Satzes (32 Zeichen)
(&04): Daten: 44 Bytes, sedezimal abduckbar. (88 Zeichen)

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen:
CONSLOG-Datei mit diesen Meldungen

## NJA0201

Destination: CONSOLE Routing code: X Weight: 01

Warranty : NO

NJA0201 D.E.R-DIAG: AREA-DUMP erfolgreich geschrieben ((&00))

### Bedeutung

Diese Meldung bestaetigt das erfolgreiche Schreiben eines
Speicherabzugs (Dump) zu Diagnosezwecken.
Diese Funktion ist normalerweise ausgeschaltet und kann nur
mittels REP zu Diagnosezwecken eingeschaltet werden.
Die Klartext-Einfuegung erlaeutert das Ergebnis naeher.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen: Die geschriebene DUMP-Datei

## NJA0202

Destination: CONSOLE Routing code: X Weight: 01

Warranty : NO

NJA0202 D.E.R-DIAG: Fehler beim Schreiben eines AREA-Dumps ((&00))

### Bedeutung

Das Schreiben eines Speicherabzugs (Dump) zu Diagnosezwecken
schlug fehl.
Die Klartext-Einfuegung erlaeutert das Ergebnis naeher.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen: Diese Meldung

## NJA0203

Destination: CONSOLE Routing code: X Weight: 01

Warranty : NO

NJA0203 D.E.R-DIAG: SYSTEM-DUMP erfolgreich geschrieben ((&00))

### Bedeutung

Diese Meldung bestaetigt das erfolgreiche Schreiben eines
Speicherabzugs (Dump) zu Diagnosezwecken.
Diese Funktion ist normalerweise ausgeschaltet und kann nur
mittels REP zu Diagnosezwecken eingeschaltet werden.
Die Klartext-Einfuegung erlaeutert das Ergebnis naeher.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen: Die geschriebene DUMP-Datei

## NJA0204

Destination: CONSOLE Routing code: X Weight: 01

Warranty : NO

NJA0204 D.E.R-DIAG: Fehler beim Schreiben eines SYSTEM-Dumps ((&00))

### Bedeutung

Das Schreiben eines Speicherabzugs (Dump) zu Diagnosezwecken
schlug fehl.
Die Klartext-Einfuegung erlaeutert das Ergebnis naeher.

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Erforderliche Diagnose-Unterlagen: Diese Meldung

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen