## DIV0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DIV0001 SYSTEMFEHLER BEI PRUEFUNG DER DIV-PARAMETERLISTE. DUMP ERZEUGEN

### Bedeutung

Bei der Pruefung, ob auf die DIV-Parameterliste zugegriffen werden kann,
trat ein Systemfehler auf.

### Maßnahme

Dump an die Diagnose weiterleiten.

## DIV0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DIV0002 SYSTEMFEHLER BEIM EINLESEN EINER DIV-SEITE. DUMP ERZEUGEN

### Bedeutung

Nach einem Zugriff auf eine Seite eines DIV-Fensters wurde ein
Systemfehler entdeckt und ein SERSLOG-Eintrag geschrieben
(Satztyp DIV0001).

### Maßnahme

Dump und SERSLOG-Eintrag an die Diagnose weiterleiten.

## DIV0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DIV0003 BEIM ZUGRIFF AUF EINE DIV-SEITE WURDE ENDE DER ADRESS-LISTE FESTGESTELLT

### Bedeutung

Nach einem Zugriff auf eine Seite eines DIV-Fensters in einem
Datenbereich wurde die erste Halbseite eingelesen.
Die zweite Halbseite liegt hinter dem logischen Dateiende und konnte
nicht mit X'00' initialisiert werden, weil kein Eintrag in der
Adressliste (AL) fuer den Datenbereich mehr zur Verfuegung steht.
Anmerkung: Der Fehler kann nur auftreten, wenn die logisch letzte
Halbseite nicht die zweite Halbseite einer vollen 4kB-Seite ist,
d.h. nachdem das Dateiende zuvor durch eine andere Zugriffsmethode
als DIV veraendert wurde.

### Maßnahme

Anzahl der Verbindungen (Funktion CONNECT des Makros ALESERV) fuer
den Datenbereich reduzieren.

## DIV0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DIV0004 NICHT AUSREICHEND KLASSE-5-SPEICHER ZUM EINLESEN EINER DIV-SEITE VORHANDEN

### Bedeutung

Nach einem Zugriff auf eine Seite eines DIV-Fensters kann die
Klasse-5-Extentliste wegen Speicherplatzmangel nicht erweitert werden.
Anmerkung: Dieser Fall kann nur bei einemn Leser (OPEN MODE=INPUT)
auftreten, wenn die Datei durch einen parallelen Schreiber nach
der MAP-Operation logisch verlaengert wurde.

### Maßnahme

Angebot und Verbrauch des Klasse-5-Speichers ueberpruefen.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen