## RBP0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0000 STAPELVERARBEITUNG AKTIV

### Bedeutung

Das System ist bereit, Eingaben von der Stapelstation anzunehmen.
Diese Meldung wird ausgegeben, nachdem eine Waehlverbindung
zustande gekommen ist oder nach einer Meldung der Jobausgabebeendigung.

### Maßnahme

Der Benutzer kann nach Erhalt dieser Meldung jederzeit Eingaben an das
RBP System geben.

## RBP0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0001 KOMMANDO AKZEPTIERT (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R001 KOMMANDO AKZEPTIERT (Kommando).".
Diese Meldung bestaetigt den Empfang und die Bearbeitung
eines gueltigen Stapelverarbeitungs-Kommandos (&00).

## RBP0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: I Weight: 99

Warranty : NO

RBP0002 JOB WIRD ANGENOMMEN (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R002 JOB WIRD ANGENOMMEN (Auftragsname) (Benutzerkennung)
(Empfaenger) (TSN)"
Diese Meldung bestaetigt den Empfang eines Auftrags.
Der vom Benutzer (Benutzerkennung) eingegebene Auftrag (Auftragsname),
mit einer wahlweisen Angabe eines anderen Empfaengers (Empfaenger)
fuer die Ausgabedaten, wurde zur Ausfuehrung weitergegeben.

## RBP0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0003 JOB WIRD BEENDET (&00)

### Bedeutung

Die Meldung hat folgenden Text:
"R003 JOB WIRD BEENDET (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfaenger)
(TSN)".
Diese Meldung bestaetigt, dass der vom Benutzer (Benutzerkennung)
eingegebene Stapelprozess (Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe
eines anderen Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten die
Ausfuehrungen beendet hat Wenn "unmittelbare" Auftragsausgabe verlangt
wurde, wird der SPOOLOUT-Auftrag in die Warteschlange fuer die
Stapelstation oder automatisch vom System in die Warteschlange fuer den
Zentraldrucker eingetragen.

### Maßnahme

Wenn "Verzoegernde" Auftragsausgabe verlangt wurde, muss der Benutzer
oder der andere Empfaenger (Empfaenger) die Ausgabe mit einem ROUT
Kommando anfordern.

## RBP0004

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0004 (&00): AUSGABE EINES AUFTRAGS DER STAPELSTATION (&02) KANN GESTARTET WERDEN. BENUTZER (&01) BENACHRICHTIGEN

### Bedeutung

Die Ausgabe eines Auftrags, der fuer die Stapelstation (&02) eingegeben
wurde, steht fuer einen nicht aktiven Benutzer (&01) zur Verfuegung.

### Maßnahme

Der Operateur sollte Verbindung mit dem Benutzer aufnehmen
und ihn von der anstehenden Auftragsausgabe benachrichtigen.

## RBP0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0005 /RLOGOFF FUER STAPELSTATION GENERIERT

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Arbeit von der
Stapelstation nicht durch ein RLOGOFF Kommando beendet wurde.

## RBP0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0006 (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R006 JOB: (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Geraetekennung)
(Empfaenger) STATUS: (Zustand).".
Diese Meldung wird als Antwort auf das RSTATUS-Kommando ausgegeben.
Sie meldet den Zustand des von dem Benutzer (Benutzerkennung)
von der Stapelstation (Geraetekennung) eingegebenen Auftrags
(Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe eines anderen
Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten.

## RBP0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0007 JOB WIRD GELOESCHT (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R007 JOB WIRD GELOESCHT (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfaenger)
(TSN)"
Diese Meldung wird als Antwort auf ein ROUT-Kommando mit DELETE-Parameter
ausgegeben. Sie meldet, dass ein vom Benutzer (Benutzerkennung) einge-
gebener Auftrag (Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe eines anderen
Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten im System geloescht wurde.

## RBP0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0008 (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R008 SSMM FROM: (Benutzerkennung) (Geraetekennung)
TO: (Benutzerkennung) (Geraetekennung) Message: (Meldung).".
Diese Meldung wird vom RMSG-Kommandoverarbeiter erzeugt. SSMM
ist der Zeitpunkt (Stunden - Minuten), zu dem das /RMSG Kommando
von RBP empfangen wurde.

## RBP0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0009 FORMULAR '(&00)' EXISTIERT NICHT IN SPOOL-PARAMETER-DATEI FUER REMOTE-STATION 8415/8418

### Bedeutung

Das im Kommando /PRINT-FILE bzw. /PRINT oder Makro PRNT bei Operand FORM
angegebene Formular existiert nicht in der SPOOL-Parameterdatei der
REMOTE-Station 8415/8418.
Sofern das Formular am Zentraldrucker vorhanden ist, wird der Ausdruck
dorthin umgeleitet.

### Maßnahme

Das Formular (&00) in die SPOOL-Parameterdatei der REMOTE-Station
8415/8418
einbringen.

## RBP0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: I Weight: 99

Warranty : NO

RBP0010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERTE EINGABE (&00)

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
1.) "R010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERTE EINGABE (Auftragsname)
(Benutzerkennung) (Empfaenger).".
2.) "R010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERTE EINGABE (R-Kommando)."
Die erste Meldungsform wird ausgegeben, wenn nach
einem RJOB Kommando nicht unmittelbar ein Auftrag
(LOGON) folgt. Die zweite Meldungsform wird ausgegeben,
wenn das System einen Auftrag oder ein Stapelverarbeitungskommando
erwartet und stattdessen eine falsche Eingabe
empfaengt. In beiden Faellen ignoriert das System alle
Eingaben, bis ein gueltiger Auftrag oder ein Kommando
empfangen wird.

### Maßnahme

Den Eingabekartenstapel verbessern und neu eingeben.

## RBP0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0011 AUFTRAG ABGEWIESEN. SYSTEM-RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R011 AUFTRAG ABGEWIESEN. SYSTEM-RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR
(/LOGON Kommando).".
Der durch Kommando /SET-LOGON-PARAMETERS bzw. /LOGON identifizierte
Auftrag wurde abgewiesen, weil das System den fuer SPOOLIN verlangten
Plattenspeicherplatz nicht katalogisieren oder belegen konnte.
Die Meldung wird auch bei Fehlerbedingungen einiger Systemkomponenten
ausgegeben. In beiden Faellen versucht das RBP-System, weitere Auftrags-
und Kommandoeingaben zu bekommen.

### Maßnahme

Auftrag neu eingeben.

## RBP0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0012 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNGUELTIGES LOGON.

### Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:
"R012 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNGUELTIGES LOGON (/LOGON Kommando)."
Der durch das /LOGON Kommando gekennzeichnete Auftrag wurde zurueckge-
wiesen, weil einer oder mehrere Operanden des Kommandos ungueltig sind.

### Maßnahme

Das /LOGON Kommando verbessern und Auftrag neu eingeben.

## RBP0013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0013 JOB ABGEWIESEN: UNGUELTIGES PASSWORT (&00)

### Bedeutung

Das im Kommando spezifizierte Passwort
ist ungueltig
(&00): Kommando-Bild.

### Maßnahme

Das Passwort korrigieren und wieder versuchen.

## RBP0014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0014 JOB WIRD ABGEWIESEN: UNGENUEGENDE CPU-ZEIT (&00)

### Bedeutung

Es gibt keine verfuegbare CPU-Zeit
mehr fuer den Benutzer unter der
spezifizierten Abrechungsnummer.
(&00): Kommando-Bild.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter anrufen, um
mehr CPU-Zeit unter dieser Abrechungsnummer
zu beantragen.

## RBP0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0015 SHUTDOWN EINGELEITET. STAPELVERARBEITUNG WIRD BEENDET

### Bedeutung

Vom Operateur wurde der Abschluss der Sitzung mit /SHUTDOWN eingeleitet.

## RBP0016

Destination: CONSOLE Routing code: I Weight: 99

Warranty : NO

RBP0016 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNVOLLSTAENDIGER JOB '(&00)'

### Bedeutung

Ein EOT wurde waehrend SPOOLIN DATA empfangen (Geraetetyp=740 RCA).

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## RBP0017

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0017 CLOSE FEHLER BEI DER DATEI (&00) AUF DER REMOTE STATION (&01)

### Bedeutung

Der SPOOLOUT Task hat einen CLOSE Fehler empfangen,
als er die zur der REMOTE Station (&01) gesendete
Datei (&00) zu schliessen versuchte.
(&00): Dateiname
(&01): Logischer Stationsname.

## RBP0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0018 ZUGRIFF AUF DIE IM "MONJV"-PARAMETER ANGEGEBENE JOBVARIABLE (&00) NICHT MOEGLICH WEGEN: (&01). VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Jobvariable, mit der der Prozess verknuepft ist, ist nicht
zugreifbar. Der Prozesszustand wird/wurde nicht protokolliert.
Als "MONITORING JOB VARIABLE" (&00) wird der Jobvariablen-Name aus dem
"MONJV"-Parameter eingesetzt. Als Ursache (&01) wird ein Meldungscode
des JVS eingesetzt. Ersetzen der linken "0" durch "J" ergibt die
entsprechende Meldungsnummer. Beim 2. Auftreten der Meldung
aufgrund eines analogen Kommandos (z.B. bei /LOGOFF aufgrund des
LOGON mit "MONJV="-Parameter) wird mit "FFFF" als Ursache
angezeigt, dass die Ursache vom 1. Auftreten her vererbt wurde.

## RBP0019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0019 (&00) FEHLER: (&01) AUF DER REMOTE STATION (&02)

### Bedeutung

Ein Fehler ist bei der Verarbeitung aufgetreten
(&00): Fehler-Typ
:DVS: DVS Fehler;
:INH: nach dem SSVINH Aufruf
(&01): DVS--> alle DVS Fehlercodes
INH--> X'01': unbekannter Operationscode.
X'02': unbekannter FCB TYP
X'04': nicht-passender Operationscode
X'08': A(Dateiname) =0
X'10': L(Dateiname) =0
X'20': falscher FCB Typ
X'40': REQM oder RELM Fehler
X'80': SETL Fehler
(&02): Logischer Stationsname.

## RBP0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0020 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN WEGEN FEHLERHAFTEM OPERANDEN

### Bedeutung

Diese Meldung besagt, dass das Operandenfeld eines Stapelkommandos
fehlerhaft ist. Das System verarbeitet dieses Kommando nicht, sondern
macht beim naechsten Eintrag in der Eingabe weiter.

### Maßnahme

Den fehlerhaften Operanden bestimmen, verbessern und das Kommando neu
eingeben.

## RBP0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0021 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. ALLE EINGABEN BIS ZUM NAECHSTEN /RSTART KOMMANDO WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

Ein RSTART Kommando muss bei einer inaktiven Stapelstation das erste
Kommando sein. Das System ignoriert weiterhin alle Eingaben, bis ein
gueltiges RSTART Kommando gefunden wird.
(&00): Zurueckgewiesenes Kommando.

### Maßnahme

Der Benutzer muss ein gueltiges RSTART Kommando eingeben.

## RBP0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0022 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. ALLE EINGABEN BIS ZUM NAECHSTEN /RLOGON KOMMANDO WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Benutzer muss sich durch ein RLOGON Kommando dem System zu erkennen
geben, bevor irgendeine Auftragseingabe oder ein Kommando zum Aufruf von
Dienstroutinen (ROUT, RMSG, RSTATUS) vom System angenommen wird. Das
System ignoriert weiterhin alle Eingaben, bis ein gueltiges RLOGON oder
RSTOP Kommando gefunden wird.
(&00): Zurueckgewiesenes Kommando.

### Maßnahme

Der Benutzer muss ein gueltiges RLOGON Kommando eingeben.

## RBP0023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: I Weight: 99

Warranty : NO

RBP0023 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN WEGEN UNLOGISCHER KOMMANDOFOLGE

### Bedeutung

Diese Meldung kennzeichnet ein Kommando in der Eingabefolge, das fuer das
System infolge seiner Stellung in der Eingabefolge keine Bedeutung hat
oder weil es an einem zentralen Kartenleser eingegeben wurde und nur
gueltig ist, wenn es ueber eine Stapelstation eingegeben wird.

### Maßnahme

Die Kommandofolge verbessern und neu eingeben.

## RBP0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0024 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN DA RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Systemkomponente waehrend der
Bearbeitung eines Kommandos versagt.

### Maßnahme

Wenn das System betriebsbereit ist, kann versucht werden,
das Kommando neu einzugeben.

## RBP0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0025 BS2000 REMOTE-STATION BEREITS ANGESCHALTET

### Bedeutung

Die im Kommando /RSTART angesprochene Station ist bereits mit einer
anderen Remote-Station verbunden.

### Maßnahme

- Kommando mit einem anderen erlaubten Stationsnamen wiederholen oder
- die Deaktivierung der gewuenschten Station abwarten.

## RBP0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0026 FORM-PARAMETER EXISTIERT NICHT IN SPOOL-PARAMETER-DATEI FUER RBP-AUSGABE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das im Kommando /RSTART angegebene Formular bzw. das fuer Operand FORM
als Standardwert festgelegte Formular 'STD...' ist in der
SPOOL-Parameterdatei nicht fuer RBP-Stationen definiert.

### Maßnahme

- Kommando /RSTART mit einem in der SPOOL-Parameterdatei eingetragenen
Formular-Namen verwenden bzw.
- den SPOOL Verwalter bitten, das gewuenschte Formular
fuer die RBP-Station (8415/8418) in die SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS aufzunehmen.

## RBP0027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0027 INTERNER FEHLER BEI BEARBEITUNG VON MODUL '(&00)'. RBP BEENDET FUER DIESE TASK

### Bedeutung

Waehrend der RBP-Bearbeitung eines Spoolout ist ein interner Fehler
aufgetreten.
Zur Feststellung der Fehlerursache wird an den Operator eine Meldung
ausgegeben.

## RBP0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0030 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA DER OUTPUT SCHON ANGEFORDERT WURDE

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen anderen Ausgabeempfaenger,
der ueber ein ROUT Kommando versucht, die Auftragsausgabe
aufzurufen, geschickt. Die durch den DEFER Parameter reservierte
Ausgabe wurde schon von dem sendenden Benutzer aufgerufen.

## RBP0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0031 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA DER OUTPUT SCHON VON EINEM ANDEREN EMPFAENGER ANGEFORDERT WURDE

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt,
der einen Auftrag eingegeben hat und ueber ein ROUT
Kommando versucht, die Auftragsausgabe aufzurufen.
Die durch die DEFER Parameter reservierte Ausgabe wurde
schon von einem anderen Ausgabeempfaenger aufgerufen.

## RBP0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0032 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. AUSGABE MOMENTAN NICHT MOEGLICH, DA DER AUFTRAG NOCH BEARBEITET WIRD

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt,
der versucht, die Ausgabe eines Auftrags, der noch in
Bearbeitung ist, aufzurufen. Die durch die DEFER Parameter
reservierte Ausgabe kann solange nicht aufgerufen werden,
bis ein Auftrag seine Ausfuehrung beendet hat.

### Maßnahme

Der Benutzer muss bis zur Auftragsbeendigung warten,
bevor er die Ausgabe abrufen kann.

## RBP0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0033 AUSGABE WURDE DURCH KOMMANDO (&00) EINEM ZENTRALEN GERAET ZUGEORDNET. KDO IGNORIERT

### Bedeutung

Von einer Stapelstation wurde eine Ausgabe angefordert, die bereits vorher
mit dem Kommando (&00) an einen zentralen Drucker geleitet wurde.

## RBP0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0034 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. JOB NICHT IM SYSTEM

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt,
der eine Bedienungsanforderung fuer einen Auftrag stellt,
der im System nicht vorhanden ist. Wenn der Auftrag vor
Bearbeitung des Kommandos im System war, besagt die
Meldung, dass die Auftragsausgabe beendet ist und
alle Hinweise auf diesen Auftrag geloescht wurden.

## RBP0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0035 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA UNGUELTIGER EMPFAENGER

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt,
der eine Bedienungsanforderung fuer einen Auftrag stellt,
der nicht von ihm eingegeben wurde, oder ihn nicht als
einen gueltigen Ausgabeempfaenger spezifizierte.

## RBP0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0036 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA ADRESSAT INAKTIV

### Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt,
der versucht hat, mit einem inaktiven Benutzer oder einer
inaktiven Stapelstation ueber das /RMSG Kommando Verbindung
aufzunehmen.

## RBP0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0037 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. KEINE OFFENSTEHENDEN AUFTRAEGE

### Bedeutung

Keine Auftraege stehen fuer die Benutzerkennung, die RSTATUS verlangt,
aus.

## RBP0040

Destination: CONSOLE Routing code: I Weight: 99

Warranty : NO

RBP0040 SPOOLIN BEENDET. RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Systemkomponente
waehrend der Initialisierung des Stapel-SPOOLIN-Prozesses
versagt.

### Maßnahme

Wenn das System betriebsbereit ist, kann versucht werden,
das /START-CARD-INPUT bzw. /RCARD Kommando zu wiederholen.

## RBP0041

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0041 SPOOLIN ABGEBROCHEN, DA KEIN KARTENLESER FREI

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn alle zentralen Kartenleser logisch
einem oder mehreren Systemprozessen zugewiesen sind.

### Maßnahme

Abwarten, bis ein Kartenleser zur Verfuegung steht.

## RBP0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0050 STATIONSKENNUNG UNBEKANNT ODER ANGEGEBENE STATION BELEGT

### Bedeutung

Die Stapelstation konnte nicht mit einer gueltigen
Kennung identifiziert werden oder die angegebene
gueltige Kennung wird bereits anderweitig benutzt.

### Maßnahme

Eine gueltige Kennung fuer die Station eingeben.

## RBP0051

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0051 EIN-/AUSGABEFEHLER BEIM AENDERN DER BSET-DATEI

### Bedeutung

Waehrend die BSET Datei auf den neuesten Stand
gebracht wurde, trat ein Ein/Ausgabefehler auf.

### Maßnahme

Entweder wird dieser Fehler ignoriert oder fuer
das System wird /SHUTDOWN gegeben.

## RBP0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0052 EIN-/AUSGABEFEHLER BEIM AENDERN DER BJET-DATEI

### Bedeutung

Waehrend die BJET Datei auf den neuesten Stand gebracht
wurde, trat ein Ein-Ausgabe-Fehler auf.

### Maßnahme

Entweder wird dieser Fehler ignoriert oder fuer
das System wird /SHUTDOWN gegeben.

## RBP0061

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0061 (&00): LEITUNG NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Die Leitung des Remote Terminal ist in der SID Tabelle nicht definiert.

### Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

## RBP0062

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0062 (&00): BSET-TABELLE NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Es existiert keine Batch Station Entry Table im Speicher.

### Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

## RBP0063

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0063 (&00): STAPELVERARBEITUNG NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Es gibt keine RBP Module im System.

### Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

## RBP0064

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0064 SYSTEMFEHLER: REQM FEHLER (&00)

### Bedeutung

REQM Fehler bei der Initialisierung der Remote SPOOLIN Bearbeitung.

## RBP0065

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0065 SYSTEMFEHLER: RBP PUFFER REQM FEHLER (&00)

### Bedeutung

REQM Fehler bei der Zuweisung der RBP Arbeitsbereiche.

## RBP0066

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0066 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Fehler beim Zugriff zum RBP Puffer.

## RBP0067

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0067 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Die Wiedereroeffnung der EAM Datei kann nicht durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden, aber die Datei wird nicht
ausgedruckt.

## RBP0068

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0068 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Fehler bei der GET Operation fuer einen EAM Block.

### Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden.

## RBP0069

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0069 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Fehler bei der CLOSE Operation fuer eine EAM Datei.

### Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden.

## RBP0070

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0070 SYSTEMFEHLER: STAPELSTATIONSEINTRAG FEHLER (&00)

### Bedeutung

Der PUT in die Stapelstations-Eingabetabelle kann nicht korrekt
ausgefuehrt
werden. Der Prozess wird durch $TRMT 0050 beendet. Es wird empfohlen,

### Maßnahme

das System anzuhalten und einen Speicherauszug zu erstellen.

## RBP0071

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0071 SYSTEMFEHLER: WARTESCHLANGEN FEHLER (&00)

### Bedeutung

Der PUT in die Stapelstations-Eingabetabelle oder
das Schliessen der Warteschlange kann nicht korrekt ausgefuehrt werden.
(&00): SPPS Meldung fuer ECLRSPPS Modul.

### Maßnahme

Es wird empfohlen, das System anzuhalten und einen Speicherauszug
zu erstellen

## RBP0072

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0072 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Der Zugriff auf die BJE Tabelle (batch job entry table)
kann nicht korrekt ausgefuehrt werden.
Der Prozess wird durch $TRMT 0050 beendet.

### Maßnahme

Es wird empfohlen, das System anzuhalten und einen
Speicherauszug zu erstellen.

## RBP0073

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0073 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Der Meldungspuffer kann nicht korrekt freigegeben werden.

### Maßnahme

Die Meldung kann ignoriert werden.

## RBP0074

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

RBP0074 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Der Arbeitsbereich kann nicht korrekt freigegeben werden.

### Maßnahme

Die Meldung kann ignoriert werden.

## RBP0075

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0075 STAPELVERARBEITUNG WIRD BEENDET

### Bedeutung

Die Beendigung der RBP Bearbeitung wurde gestartet.

## RBP0076

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0076 ***WARNUNG***. BATCH-JOB-ENTRY-TABELLE (BJET) VOLL. ANZAHL DER ZULAESSIGEN STATIONEN MIT /BIAS KOMMANDO AUF NULL SETZEN

### Bedeutung

Alle 199 Eintraege der BJET sind benutzt.

### Maßnahme

Der Operateur muss sofort SPOOLIN anhalten, um mit Hilfe
des BIAS Kommandos RBPLMT auf 0 zu setzen; die Dialogbenutzer
muessen vor print's mit der Zielangabe REMOTE gewarnt und
darueber informiert werden, dass sie warten sollen bis durch
die Bearbeitung von anstehenden Ausgaben einige Eintraege
freigegeben worden sind.

## RBP0081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0081 SYNTAX-FEHLER. /RDIR KDO IGNORIERT

### Bedeutung

Da nur ein Operand im /RDIR Kommando besteht, ist die Ursache
eine ungueltige Syntax der Geraetekennung.

### Maßnahme

Kommando /RDIR mit richtiger Geraetekennung wiederholen.

## RBP0082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0082 /RDIR KDO IST FUER BENUTZER NICHT ERLAUBT. KDO IGNORIERT

### Bedeutung

Um das /RDIR Kommando zu benutzen, muss der Benutzer der
SPOOL Verwalter sein.

## RBP0083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0083 FUER STAPELSTATION '(&00)' STEHT KEINE AUSGABE AN. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Kommando /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT bzw. /RDIR wird nicht ausgefuehrt.

## RBP0084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0084 KOMMANDO ANGENOMMEN. (&00) DRUCK-AUSGABEN FUER REMOTE-STATION '(&01)' UMGELEITET AN ZENTRALEN TERMINAL-DRUCKER

### Bedeutung

Das Kommando /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT bzw. /RDIR wurde ausgefuehrt.
Alle der Remote-Station (&01) zugeordneten nicht zurueckgestellten
Spoolout-Auftraege werden an den zentralen Terminaldrucker umgeleitet.
(&00): Anzahl der Druckausgaben
(&01): Logischer Name der Datenfernstation.

## RBP0085

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0085 FUER BENUTZER (&00) BEGINNT SYSTEMLAUF AN DATENFERNSTATION (&01) (&02) (&03)

### Bedeutung

Zeigt dem Operateur an, wer auf der Datenfernstation, spezifiziert
mit ihrem logischen Namen, Prozessor Namen und Geraetekennung,
arbeitet.

## RBP0086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: P Weight: 99

Warranty : NO

RBP0086 ANGEGEBENE TSN WIRD BEREITS GEDRUCKT. /PRIORITY KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Die Aenderung der Prioritaetsstufe wird abgewiesen, weil der Auftrag
bereits in Druck ist.

## RBP0087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

RBP0087 GERAETE-KENNUNG UNBEKANNT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die im /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT bzw. /RDIR Kommando spezifizierte
Geraetekennung steht nicht in der BSET.
BSET: Batch Station Entry Table.

## RBP0088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

RBP0088 SYSTEMFEHLER. WARTESCHLANGE EQUISAM VERFAELSCHT

### Bedeutung

Die EQUISAM Warteschlange ist verfaelscht und die Spoolout
Anforderungen koennen nicht zum zentralen Drucker
abgeschickt werden.

## RBP0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0089 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA BENUTZER SCHON ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der im /RLOGON Kommando (&00) bezeichnete Benutzer
ist schon an einer anderen Stapelstation angeschlossen.
Das Kommando wird uebergangen.

### Maßnahme

Auf Abschalten der Benutzerkennung an der anderen
Stapelstation warten und Kommando wiederholen.

## RBP0090

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0090 DIE SPOOL-ADMINISTRATOR-TASK ANTWORTETE NICHT INNERHALB DER ZEITVORGABE. KDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die SPOOL-Administrator Task ist gesperrt.
Das Kommando /RDIR kann nicht bearbeitet werden.
Die Ursache dafuer kann im Abbruch der Administrator-Task und in
dem Nicht-Reagieren auf die Meldung durch den Operateur liegen.

## RBP0091

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0091 KARTENLESER '(&00)' WURDE FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Der Kartenleser ist auf Grund des vom Operateur eingegebenen Kommandos
/RC UNIT=MN,CYCLE=NO freigegeben worden.
(&00): mnemotechnischer Geraetename des Kartenlesers.

## RBP0092

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

RBP0092 GERAET '(&00)' IST DEM SYSTEM NICHT ZUGEORDNET

### Maßnahme

Erst nachdem der Operateur das Geraet mit dem passenden ATTACH-Kommando
dem System zugewiesen hat kann die SPOOL-Ausgabe fortgesetzt werden.

## RBP0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RBP0501 SYSTEMFEHLER (&00) BEI DER BEARBEITUNG VON SPOOL WARTESCHLANGEN. ABNORMALE TASK BEENDIGUNG EINGELEITET

### Bedeutung

Folgende Fehler sind moeglich:
(&00): 0001 EQS Fehler (SEQMGET)
0002 EQS Fehler (SEQMMOC)
0003 EQS Fehler (SEQMDEL)
0004 EQS Fehler (SEQMADD)
0010 Fehler in Memory Pools (ENAMP)
0011 Fehler in Memory Pools (SSVMPFF)
0012 Fehler in Memory Pools (DISMP)
0020 Fehler in Boersenbehandlung ($NENQBO)

### Maßnahme

Den System Dump analysieren.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen