## HSV0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0001 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN SYSTEM INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0005 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES OBTAIN CHANNEL PATH INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0006 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CHANNEL PATH ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0400 Hardwarefehler.
0401 Der CHANNEL PATH ist nicht installiert oder war bereits "online"
oder kann nicht "online" geschaltet werden (online disabled).
0402 Der CHANNEL CONTROLLER ist nicht "online".
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0007 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CHANNEL PATH OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0400 Hardwarefehler.
0401 Der CHANNEL PATH ist nicht installiert
oder kann nicht "offline" geschaltet werden (offline disabled).
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0020 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE WRITE CONSOLE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0023

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0023 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES READ IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Der angegebene SVP ist nicht funktionsfaehig.
1102 Die angegebene IORSF Nummer ist zu gross.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
3500 Eine Buffer-Busy Bedingung wurde entdeckt.
3600 Die IO-Konfiguration wird nicht unterstuetzt oder es wurde
ein logischer Fehler entdeckt.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0024

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0024 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES WRITE IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Der angegebene SVP ist nicht funktionsfaehig.
1102 Die angegebene IORSF Nummer ist zu gross.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
3100 Fehler bei der Funktion Schreiben und Oeffnen IORSF.
3101 Fehler bei der Funktion Schreiben und Schliessen IORSF.
3200 Das IORSF ist bereits zum Schreiben geoeffnet.
3300 Das IORSF ist nicht zum Schreiben geoeffnet.
3400 Das IORSF ist schreibgeschuetzt.
3500 Eine Buffer-Busy Bedingung wurde entdeckt.
3600 Die IO-Konfiguration wird nicht unterstuetzt oder es wurde
ein logischer Fehler entdeckt.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0025

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0025 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES READ ACTIVE IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0030 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION READ HARDWARE STORAGE AREA

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 OK, Information geliefert.
0040 Hardwarefehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen der HSA.
41F0 Die HSA-Datei ist nicht geoeffnet.
50F0 Das Ende der HSA-Datei wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0034

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0034 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CPU ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Die CPU gehoert zu einer anderen Konfiguration.
1102 Die CPU war bereits "online".
0400 Hardwarefehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0035

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0035 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CPU OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Die CPU gehoert zu einer anderen Konfiguration.
1102 Die CPU war bereits "offline".
1103 Die CPU ist die letzte online CPU.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0036

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0036 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION START CPU

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0037

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0037 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION STOP CPU

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der SIGP Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0041

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0041 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET IPL DEVICE LIST

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose-Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0042

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0042 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION MODIFY IPL DEVICE LIST

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose-Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0048

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0048 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES GET NUMBER OF CPUS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0400 Hardwarefehler.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0049

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0049 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES NOTIFY CPU OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0400 Hardwarefehler.
0401 Falsche CPU.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0050

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0050 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP READ IO-UNIT FROM IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit ist nicht im IOSRF definiert.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0051

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0051 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP ADD IO-UNIT TO IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
0421 Hardwareplatz nicht ausreichend um Kontrollinformation zu
speichern.
1103 Kein freier Platz um die angegebene E/A-Einheit zu speichern.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit existiert nicht oder existiert
bereits.
1106 Effective byte length ist falsch.
1107 Es gibt keine Einheit an die die E/A-Einheit konnektiert werden
kann.
1108 Die Bedingung zum Ersetzen oder Hinzufuegen einer E/A-Einheit
wird nicht erfuellt.
1109 Replacement Code oder Geraetetyp wird von der Hardware nicht
unterstuetzt.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0052

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0052 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP DELETE IO-UNIT FROM IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardwarefehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
0421 Hardwareplatz nicht ausreichend um Kontrollinformation zu
speichern.
1103 Kein freier Platz um die angegebene E/A-Einheit zu speichern.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit existiert nicht.
1106 Effective byte length ist falsch.
1107 Es gibt eine untergeordnete Einheit, die an die angegebene
E/A-Einheit konnektiert ist.
1108 Die Bedingung zum Ersetzen oder Wegnehmen einer E/A-Einheit
wird nicht erfuellt.
1109 Replacement Code oder Geraetetyp wird von der Hardware nicht
unterstuetzt.
BUSY Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose-Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0062

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0062 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE RSC DR-CONTROL

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0063

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0063 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE RSC DR-RESPONSE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0064

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0064 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE READ FIRMWARE-INFO

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0069

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0069 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE DEFINE MEMORY DOMAINS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0070

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0070 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE WRITE VM DATA

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose-Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0999

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0999 FUNCTION NICHT MEHR VOM SVP UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die aufgerufene Funktion wird vom SVP nicht mehr unterstuetzt

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen