## MCS0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0001 Subsystem 'MSCF' nicht in DSSM-Subsystemkatalog. Kommando nicht ausgefuehrt

### Maßnahme

Falls gewuenscht, Deklarationen des Subsystems MSCF in den
Subsystem-Katalog eintragen und erforderliche Subsystem-Konfiguration
bereitstellen.

## MCS0002

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0002 Subsystem 'MSCF' nicht geladen. Kommando abgewiesen

### Maßnahme

Zunaechst Subsystem MSCF mittels Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF
laden, anschliessend Kommando-Eingabe wiederholen.

## MCS0003

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0003 Subsystem 'MSCF' wird gerade geladen. Kommando spaeter wiederholen

### Maßnahme

Abwarten, bis die Meldung "MCS0011 Subsystem 'MSCF' geladen ........" am
Bedienungsplatz ausgegeben wird.

## MCS0004

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0004 Subsystem 'MSCF' wird gerade entladen. Kommando spaeter wiederholen

### Maßnahme

Abwarten, bis die Meldung "MCS0012 Subsystem 'MSCF' entladen ........" am
Bedienungsplatz ausgegeben wird.
Anschliessend Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF wiederholen.

## MCS0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0006 Syntax-Fehler. Kommando '(&00)' nicht ausgefuehrt

### Bedeutung

(&00): Kommando-Angabe.
Syntaktisch falsche Angabe in Kommando MRSSTART, MRSMOD, MRSEND,
MRSSTA oder im STRING-Operanden von Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF
oder STOP-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## MCS0007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0007 Fehler bei Initialisierung der MSCF-Kommunikation, Fehlercode '(&00)'

### Bedeutung

(&00): 01: Fehler beim Lesen der SYSID (z.B. Dummy-SYSID 250) oder der
BS2000-Versionsnummer.
03: Fehler bei Erstellung der SERVER-Boerse.
04: Fehler bei Erstellung der REPLY-Boerse.
05: Fehler beim Sammeln anliegender BCAM-Anforderungen.
06: Fehler bei Eroeffnung der BCAM-Anwendungen $MRSAPP/$MRSAPPS.
07: Fehler beim Aufbau der MSCF Host-Tabelle.
08: Fehler beim Zurueckweisen anliegender BCAM-Anforderungen.
09: Fehler im Aufbau der MSCF-Konfigurationsdatei:
- Datei ist leer oder
- Anzahl der Eintraege ist groesser als der Maximalwert oder
- syntaktisch falscher Eintrag.
10: Fehler im Aufbau der MSCF-Konfigurationsdatei:
Doppeldefinition von Eintraegen.
11: Fehler im Aufbau der MSCF-Konfigurationsdatei:
Kein gueltiger Eintrag fuer das lokale System.
12: Fehler bei Aufbau eines Hosttabelleneintrags.
13: Fehler bei Erzeugen einer MSCF-Servertask.
14: Fehler bei Aufruf der Verbindungsueberwachung.
15: Interner Fehler.
16: Interner Fehler.
17: Interner Fehler.
18: Interner Fehler.
19: XCS nicht erlaubt.
DVS-Fehler: Fehler beim Aufbau der MSCF-Konfigurationsdatei.
Der DVS-Fehler wird durch den DVS-Fehlerschluessel (4 Zeichen)
angezeigt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann im Systemmodus
ueber das Kommando HELP-MSG DMS(&00) erfragt bzw. dem
BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

01, 03, 04, 05, 07, 08:
Systemverwalter verstaendigen.
09, 10, 11, 12, DVS-Fehler:
- Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF mit korrekter
MSCF-Konfigurationsdatei erneut eingeben bzw.
- Massnahmen entsprechend dem DVS-Fehlerschluessel ergreifen.
06:
falls die Meldung 'MCS0008' auf der Konsole ausgegeben wird,
BCAM aktivieren und Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF wiederholen,
ansonsten den Systemverwalter verstaendigen.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19:
Systemverwalter verstaendigen.

## MCS0008

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0008 BCAM fuer MSCF-Kommunikation noch nicht gestartet

### Maßnahme

BCAM starten und Kommando START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF wiederholen.

## MCS0009

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

MCS0009 MSCF-Verbindung zu Rechner '(&00)' nicht akzeptiert, Fehlercode: '(&01)'

### Bedeutung

Der Versuch, eine MSCF-Verbindung zum System (&00) aufzubauen, ist
fehlgeschlagen.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems
(&01): Ursachen fuer die Ablehnung:
01: MSCF ist auf dem System (&00) nicht aktiv (siehe Hinweis).
02: MSCF auf dem System (&00) kennt den Prozessor-Namen des
lokalen Systems nicht.
03: Das System (&00) ist im BCAM-Netzwerk nicht bekannt oder es
existiert keine BCAM-Verbindung zum System (&00) (siehe
Hinweis).
04: BCAM-Timeout wegen Stoerung der Verbindung zu System (&00)
(siehe Hinweis).
05: Ein Verbindungsaufbau mit dem lokalen System wurde versucht.
08: In einem geplanten Verbund kommt eine SYSID mehrfach vor.
09: Interner Fehler (siehe Hinweis).
Moeglicherweise wurde das BCMAP-Kommando nicht ausgefuehrt.
10: Die Anforderung, das System (&00) an einem Verbund (LCS oder
CCS) zu beteiligen, wurde abgelehnt. Es liegt eine
Unvereinbarkeit bezueglich Verbundtyp bei den beteiligten
Systemen vor oder der Passwort-Vergleich fiel negativ aus oder
fuer eine LCS-Verbindung wurden Passwoerter angegeben.
11: Die Anforderung, das System (&00) an einem CCS-Verbund zu
beteiligen, wurde abgelehnt. Das angegebene Passwort fuer das
lokale System ist ungueltig.
12: Die Mindest-Meldungslaenge, die BCAM zu unterstuetzen hat,
betraegt 8 kB. Diese Mindest-Meldungslaenge wurde
unterschritten.
13: Inkonsistenz im BCAM-Netz (siehe Hinweis).
14: Interner Fehler am System (&00).
15: MSCF auf dem System (&00) hat eine Version < V10.0 (siehe
Hinweis).
16: MSCF auf dem System (&00) mit lokaler MSCF-Version nicht
koppelbar.
17: Das System (&00) ist dem lokalen System nicht mehr bekannt.
18: Inkonsistente MSCF-Verbindung.
19: BCAM-Request liegt an und wurde von BCAM noch nicht
beantwortet.
20: In einem geplanten MSCF-Verbund kommt ein Host-Name
mehrfach vor.
21: Eine MSCF-Verbindung zu einem CCS-Partner ist waehrend
der Start-Phase eines XCS-Verbundes nicht moeglich.
Das Kommando wird von MSCF so bald wie moeglich
erneut ausgefuehrt.
22: Die BCAM-Route, die fuer die MSCF-Verbindung zum System
(&00) genutzt wird, unterstuetzt die von MSCF geforderte
Funktionalitaet nicht in vollem Umfang.
23: Die lokale Konfigurationsverwaltung hat den Aufbau der
MSCF-Verbindung abgelehnt. Die Ursache wird in Meldung
MCS1005 angegeben.
24: Die Konfigurationsverwaltung des Systems (&00) hat den Aufbau
der MSCF-Verbindung abgelehnt. Die Ursache wird in Meldung
MCS1005 auf dem System (&00) angegeben.
25: Auch das ferne System (&00) baut aktiv die MSCF-Verbindung
auf.
26: Im Kommando /START-MSCF-CONNECTION wurde am lokalen System oder
am fernen System (&00) ein falsches REMOTE-PASSWORD angegeben.
27: Fehler waehrend der einleitenden internen Kommunikation.
28: Konfigurationsfehler. Die Ursache wird in Meldung MCS1005 auf
dem System (&00) angegeben.
Hinweis: Bei den mit '(siehe Hinweis)' gekennzeichneten Ursachen
versucht moeglicherweise der ferne Partner gleichzeitig eine
MSCF-Verbindung aufzubauen.

### Maßnahme

01: Subsystem MSCF auf System (&00) laden.
02: Am System (&00) das Kommando START-MSCF-CONNECTION
PROCESSOR-NAME=<Prozessor-Name des lokalen Systems> eingeben.
03: Kommando mit korrektem Prozessor-Namen wiederholen oder
entsprechende /BCIN-Kommandos eingeben.
04, 13, 14:
Versuch, eine MSCF-Verbindung aufzubauen, fortsetzen. Falls erfolglos,
Netzadministrator verstaendigen.
05: Kommando unter Angabe des korrekten Prozessor-Namens wiederholen.
08, 16, 20, 27:
Systemverwalter verstaendigen.
09: Ueberpruefen, ob auf dem lokalen System und auf dem System (&00)
korrekte BCMAP-Kommandos fuer MSCF-Applikationen eingegeben wurden,
evtl. BCMAP-Kommandos korrigieren und anschliessend das Kommando
/START-MSCF-CONNECTION wiederholen.
Wenn die Meldung MCS0050 aufgetreten ist, Verbindung mit Kommando
/BCCONN abbauen und das Kommando /START-MSCF-CONNECTION
wiederholen.
Falls erfolglos, Netzadministrator verstaendigen.
10, 26:
Kommando mit korrekten Angaben wiederholen, evtl. auch am fernen
System (&00).
11: Kommando mit korrekten Angaben wiederholen.
12: Netzadministrator verstaendigen.
17: System (&00) im lokalen MSCF wieder bekannt machen mittels Kommando
START-MSCF-CONNECTION.
18: Versuch, eine MSCF-Verbindung aufzubauen, fortsetzen.
19: Versuch, eine MSCF-Verbindung aufzubauen, nach Abwarten einer
Timeout-Meldung von BCAM fortsetzen.
22: Kommando BCMAP fuer die MSCF-Applikationen auf dem lokalen und dem
fernen System (&00) eingeben und Kommando wiederholen.
25: Kommt die MSCF-Verbindung nicht zustande, Kommando wiederholen.

## MCS0010

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

MCS0010 MSCF-Verbindung zu Rechner '(&00)' akzeptiert

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0011

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0011 Subsystem MSCF geladen und MSCF-Kommunikation aktiviert. (&00) Server-Tasks erzeugt

### Bedeutung

(&00): Anzahl der erzeugten MSCF-Servertasks.

## MCS0012

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0012 Subsystem MSCF entladen und MSCF-Kommunikation auf dem lokalen System beendet

## MCS0013

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

MCS0013 MSCF-Verbindungswunsch von Rechner '(&00)' akzeptiert

### Bedeutung

Der Wunsch des fernen Systems (&00), zum lokalen System eine
MSCF-Verbindung herzustellen, wurde von der MSCF-Kommunikation auf dem
lokalen System akzeptiert.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0014

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0014 MSCF-Verbindung mit System '(&00)' nicht mehr verfuegbar

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es wurde das Kommando STOP-MSCF-CONNECTION PROCESSOR-NAME=<lokal> oder
STOP-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF auf dem fernen System (&00) eingegeben
(<lokal> = Prozessor-Name des lokalen Systems).
- BCAM-Verbindung zu System (&00) wurde durch BCAM-Kommando BCOUT oder
BCEND beendet.
- Nichtbehebbare Netzstoerung.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0015

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0015 MSCF-Verbindung mit System '(&00)' aufgeloest

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0016

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0016 Keine Verbindung mit System '(&00)' vorhanden

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0017

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0017 Verbindung mit System '(&00)' bereits vorhanden. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0018

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0018 Kurzzeitige Verbindungsunterbrechung zu System '(&00)' behoben, Ausloeser '(&01)'

### Bedeutung

Eine kurzzeitige Verbindungsunterbrechung wurde behoben. MSCF-Nachrichten,
die waehrend der Verbindungsunterbrechung gesendet wurden, koennen
verloren gegangen sein.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&01): 01: Ausloeser lokales System
02: Ausloeser fernes System

## MCS0019

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0019 Anzahl erzeugter MSCF-Server-Tasks auf '(&00)' angestiegen

### Bedeutung

Um einen Deadlock zu vermeiden wurde die Anzahl der MSCF-Servertasks auf
&00 erhoeht. Moegliche Ursachen:
- Hochlast auf Slave Partner System.
- Systemfehler (MSCF Anwender).

### Maßnahme

BS2000-Systemverwalter verstaendigen.

## MCS0021

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0021 Lokales System ist Teilnehmer am Shared-Pubset- oder XCS-Verbund. Kommando '(&00)' abgewiesen

### Maßnahme

Die Ausfuehrung des Kommandos (&00) kann erzwungen werden, wenn das
Kommando STOP-MSCF-CONNECTION mit dem Operanden FORCED=YES, das Kommando
STOP-SUBSYSTEM MSCF mit dem Operanden SUBSYSTEM-PARAMETER='FORCED=YES'
eingegeben wird.
Achtung: Dies kann Auswirkungen auf Anwendungen in anderen Systemen
des Shared-Pubset- oder XCS-Verbundes haben.
(&00): Kommando STOP-MSCF-CONNECTION oder
STOP-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF.

## MCS0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0022 SYSID '(&00)' nicht im zulaessigen Wertebereich. Kommando nicht ausgefuehrt

### Bedeutung

Das MSCF-Kommando SHOW-MRS-CONNECTIONS wurde mit einem Systembezeichner
eingegeben, der nicht im zulaessigen Wertebereich liegt.
Zulaessiger Wertebereich fuer Systembezeichner: A,...,Z,0,...,9,65,...,192
(&00): Angegebener Systembezeichner.

### Maßnahme

Kommando SHOW-MRS-CONNECTIONS mit zulaessigem Systembezeichner
wiederholen.

## MCS0023

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0023 Warnung: Anzahl der durch /START-SUBSYSTEM angeforderten Server-Tasks kleiner 2 oder groesser (&00). Es wird der Wert aus der Konfigurationsdatei oder der Standardwert '4' angenommen

## MCS0024

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0024 Waehrend der vergangenen MSCF-Sitzung wurden (&00) Eintraege in die Serslog-Datei geschrieben

### Bedeutung

Aufgrund von internen Fehlern innerhalb der MSCF-Kommunikation
wurden waehrend der eben beendeten MSCF-Sitzung (&00)
Fehlersaetze in die SERSLOG-Datei geschrieben.

### Maßnahme

Fehlerdiagnose mit Hilfe der SERSLOG-Datei durchfuehren.

## MCS0025

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0025 Fehler bei Bearbeitung des Kommandos '(&00)'. Kommando-Bearbeitung abgebrochen

### Bedeutung

Bei Bearbeitung des Kommandos (&00) ist ein Fehler aufgetreten. Naehere
Hinweise im Fehlerprotokoll (SERSLOG).

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MCS0027

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0027 Interner MSCF-Fehler. MSCF-Kommunikation beendet. Serslog-Eintrag erstellt

### Maßnahme

Sofern sich der Fehler wiederholt, Systemverwalter verstaendigen.

## MCS0029

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0029 Die Datei '(&00)' wird als MSCF-Konfigurationsdatei verwendet

## MCS0030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0030 Die Datei '(&00)' wird als MSCF-Tracedatei verwendet

## MCS0031

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0031 Die Datei '(&00)' wird nicht laenger als MSCF-Tracedatei verwendet

## MCS0032

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0032 Das Kommando /SET-MSCF-ENVIRONMENT ist nur in einer MSCF-Konfigurationsdatei erlaubt

## MCS0033

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

MCS0033 Operand RECOVERY-START ignoriert fuer Partner '(&00)'

### Bedeutung

Der Operand RECOVERY-START des Kommandos START-MSCF-CONNECTION ist fuer
das Partner-System mit einer MSCF-Version kleiner als V12.0 nicht
definiert.
(&00): Prozessor-Name des Partner-Systems.

## MCS0035

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0035 Kommando '(&00)' fuer System '(&01)' noch in Bearbeitung, Kommando '(&02)' abgewiesen

### Bedeutung

(&00): START-MSCF-CONNECTION oder STOP-MSCF-CONNECTION
(&01): Prozessor-Name des Partner-Systems
(&02): START-MSCF-CONNECTION oder STOP-MSCF-CONNECTION

## MCS0036

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0036 Kommando '(&00)' ist fuer das Subsystem MSCF nicht erlaubt, stattdessen Kommando '(&01)' verwenden

### Bedeutung

(&00): HOLD-SUBSYSTEM
(&01): STOP-SUBSYSTEM

## MCS0037

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0037 Fehler bei der Verwaltung der MSCF-Tracedatei '(&00)' Ursache: '(&01)'

### Bedeutung

Es ist ein Fehler bei der Verwaltung der MSCF-Tracedatei (&00)
aufgetreten.
(&00): Name der MSCF-Tracedatei
(&01): Fehlerursache:
01: Die angegebene Benutzerkennung ist nicht bekannt.
02: Der angegebene, oder mittels DEFCAT ermittelte Pubset
- hat keinen MRSCAT Eintrag oder
- ist nicht exklusiv importiert.
03: Interner Fehler bei der Pruefung der angegebenen Kennung.
04: Interner Fehler bei der Pruefung des MRSCAT Eintrags des
Pubsets.
05: Die MSCF-Task ist nicht bereit den Auftrag zu verarbeiten
DMS0XXX: DMS Fehlercode bei einer Dateiverwaltungsoperation.
Naehere Information kann mittels Kommando /HELP-MSG (&01).
ermittelt werden.

### Maßnahme

01, 02: Korrigieren Sie den Aufruf bzw. importieren Sie den Pubset
exklusiv.
03, 04, 05: Verstaendigen Sie den Systemverwalter.

## MCS0038

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0038 Kommando 'MODIFY-MSCF-CONNECTION PROCESSOR-NAME=(&00) ...' abgewiesen, Grund '(&01)'

### Bedeutung

Das Kommando MODIFY-MSCF-CONNECTION fuer das System (&00) kann nicht
ausgefuehrt werden.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&01): Grund:
01: Die Angabe des lokalen Systems ist nicht erlaubt.
02: Das ferne System ist nicht bekannt.
03: Das ferne System ist nicht verbunden.
04: Die Verbindung ist keine CCS-Verbindung.
05: Die MSCF-Version des fernen Systems ist kleiner als V14.0
06: Interner Fehler.

### Maßnahme

03: Verwenden Sie stattdessen das Kommando /START-MSCF-CONNECTION.

## MCS0039

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0039 Zweite MSCF-Ueberwachungsverbindung fuer System '(&00)' vorgemerkt

### Bedeutung

Die Zweite MSCF-Ueberwachungsverbindung wird erst aufgebaut, nachdem sie
auch am fernen System angefordert wurde.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0040

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0040 Anwendung '(&00)' eroeffnet eine MSCF-Ueberwachungsverbindung zum System '(&01)'. Ueberwachungsverbindungen: '(&02)'

### Bedeutung

Das lokale System eroeffnete eine MSCF-Ueberwachungsverbindung zu einem
Partner-System.
(&00): Anwendungsname der Ueberwachungsverbindung.
(&01): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&02): Anzahl der aktiven Ueberwachungsverbindungen einschliesslich der
eben aufgebauten Verbindung.

## MCS0043

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0043 Anwendung '(&00)' akzeptiert MSCF-Ueberwachungsverbindung durch System '(&01)'. Ueberwachungsverbindungen: '(&02)'

### Bedeutung

Ein Partner-System eroeffnete eine MSCF-Ueberwachungsverbindung zum
lokalen System.
(&00): Anwendungsname der Ueberwachungsverbindung.
(&01): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&02): Anzahl der aktiven Ueberwachungsverbindungen einschliesslich der
eben aufgebauten Verbindung.

## MCS0044

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0044 MSCF-Ueberwachungsverbindung der Anwendung '(&00)' mit System '(&01)' nicht mehr verfuegbar. Ueberwachungsverbindungen: '(&02)'

### Bedeutung

Eine MSCF-Ueberwachungsverbindung wurde abgebaut oder ging verloren.
(&00): Anwendungsname der Ueberwachungsverbindung.
(&01): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&02): Anzahl der aktuell aktiven Ueberwachungsverbindungen.

## MCS0048

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS0048 Kurzzeitige Unterbrechung der MSCF-Ueberwachungsverbindung '(&00)' mit System '(&01)' behoben, Ausloeser '(&02)'

### Bedeutung

Eine kurzzeitige Unterbrechung der Ueberwachungsverbindung wurde behoben.
(&00): Anwendungsname der Ueberwachungsverbindung.
(&01): Prozessor-Name des fernen Systems.
(&02): 01: Ausloeser lokales System
02: Ausloeser fernes System

## MCS0049

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0049 MSCF-Verbindung zu System '(&00)' unterbrochen, Verbindungsrecovery gestartet

### Bedeutung

Es wird versucht, die unterbrochene MSCF-Verbindung wiederherzustellen.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS0050

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0050 BCAM-Verbindung zu System '(&00)' ist bereits aufgebaut

### Bedeutung

Eine BCAM-Verbindung zum fernen System ist bereits aufgebaut.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

### Maßnahme

BCAM-Verbindung mit BCAM-Kommando (/BCCONN) abbauen, MSCF-Verbindung
mit Kommando /START-MSCF-CONNECTION erneut aufbauen.

## MCS0059

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

MCS0059 MSCF-Verbindung vom Rechner '(&00)' nicht akzeptiert, Fehlercode: '(&01)'

### Bedeutung

Der Versuch, eine MSCF-Verbindung vom System (&00) aufzubauen, ist
fehlgeschlagen.
(&00): Prozessor-Name des fernen Systems
(&01): Ursachen fuer die Ablehnung:
02: MSCF auf dem lokalen System kennt den Prozessor-Namen des
fernen Systems (&00) nicht.
08: In einem geplanten Verbund kommt eine SYSID mehrfach vor.
09: Interner Fehler im lokalen System.
10: Die Anforderung des Systems (&00) das lokalen System an einem
Verbund (LCS oder CCS) zu beteiligen, wurde abgelehnt. Es liegt
eine Unvereinbarkeit bezueglich Verbundtyp bei den beteiligten
Systemen vor, oder der Passwort-Vergleich fiel negativ aus.
12: Die Mindest-Meldungslaenge, die BCAM zu unterstuetzen hat,
betraegt 8 kB.
Diese Mindest-Meldungslaenge wurde unterschritten.
14: Interner Fehler am System (&00).
16: MSCF auf dem System (&00) mit lokaler MSCF-Version nicht
koppelbar.
18: Inkonsistente MSCF-Verbindung.
20: In einem geplanten MSCF-Verbund kommt ein Host-Name
mehrfach vor.
21: Eine MSCF-Verbindung zu einem CCS-Partner ist waehrend
der Start-Phase eines XCS-Verbundes nicht moeglich.
Das Kommando wird von MSCF so bald wie moeglich
erneut ausgefuehrt.
23: Die Konfigurationsverwaltung des Systems (&00) hat den
Aufbau der MSCF-Verbindung abgelehnt. Die Ursache wird
in Meldung MCS1005 auf dem System (&00) angegeben.
24: Die lokale Konfigurationsverwaltung hat den Aufbau der
MSCF-Verbindung vom System (&00) abgelehnt. Die Ursache wird
in Meldung MCS1005 angegeben.
26: Im Kommando /START-MSCF-CONNECTION wurde am lokalen System
oder am fernen System (&00) ein falsches REMOTE-PASSWORD
angegeben.
27: Fehler waehrend der einleitenden internen Kommunikation.
28: Konfigurationsfehler. Die Ursache wird in Meldung MCS1005
angegeben.

### Maßnahme

02: Am lokalen System das Kommando START-MSCF-CONNECTION
PROCESSOR-NAME=(&00) eingeben
08, 16, 20, 27:
Systemverwalter verstaendigen.
09: Weiter versuchen, eine MSCF-Verbindung aufzubauen.
Falls erfolglos, Netzadministrator verstaendigen.
10, 26:
Kommando mit korrekten Angaben wiederholen, evtl. auch am fernen
System (&00).
12: Netzadministrator verstaendigen.
14: Versuch, eine MSCF-Verbindung aufzubauen, fortsetzen. Falls
erfolglos, Netzadministrator verstaendigen.
18: Versuch, eine MSCF-Verbindung aufzubauen, fortsetzen.

## MCS0999

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS0999 Unerwartete Situation im MSCF-C Programmablauf, Fehlerprotokoll in SERSLOG-Datei

## MCS1001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1001 Lokaler MSCF-Konfigurationsparameter '(&00)' von '(&01)' nach '(&02)' geaendert

### Bedeutung

Mittels Kommando /MODIFY-MSCF-ENVIRONMENT wurde der Wert eines lokalen
MSCF-Konfigurationsparameters geaendert.
(&00): Name des geaenderten MSCF-Konfigurationsparameters.
(&01): Alter Wert.
(&02): Neuer Wert.

## MCS1002

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1002 Globaler MSCF-Konfigurationsparameter '(&00)' von '(&01)' nach '(&02)' geaendert

### Bedeutung

Mittels Kommando /MODIFY-MSCF-ENVIRONMENT wurde der Wert eines
verbundweit wirksamen MSCF-Konfigurationsparameters geaendert. Die
Aenderung ist auf dem lokalen System und allen verbundenen
Partner-Systemen wirksam.
(&00): Name des geaenderten MSCF-Konfigurationsparameters.
(&01): Alter Wert.
(&02): Neuer Wert.

## MCS1003

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1003 MSCF wird abnormal beendet. Fehlerschluessel: '(&00)'

### Bedeutung

Das lokale System bricht seine Verbund-Teilnahme ab und MSCF wird beendet.
Der in (&00) angegebene Fehlerschluessel gruppiert die moeglichen Ursachen
in Fehlerklassen. Detailliertere Hinweise fuer die Ursache des Abbruchs
koennen der Vorgeschichte (CONSLOG) und dem Fehlerprotokoll (SERSLOG)
entnommen werden.
(&00): Bedeutung des Fehlerschluessels.
1: Ein CCS- oder XCS-Partner wurde faelschlicherweise als
ausgefallen erklaert. Siehe auch MCS1004.
2: Interner Fehler: Ablauffehler.
3: Interner Fehler: Fehler in den Verwaltungsdaten.
4: Interner Fehler: Fehler im Ueberwachungsprotokoll.
5: Totalverlust der Kommunikation.
6: Totalverlust der Plattenueberwachung.
7: Fehler beim Anfordern notwendiger Ressourcen (z.B.
Speicherengpass oder obligatorische registrierte Funktion nicht
verfuegbar).
8: Interner Fehler: Programmfehler.
9: Fehler in registrierter Funktion oder ihrer Schnittstelle.
Siehe auch MCS1007 und MCS1008.
10: Fehler in der XCS-Belegungsverwaltung: USER TERM LIMIT
abgelaufen oder interner Fehler.
11: Eine XCS-Rekonfiguration wird wegen einer Verbundstoerung
abgebrochen.
12: Das in Meldung MCS1009 genannte Partner-System erkannte eine
Verbundstoerung frueher als das lokale System und veranlasst
den Abbruch einer XCS-Rekonfiguration.
13: Interner Fehler. XCS-Konfiguration inkonsistent.
14: Der Verbundaustritt wurde durch eine andere Rekonfiguration
laenger als 10 Minuten behindert und deshalb durch eine
abnormale Beendigung abgeloest.
15: Gleichnamige Partner-Systeme in verschiedenen gleichnamigen XCS.
16: LEAVE LIMIT abgelaufen. Der Verbundaustritt wird durch eine
abnormale Beendigung abgeloest.
17: Verbindungsausfall: Um die Verbundstoerung zu beseitigen, wird
das System mit der niedrigeren HOST PRIORITY aus dem XCS
entfernt.
99: Abort durch Operating veranlasst.

### Maßnahme

1: Nach Beendigung des Abbruchs, Subsystem MSCF erneut laden und die
betroffenen Anwendungen unter Verwendung konsistenter Datenbasen neu
starten.
2, 3, 4, 8, 13:
Systemverwalter verstaendigen.
5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17:
Nach Beseitigung der Fehlerursache Subsystem MSCF erneut laden.
9: In einer vorangehenden Meldung MCS1007 oder MCS1008 wird auf eine
registrierte Funktion verwiesen. Eventuell grenzen Meldungen dieser
Funktion die moeglichen Fehlerursachen weiter ein. Nach Beseitigung
der Fehlerursache Subsystem MSCF erneut laden, andernfalls
Systemverwalter verstaendigen.
10: Falls USER TERM LIMIT abgelaufen: normales Verhalten. Andernfalls
Systemverwalter verstaendigen.
14, 16:
Normales Verhalten, keine Reaktion erforderlich.
16: Eventuell Operand LEAVE-LIMIT des Kommandos SET-MSCF-ENVIRONMENT in
der MSCF-Konfigurationsdatei anpassen.

## MCS1004

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1004 Partner '(&00)' irrtuemlich als ausgefallen behandelt. Dateninkonsistenzen sind anzunehmen

### Bedeutung

Das Partner-System wurde bereits als ausgefallen erkannt und die
Rekonfiguration des Restverbundes durchgefuehrt. Der Partner wurde in der
selben MSCF-Sitzung wieder aktiv, die Ausfallerkennung war daher falsch.
Ein Abbruch des Subsystems MSCF wird eingeleitet. Es muss angenommen
werden, dass XCS- oder Shared-Pubset Anwendungen auf inkonsistenten Daten
operieren.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
Moegliche Ursachen:
- Falsche Einstellung von MSCF-Konfigurationsparametern.
- Fehlbedienung.

### Maßnahme

Nach Beendigung des Abbruchs Subsystem MSCF erneut laden und die
betroffenen Anwendungen unter Verwendung konsistenter Datenbasen neu
starten.

## MCS1005

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1005 Konfigurationsfehler. Der Partner '(&00)' wurde abgelehnt, Grund: '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des Partner-Systems.
(&01): Grund fuer die Ablehnung:
1: Kein Verbindungsaufbau zu CCS-Partnern waehrend des XCS-Eintritts.
2: Zwei verschiedene Partner-Systeme mit gleichem Host-Namen.
3: Das Partner-System wurde als ausgefallen erklaert.
4: Interner Fehler.
5: Speicherengpass.
6: Zwei verschiedene XCS mit gleichem XCS-Namen.
7: Fehler im Ueberwachungsprotokoll.
8: FAIL DETECTION LIMIT nicht kompatibel.
9: RECOVERY START nicht kompatibel.
11: SYSID bereits von anderem Partner-System benutzt.

## MCS1006

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1006 Maximale Rekonfigurationsdauer durch registrierte Funktion '(&00)' ueberschritten. Rekonfiguration: '(&01)'

### Bedeutung

Zeitueberschreitung bei der Rekonfiguration einer registrierten Funktion.
(&00): Registrierte Funktion.
NSM Node Synchronization Manager.
XTS XCS Time Synchronization.
XPM XCS Pubset Management.
GSM Global Storage Manager.
NSG Node Synchronization - Global storage part.
GSV Global Storage Volume emulation.
CPM CCS Pubset Management.
DAB Disk Access Buffer.
SHC Symmetrix Host Component.
(&01): Identifizierung der Rekonfiguration.
*INIT: Lokale Initialisierung.
*START: Globale Initialisierung.
*TERM-LOCAL: Lokale Terminierung.
*TERM-GLOBAL: Globale Terminierung.
*ABORT-LOCAL: Lokale Terminierung bei Abbruch.
*ABORT-GLOBAL: Globale Terminierung bei Abbruch.
PARTNER=<Host-Name>: Ausfall des Partner-Systems <Host-Name> (CCS).
#<Nummer>: Ziel-Rekonfigurationsnummer = <Nummer> (XCS).
Moegliche Ursachen:
- Die Rekonfigurationszeit ist zu kurz eingestellt (sie wird vom
Zeitintervall fuer die automatische Ausfallerkennung abgeleitet).
- Die registrierten Funktionen brauchen wegen einer Ausnahmesituation
laenger als ueblich.
- Unerkannter Protokollfehler.

### Maßnahme

- Das Zeitintervall fuer die automatische Ausfallerkennung korrigieren.
- Die von der registrierten Funktion vorgeschlagenen Massnahmen
ausfuehren.
- Das Subsystem MSCF beenden.

## MCS1007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1007 Fehler bei der Rekonfiguration der registrierten Funktion '(&00)'

### Bedeutung

Beim Start oder der Rekonfiguration einer registrierten Funktion trat
ein Fehler auf.
(&00): Registrierte Funktion.
NSM Node Synchronization Manager.
XTS XCS Time Synchronization.
XPM XCS Pubset Management.
GSM Global Storage Manager.
NSG Node Synchronization - Global storage part.
GSV Global Storage Volume emulation.
CPM CCS Pubset Management.
DAB Disk Access Buffer.
SHC Symmetrix Host Component.
Moegliche Ursachen:
- Fehler beim Aufruf der Funktionsboerse.
- Protokollfehler.
Weitere Hinweise im Serslog-Eintrag.

## MCS1008

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1008 Abbruch durch registrierte Funktion '(&00)'

### Bedeutung

Eine registrierte Funktion verlangte den Abbruch der Verbundverwaltung.
(&00): Registrierte Funktion.
NSM Node Synchronization Manager.
XTS XCS Time Synchronization.
XPM XCS Pubset Management.
GSM Global Storage Manager.
NSG Node Synchronization - Global storage part.
GSV Global Storage Volume emulation.
CPM CCS Pubset Management.
DAB Disk Access Buffer.
SHC Symmetrix Host Component.
Moegliche Ursachen:
- Initialisierung nicht moeglich,
- Rekonfiguration nicht moeglich,
- Fehler im laufenden Betrieb.

## MCS1009

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1009 Abbruch durch Partner-System '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung ergaenzt Fehlerschluessel '12' der Meldung MCS1003.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1010

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1010 Fehler bei der MSCF-Terminierung. Subsystem MSCF wird im System-Shutdown beendet

### Bedeutung

Beim Versuch, das Subsystems MSCF zu terminieren, trat ein Fehler auf.
Die Terminierung konnte nicht abgeschlossen werden und wird erst mit dem
System-Shutdown nachgeholt. Ein erneuter Start von MSCF in der aktuellen
BS2000-Sitzung ist nicht moeglich.
Moegliche Ursachen:
- Fehler beim Beenden einer registrierten Funktion. Ermitteln Sie den
Zustand der registrierten Funktionen mittels Kommando
/SHOW-MSCF-CONFIGURATION.
- Ablauffehler beim Abbau der XCS-Belegung.

## MCS1011

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1011 Systembeendigung eingeleitet. Nach Abschluss Ausfall-Rekonfiguration der Partner moeglich

### Bedeutung

Das lokale System konnte einen XCS-Verbund nicht odnungsgemaess verlassen.
Ein Shutdown wurde eingeleitet. Die Rekonfiguration des Restverbundes wird
nicht automatisch eingeleitet.

### Maßnahme

Beantworten Sie nach Abschluss der Systembeendigung die Meldung
'MCS1100 ... AUSFALLREKONFIGURATION AUSFUEHREN?' auf dem Partner-System
mit 'CRASH'.

## MCS1012

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1012 Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' ausgefallen, Rekonfiguration folgt

### Bedeutung

Das Partner-System (&00) wurde als ausgefallen diagnostiziert. Eine XCS-
bzw. CCS-Rekonfiguration wird eingeleitet.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
Moegliche Ursachen:
- Bei automatischer Ausfallerkennung haben alle im Verbund
verbleibenden Systeme den Ausfall der Verbindungsueberwachung und des
Plattenueberwachungspfades innerhalb des fuer die automatische
Ausfallerkennung eingestellten Zeitintervalls registriert.
- Der Operator hat den Ausfall des Partner-Systems bestaetigt.

## MCS1013

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1013 Partner '(&00)' abnormal beendet

### Bedeutung

Das Partner-System (&00) hat den Verbund abnormal verlassen.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1014

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1014 XCS ist in dieser Sitzung nicht erlaubt

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Klasse-2-Option verbietet XCS (MCXSPXCS=N).
- Das Subsystem MSCF wurde in der aktuellen BS2000-Sitzung bereits
einmal im CCS-Modus mit lokaler Bereitstellung der XCS-Funktionalitaet
gestartet.

## MCS1015

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1015 Ueberwachungsintervall zu kurz fuer Snapshot-Dump

### Bedeutung

Die Erzeugung eines SNAPSHOT-Dumps dauert laenger als ein
Ueberwachungsintervall zur automatischen Ausfallerkennung. Falls die
automatische Ausfallerkennung aktiviert ist, kann das lokale System beim
Erzeugen eines SNAPSHOT-Dumps durch die Partner-Systeme fehlerhaft als
ausgefallen erkannt werden.
Diese fehlerhafte Ausfallerkennung wird verhindert, wenn auf dem lokalen
System und allen Partner-Systemen eine BS2000-Version V14 oder groesser
und eine MSCF-Version V14 oder groesser installiert ist und
funktionsfaehige Platten-Ueberwachungspfade (XCS-Pubset oder
Shared-Pubset) zwischen dem lokalen System und den Partner-Systemen
existieren.

### Maßnahme

Automatischen Start der Fail-Rekonfiguration deaktivieren oder groesseres
Ueberwachungsintervall fuer die automatische Ausfallerkennung einstellen.

## MCS1016

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1016 (&00) Benutzer-Tasks werden beendet

### Bedeutung

Bei Terminierung des Subsystems MSCF duerfen Benutzertasks keine
XCS-globalen Ressourcen mehr belegen. Benutzertasks, die zu diesem
Zeitpunkt noch globale Ressourcen belegen, werden beendet.
(&00): Anzahl der Benutzertasks.

## MCS1017

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1017 Aktiver XCS-Partner '(&00)' unbekannt

### Bedeutung

Der aktive XCS-Partner (&00) ist in der lokalen XCS-Konfiguration nicht
enthalten. Eventuell sind die Konfigurationsdateien inkonsistent.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

### Maßnahme

Fehlerursache beseitigen und Subsystem MSCF neu starten.

## MCS1018

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1018 Partner '(&00)' antwortet nicht

### Bedeutung

Der Partner (&00) reagiert nicht auf eine Konfigurationsaenderungs-
Nachricht. Die Nachricht wird erneut gesendet.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1019

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1019 Kein XCS definiert

## MCS1020

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1020 Arbeitsspeicher unzureichend um Kommando '(&00)' auszufuehren

### Bedeutung

Der zur Ausfuehrung des Kommandos benoetigte Arbeitsspeicher steht zur
Zeit nicht zur Verfuegung.

### Maßnahme

Kommandoeingabe wiederholen.

## MCS1021

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1021 MSCF-Terminierung durch '(&00)' Tasks blockiert

### Bedeutung

Die Terminierung von (&00) Tasks, die XCS-Funktionalitaet belegen, ist
noch nicht abgeschlossen. Das Subsystem MSCF kann erst nach
vollstaendiger Freigabe der XCS-Ressourcen terminiert werden.

### Maßnahme

Terminierung der belegenden Tasks abwarten oder foerdern. Diese Tasks
koennen mit dem Kommando /SHOW-XCS-OCCUPATION ermittelt werden.

## MCS1022

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1022 Nicht verbundener XCS-Teilnehmer '(&00)' mit gleichem XCS-Namen '(&01)'

### Bedeutung

Erzeugen eines XCS-Verbundes mit XCS-Namen (&01) ist nicht moeglich, da
bereits ein XCS-Partner (&00) mit dem gleichen XCS-Namen existiert; zu
diesem XCS-Partner (&00) konnte keine MSCF-Verbindung aufgebaut werden.

### Maßnahme

Bereinigen der Konfiguration auf dem XCS-Partner (&00), evtl.
ausstehende Meldungen beantworten und Subsystem MSCF neu starten.

## MCS1026

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1026 XCM-Task nicht bereit Kommando '(&00)' auszufuehren

### Maßnahme

Kommandoeingabe wiederholen.

## MCS1027

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1027 Laufender '(&00)' -Timer nach '(&01)' geaendert

## MCS1028

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1028 Die abgelaufene '(&00)'-Zeit kann nicht mehr veraendert werden

## MCS1029

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1029 Der undefinierte MSCF-Konfigurationsparameter '(&00)' kann nicht geaendert werden

### Bedeutung

Der MSCF-Konfigurationsparameter (&00) ist im aktuellen Kontext nicht
definiert.

## MCS1030

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1030 LEAVE-LIMIT '(&00)' abgelaufen, MSCF wird abgebrochen

### Bedeutung

(&00): LEAVE-LIMIT spezifiziert in Kommando SET/MODIFY-MSCF-ENVIRONMENT.

## MCS1031

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1031 ABORT-LIMIT '(&00)' abgelaufen, Systemabbruch folgt

### Bedeutung

(&00): ABORT-LIMIT spezifiziert in Kommando SET/MODIFY-MSCF-ENVIRONMENT.

## MCS1032

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1032 MSCF auf Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' terminiert, Rekonfiguration folgt

### Bedeutung

MSCF auf dem Partner-System (&00) wurde als ausgefallen diagnostiziert.
Eine XCS- bzw. CCS-Rekonfiguration wird eingeleitet.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
Moegliche Ursachen:
- Alle im Verbund verbleibenden Systeme den Ausfall von MSCF auf dem
Partner-System registriert.
- Der Operator hat den Ausfall von MSCF auf dem Partner-System
bestaetigt.

## MCS1033

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1033 Partner '(&00)' vereitelt Aenderung von HOST-PRIORITY

### Bedeutung

Die HOST-PRIORITY kann nur geaendert werden, wenn alle XCS-Partner eine
MSCF-Version groesser oder gleich 14.0A haben.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1034

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1034 Partnerspezifischer MSCF-Konfigurationsparameter RECOVERY-START fuer Partner '(&00)' nicht geaendert

### Bedeutung

Die RECOVERY-START Einstellung des Partners mit einer MSCF-Version kleiner
als V14.0A verhindert die Aenderung.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1036

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1036 XCS-Teilnehmer '(&00)' und fernes System '(&01)' in verschiedenen XCS mit gleichem XCS-Namen

### Bedeutung

XCS-Namen muessen eindeutig sein. Ein Verbindungsaufbau zum System (&01)
wird abgelehnt.

## MCS1037

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1037 Antwort '(&00)' fuer Frage MCS1103 abgewiesen, Grund: '(&01)'

### Bedeutung

Die Frage MCS1103 wurde falsch beantwortet.
(&02): Gruende:
1: Das Partner-System (&00) existiert nicht.
2: Der Name (&00) ist in Frage MCS1103 nicht zur Auswahl angeboten.
3: Das Partner-System (&00) blockiert eine Fail-Rekonfiguration. Die
Blockade kann nur durch Wiederaufbau der Verbindung oder
Terminierung des Partner-Systems behoben werden.

## MCS1038

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1038 Partner '(&00)' vereitelt Aenderung von RECOVERY-START

### Bedeutung

Damit RECOVERY-START nach *CONSISTENT-BY-OPERATOR oder *SECURE geaendert
werden kann, muessen alle Partner-Systeme mit einer MSCF-Version kleiner
als 14.0A RECOVERY-START=*CONSISTENT-BY-OPERATOR eingestellt haben.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1039

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1039 RECOVERY-START Einstellung von Partner '(&00)' vereitelt MSCF-Verbindung zu '(&01)'

### Bedeutung

Die RECOVERY-START Einstellungen der Systeme (&00) und (&01) mit einer
MSCF-Version kleiner als 14.0A sind inkompatibel.
(&00), (&01): Host-Namen ferner Systeme.

## MCS1040

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1040 Partner '(&00)' aenderte globalen MSCF-Konfigurationsparameter '(&01)' von '(&02)' nach '(&03)'

### Bedeutung

An einem Partner-System wurde der Wert eines globalen
MSCF-Konfigurationsparameters geaendert. Die entsprechende Aenderung ist
auf dem lokalen System wirksam geworden.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): Name des geaenderten MSCF-Konfigurationsparameters.
(&02): Alter Wert.
(&03): Neuer Wert.

## MCS1041

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1041 Partnerspezifischer MSCF-Konfigurationsparameter '(&00)' fuer Partner '(&01)' von '(&02)' nach '(&03)' geaendert

### Bedeutung

Mittels Kommando /MODIFY-MSCF-CONNECTION wurde der Wert eines
partnerspezifischen MSCF-Konfigurationsparameters geaendert. Die Aenderung
ist auf dem lokalen System und dem Partner-System wirksam.
(&00): Name des geaenderten MSCF-Konfigurationsparameters.
(&01): Host-Name des Partner-Systems.
(&02): Alter Wert.
(&03): Neuer Wert.

## MCS1042

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1042 Partner '(&00)' aendert partnerspezifischen MSCF-Konfigurationsparameter '(&01)' von '(&02)' nach '(&03)'

### Bedeutung

Ein Partner-System aendert den Wert eines nur fuer das lokale System
wirksamen MSCF-Konfigurationsparameters. Die entsprechende Aenderung ist
fuer das lokale System gueltig geworden.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): Name des geaenderten MSCF-Konfigurationsparameters.
(&02): Alter Wert.
(&03): Neuer Wert.

## MCS1043

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1043 XCS-Partner '(&00)' ist fest der Ueberwachungsgruppe '1' zugeordnet

### Bedeutung

Beim erstmaligen Aufbau einer MSCF-Verbindung zu einem XCS-Partner wird
dieser der Ueberwachungsgruppe '1' zugeordnet. Die Ueberwachungsgruppe
eines XCS-Partners kann nicht geaendert werden.
(&00): Prozessor-Name des Partner-Systems.

## MCS1044

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1044 Antwort '(&00)' fuer '(&01)' abgewiesen

### Bedeutung

Die Antwort (&00) ist fuer Frage (&01) nicht zulaessig.

## MCS1045

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1045 Partner '(&00)' irrtuemlich als ausgefallen erklaert

### Bedeutung

Das Partner-System bzw. MSCF auf dem Partner-System wurde durch die
Meldung MCS1012 bzw. MCS1032 als ausgefallen erklaert. Der Partner wurde
jedoch in der selben MSCF-Sitzung wieder aktiv, die Ausfallerklaerung war
daher falsch. Es besteht kein gemeinsamer Shared-Pubset mit dem Partner.
Die MSCF-Sitzung wird fortgesetzt.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
Moegliche Ursachen:
- Falsche Einstellung von MSCF-Konfigurationsparametern.
- Fehlbedienung.

## MCS1046

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1046 Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' in SHUTDOWN

## MCS1047

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1047 Partner '(&00)' meldet Ausfall des Partners '(&01)'. Grund: '(&02)'

### Bedeutung

(&00): Host-Name des ueberwachenden Partner-Systems.
(&01): Host-Name des ausgefallenen Partner-Systems.
(&02): Gruende. Ferne Operatorantworten gelten auch lokal:
MTERM: MCS1100 wurde mit MTERM beantwortet.
CRASH: MCS1100 wurde mit CRASH beantwortet.
U.U. erfordert RECOVERY-START Einstellung einen Operator-Eingriff:
LIVE-MONITOR: Systemausfall durch LIVE-MONITOR bestaetigt.
MSCF: Mindestens zwei unabhaengige Ueberwachungskanaele
sind gleichzeitig ausgefallen.

## MCS1048

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1048 Systemkomponente '(&00)' bestellt Cluster Recovery Lock

### Bedeutung

Diese Meldung protokolliert nur die Bestellung des CRL. Die Zuteilung wird
mit Meldung MCS1002 ...nach 'LOCKED' protokolliert.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

## MCS1049

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1049 Systemkomponente '(&00)' gibt Cluster Recovery Lock frei

### Bedeutung

Diese Meldung protokolliert nur die Anforderung der Freigabe. Die
Freigabe wird mit Meldung MCS1002 ...von 'LOCKED' nach... protokolliert.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

## MCS1050

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1050 Systemkomponente '(&00)' sperrt Modifikation von RECOVERY-START

### Maßnahme

Eine Aenderung von RECOVERY-START ist erst wieder nach Freigabe des
Cluster Recovery Locks durch die Systemkomponente (&00) moeglich.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

## MCS1051

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1051 Partner '(&00)' sperrt Modifikation von RECOVERY-START

### Bedeutung

Eine Systemkomponente des Partners (&00) haelt das Cluster Recovery Lock.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.

### Maßnahme

Eine Aenderung von RECOVERY-START ist erst wieder nach Freigabe des
Cluster Recovery Locks moeglich.

## MCS1052

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1052 Cluster Recovery Lock nicht zugeteilt, Kommando abgewiesen

## MCS1053

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 70

Warranty : NO

MCS1053 Cluster Recovery Lock fuer Systemkomponente '(&00)' wird freigegeben

### Bedeutung

Diese Meldung protokolliert die Anforderung der Freigabe durch das
Operating. Die Freigabe wird mit Meldung MCS1002 ...von 'LOCKED' nach...
protokolliert.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

## MCS1054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1054 Der Rechner '(&00)' ist auf dem lokalen System nicht bekannt

### Bedeutung

(&00): Prozessor-Name des fernen Systems.

## MCS1080

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1080 Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' startet Ueberwachung des lokalen Systems, RECOVERY-START='(&02)'

### Bedeutung

(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
(&02): Effektive Einstellung fuer die Ueberwachung des lokalen Systems
durch den Partner (&00). Sie wird aus der lokalen und fernen,
allgemeinen und partnerspezifischen RECOVERY-START Einstellung
gebildet. Die folgenden Werte sind nach fallender Prioritaet
angeordnet.
LOCKED: Eine Systemkomponente des lokalen Systems oder des
Partnersystems haelt das Cluster Recovery Lock (siehe
Meldung MCS1048).
BY-OPERATOR: Eine lokale RECOVERY-START Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR oder eine ferne Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR oder *BY-OPERATOR.
SECURE: Eine lokale oder ferne Einstellung ist *SECURE.
AUTOMATIC: Keine der obigen Aussagen trifft zu.

## MCS1081

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1081 Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' beendet Ueberwachung des lokalen Systems

### Bedeutung

(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.

## MCS1082

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1082 Partner '(&00)' mit SYSID '(&01)' aendert Ueberwachung des lokalen Systems, RECOVERY-START='(&02)'

### Bedeutung

(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
(&02): Effektive Einstellung fuer die Ueberwachung des lokalen Systems
durch den Partner (&00). Sie wird aus der lokalen und fernen,
allgemeinen und partnerspezifischen RECOVERY-START Einstellung
gebildet. Die folgenden Werte sind nach fallender Prioritaet
angeordnet.
LOCKED: Eine Systemkomponente des lokalen Systems oder des
Partnersystems haelt das Cluster Recovery Lock (siehe
Meldung MCS1048).
BY-OPERATOR: Eine lokale RECOVERY-START Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR oder eine ferne Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR oder *BY-OPERATOR.
SECURE: Eine lokale oder ferne Einstellung ist *SECURE.
AUTOMATIC: Keine der obigen Aussagen trifft zu.

## MCS1090

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1090 Ueberwachung des Partners '(&00)' mit SYSID '(&01)' gestartet, RECOVERY-START='(&02)'

### Bedeutung

Der Partner wird ueber die Verbindungsueberwachung und/oder die Platten-
Lebendueberwachung ueberwacht. Eine Inaktivitaet des Partners, die durch
einen Ausfall des Partners verursacht sein koennte, wird durch eine
Konsolmeldung signalisiert. Abhaengig von den RECOVERY-START Einstellungen
kann eine Ausfall-Rekonfiguration automatisch oder durch das Operating
gestartet werden.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
(&02): Effektive Einstellung fuer die Ueberwachung des Partners (&00)
durch das lokale System. Sie wird aus der lokalen und fernen,
allgemeinen und partnerspezifischen RECOVERY-START Einstellung
gebildet. Die folgenden Werte sind nach fallender Prioritaet
angeordnet.
LOCKED: Eine Systemkomponente des lokalen Systems oder des
Partnersystems haelt das Cluster Recovery Lock (siehe
Meldung MCS1048).
BY-OPERATOR: Eine lokale Einstellung ist *CONSISTENT-BY-OPERATOR oder
*BY-OPERATOR oder eine ferne Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR.
SECURE: Eine lokale oder ferne Einstellung ist *SECURE.
AUTOMATIC: Keine der obigen Aussagen trifft zu.

## MCS1091

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

MCS1091 Ueberwachung des Partners '(&00)' mit SYSID '(&01)' beendet

### Bedeutung

(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.

## MCS1092

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1092 Ueberwachung des Partners '(&00)' mit SYSID '(&01)' geaendert, RECOVERY-START='(&02)'

### Bedeutung

(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): SYSID des Partner-Systems.
(&02): Effektive Einstellung fuer die Ueberwachung des Partners (&00)
durch das lokale System. Sie wird aus der lokalen und fernen,
allgemeinen und partnerspezifischen RECOVERY-START Einstellung
gebildet. Die folgenden Werte sind nach fallender Prioritaet
angeordnet.
LOCKED: Eine Systemkomponente des lokalen Systems oder des
Partnersystems haelt das Cluster Recovery Lock (siehe
Meldung MCS1048).
BY-OPERATOR: Eine lokale Einstellung ist *BY-OPERATOR oder
*CONSISTENT-BY-OPERATOR oder eine ferne Einstellung ist
*CONSISTENT-BY-OPERATOR.
SECURE: Eine lokale oder ferne Einstellung ist *SECURE.
AUTOMATIC: Keine der obigen Aussagen trifft zu.

## MCS1100

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1100 Keine Aktivitaet von Partner '(&00)' erkennbar, Grund: '(&01)'. Ausfall bestaetigen? Antwort: (MTERM=MSCF auf Verbundpartner hat terminiert; CRASH=Partner ausgefallen oder hat SHUTDOWN beendet)

### Bedeutung

Sowohl die Verbindungsueberwachung als auch die Platten-Lebendueberwachung
empfaengt kein Lebenszeichen des Verbundpartners (&00). Moeglicherweise
ist der Partner ausgefallen. Im XCS-Verbund wurde die Inaktivitaet des
Partners auch durch die uebrigen aktiven Teilnehmer bestaetigt. Der Live
Monitor konnte den Ausfall des Partnersystems nicht bestaetigen. Um die
Ausfall-Rekonfiguration zu starten, muss der Ausfall durch das Operating
bestaetigt werden.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): Gruende fuer die Ausgabe der Frage:
Drei zusammenhaengende Buchstaben kennzeichnen ein explizites
Verbot des automatischen Starts der Rekonfiguration durch eine
RECOVERY-START -Einstellung:
L..: Der erste Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine lokale (=L)
R..: oder ferne (R=remote) Einstellung handelt.
.G.: Der zweite Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine allgemeine
.P.: (G=general), oder partnerspezifische (=P) Einstellung handelt.
Der dritte Buchstabe kennzeichnet den Wert der durch die beiden
Buchstaben beschriebenen RECOVERY-START Einstellung:
..C: *CONSISTENT-BY-OPERATOR
..O: *BY-OPERATOR
..S: *SECURE
..L: *LOCKED: Eine Systemkomponente sperrt den automatischen Start der
Recovery.
Einzelne Buchstaben kennzeichnen andere Gruende:
D: DOWN: Das Partner-System beendet MSCF abnormal oder ist in
SHUTDOWN.
L: LOCKED: Eine Systemkomponente (z.B. SNAP, ...) des Partner-Systems
sperrt die automatische Recovery.
M: MODIFYING: Der MSCF-Konfigurationsparameter RECOVERY-START wird
gerade geaendert.
S: SINGLE PATH: Der Partner wird nur ueber einen einzigen Pfad
ueberwacht.

### Maßnahme

Vergewissern Sie sich, ob MSCF auf dem Verbundpartner beendet ist, oder
der Verbundpartner ausgefallen ist bzw. den SHUTDOWN beendet hat. Nur
dann antworten Sie entsprechend mit 'MTERM' oder 'CRASH'.
Andernfalls versuchen Sie die Stoerung zu beseitigen. Falls dies nicht
gelingt, beenden Sie MSCF- oder die BS2000-Session auf dem Verbundpartner
und antworten erst nach Beendigung von MSCF mit 'MTERM' bzw. nach Ende
des SHUTDOWN mit 'CRASH'.

## MCS1101

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1101 MSCF-Verbindung zu XCS-Partner '(&00)' verloren, Gruende: '(&01)'. Verbindung wiederherstellen oder MSCF beenden

### Bedeutung

Der XCS ist durch den Ausfall der MSCF-Verbindung zum Verbundpartner (&00)
gestoert.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): Gruende fuer die Ausgabe der Frage:
Drei zusammenhaengende Buchstaben kennzeichnen ein explizites
Verbot des automatischen Starts der Rekonfiguration durch eine
RECOVERY-START -Einstellung:
L..: Der erste Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine lokale (=L)
R..: oder ferne (R=remote) Einstellung handelt.
.G.: Der zweite Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine allgemeine
.P.: (G=general), oder partnerspezifische (=P) Einstellung handelt.
Der dritte Buchstabe kennzeichnet den Wert der durch die beiden
Buchstaben beschriebenen RECOVERY-START Einstellung:
..C: *CONSISTENT-BY-OPERATOR
..O: *BY-OPERATOR
..S: *SECURE
..L: *LOCKED: Eine Systemkomponente sperrt den automatischen Start der
Recovery.
Einzelne Buchstaben kennzeichnen andere Gruende:
D: DOWN: Das Partner-System beendet MSCF abnormal oder ist in
SHUTDOWN.
L: LOCKED: Eine Systemkomponente (z.B. SNAP, ...) des Partner-Systems
sperrt die automatische Recovery.
M: MODIFYING: Der MSCF-Konfigurationsparameter RECOVERY-START oder
HOST-PRIORITY wird gerade geaendert.
O: OVERDUE: Die gemaess HOST-PRIORITY Einstellung erwartete abnormale
Beendigung von MSCF auf dem Partner-System ist ueberfaellig
U: UNCERTAIN: Ein Partner meldete ein Lebenszeichen des Partners
(&00), der zuvor von allen anderen XCS-Mitgliedern fuer
ausgefallen gehalten wurde.

### Maßnahme

Beheben Sie die Stoerung im XCS, indem Sie
- die Verbindung wiederherstellen, oder, falls dies nicht gelingt,
- das Subsystem MSCF auf einem der betroffenen Systeme beenden.

## MCS1102

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1102 Fehler in der MSCF-Terminierung. System-Shutdown zur XCS-Rekonfiguration erforderlich

### Bedeutung

Das Subsystem MSCF des lokalen Systems kann wegen eines nicht behebbaren
Fehlers nicht terminiert werden. Die Rekonfiguration auf den im XCS
verbleibenden Systemen darf erst nach der Systembeendigung des lokalen
System gestartet werden.

### Maßnahme

1. Leiten Sie die Systembeendigung ein.
2. Beantworten Sie nach Abschluss der Systembeendigung die Meldung
'MCS1100 ... AUSFALLREKONFIGURATION AUSFUEHREN?' auf dem
Partner-System mit 'CRASH'.

## MCS1103

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1103 Partner '(&00)' blockieren Rekonfiguration der Partner '(&01)'

### Bedeutung

Die in den Listen &00 und &01 genannten Partner-Systeme haben jeweils
mindestens ein mit dem lokalen System gemeinsames Shared-Pubset
importiert. Die in der Liste &01 genannten Partner-Systeme sind
SPVS-Master von mindestens einem dieser gemeinsamen Shared-Pubsets.
Die Ausfall-Rekonfiguration fuer SPVS-Partnersysteme kann erst gestartet
werden, wenn zu allen aktiven Partnern, die mit den ausgefallenen Partnern
und dem lokalen System ein gemeinsames SPVS importiert haben, eine
funktionsfaehige MSCF-Verbindung besteht.
(&00): Liste der Host-Namen der blockierenden Partner-Systeme.
(&01): Liste der Host-Namen der Partner-Systeme, deren
Ausfall-Rekonfiguration blockiert ist.

### Maßnahme

Zum Beseitigen der Blockaden gehen Sie wie folgt vor:
1. Sind fuer Partner aus der Liste (&00) Fragen MCS1100 offen,
beantworten Sie diese falls zutreffend:
Die Namen dieser Partner werden aus der Liste &00 entfernt.
2. Bauen Sie die MSCF-Verbindungen zu den Partnern wieder auf, fuer die
1. nicht zutrifft: Die Namen dieser Partner werden aus der Liste &00
entfernt.
3. Ist ein anderes fernes Partner-System Backup-Master fuer eines der
ausgefallenen Systeme in Liste &01, so werden die betroffenen Namen
automatisch aus den Listen &00 und &01 entfernt, sobald der
entsprechende Master-Wechsel abgeschlossen ist. Evtl. ist zuvor eine
der unter 1. und 2. beschriebenen Massnahmen am Backup-Master
durchzufuehren.
4. Sobald die Liste &00 leer ist, wird MCS1103 nicht mehr ausgegeben und
die Ausfall-Rekonfiguration gestartet.
Die Meldung MCS1103 soll normalerweise nicht direkt beantwortet werden.
Sie wird nach Ausfuehrung der in 1 bis 3 beschriebenen Massnahmen
automatisch zurueckgezogen. Nur wenn Sie sicher sind, dass sowohl das
lokale System als auch ein in Liste &00 genanntes Slave-System kein
Backup-Master fuer eines der ausgefallenen Systeme in Liste &01 und
bezueglich aller gemeinsam importierten Pubsets ist, koennen sie den
Schritt 3 (mit Wirkung nur fuer das lokale System) abkuerzen, indem Sie
mit dem Namen dieses Slave-Systems antworten. In diesem Fall wird der Name
des Slave-Systems sofort aus Liste &00 entfernt, ohne erst den
Abschluss des Master-Wechsels abzuwarten.

## MCS1104

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1104 Partner '(&00)' ausgefallen, Grund: '(&01)'. Ausfall-Rekonfiguration starten? Antwort: (YES=Ausfall-Rekonfiguration wird gestartet)

### Bedeutung

Der Ausfall des Partners (&00) wurde bestaetigt. Die unter
(&01) genannten RECOVERY-START Einstellungen verbieten jedoch den
automatischen Start der Ausfall-Rekonfiguration.
(&00): Host-Name des Partner-Systems.
(&01): Gruende fuer die Ausgabe der Frage:
Drei zusammenhaengende Buchstaben kennzeichnen ein explizites
Verbot des automatischen Starts der Rekonfiguration durch eine
RECOVERY-START -Einstellung:
L..: Der erste Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine lokale (=L)
R..: oder ferne (R=remote) Einstellung handelt.
.G.: Der zweite Buchstabe kennzeichnet, ob es sich um eine allgemeine
.P.: (G=general), oder partnerspezifische (=P) Einstellung handelt.
Der dritte Buchstabe kennzeichnet den Wert der durch die beiden
Buchstaben beschriebenen RECOVERY-START Einstellung:
..C: *CONSISTENT-BY-OPERATOR
..O: *BY-OPERATOR
Einzelne Buchstaben kennzeichnen andere Gruende:
M: MODIFYING: Der MSCF-Konfigurationsparameter RECOVERY-START wird
gerade geaendert.

### Maßnahme

Antworten Sie mit 'YES' um die Fail-Rekonfiguration zu starten.

## MCS1110

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1110 Die aktuelle MSCF-Version unterstuetzt kein Cluster Recovery Lock. Die Anforderung durch '(&00)' kann nicht befriedigt werden

### Bedeutung

Zur Ausfuehrung einer Operator-Anforderung an die Systemkomponente (&00)
benoetigt diese ein Cluster Recovery Lock. Die aktuell geladene MSCF-
Version unterstuetzt jedoch kein CRL.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

### Maßnahme

MSCF beenden und Operator-Anforderung an (&00) erneut stellen.

## MCS1111

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1111 MSCF-Partner '(&00)' verhindern Vergabe des Cluster Recovery Locks. Die Anforderung durch '(&01)' kann nicht befriedigt werden

### Bedeutung

Zur Ausfuehrung einer Operator-Anforderung an die Systemkomponente (&01)
benoetigt diese ein Cluster Recovery Lock. Die MSCF-Partner (&00)
verhindern jedoch die Vergabe des CRL.
(&00): Host-Namen der Partner mit MSCF V13 und RECOVERY-START Einstellung
ungleich *CONSISTENT-BY-OPERATOR.
(&01): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

### Maßnahme

MSCF entweder am lokalen System oder auf den Systemen (&00) beenden und
anschliessend Operator-Anforderung an (&01) erneut stellen.

## MCS1112

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

MCS1112 Systemkomponente '(&00)' haelt Cluster Recovery Lock

### Bedeutung

Systemkomponente (&00) haelt Cluster Recovery Lock.
(&00): ETMDR = Dynamic Reconfiguration
ETMRK = CPU-Reconfiguration
VM2000 = VM2000

## MCS1200

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1200 Erzeugung des XCS '(&00)' gestartet

### Bedeutung

Das lokale System tritt als erstes dem XCS (&00) bei und gruendet damit
den XCS-Verbund (&00). Der Gruendungsvorgang beginnt.

## MCS1201

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1201 Erzeugung des XCS '(&00)' abgeschlossen. XCS verfuegbar

### Bedeutung

Das lokale System ist als erstes dem XCS (&00) beigetreten und hat damit
den XCS-Verbund (&00) gegruendet. Der Gruendungsvorgang ist
abgeschlossen.

## MCS1202

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1202 Beitritt zum XCS '(&00)' gestartet

### Bedeutung

Das lokale System tritt dem bereits bestehenden XCS-Verbund (&00) bei.
Die Join-Rekonfiguration wurde gestartet.

## MCS1203

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1203 Rekonfiguration des XCS '(&00)' gestartet. Beitritt des Systems '(&01)'

### Bedeutung

Auf dem Partner-System (&01) wurde das Kommando '/START-SUBSYSTEM MSCF'
eingegeben. Der Partner tritt dem XCS-Verbund (&00) bei.
Die Join-Rekonfiguration wurde gestartet. Die Meldung wird auf allen
Systemen ausgegeben, die bereits am XCS teilnehmen.
(&01): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1204

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1204 Rekonfiguration des XCS '(&00)' abgeschlossen. XCS verfuegbar

### Bedeutung

Die Konfigurationsaenderung des XCS-Verbundes (&00) ist abgeschlossen.
Die XCS-Funktionalitaet auf den im Verbund verbleibenden Systemen ist
wieder voll verfuegbar.
Moegliche Ursachen:
- Ein Partner ist dem Verbund beigetreten.
- Ein Partner hat den Verbund normal verlassen.
- Ein Partner hat den Verbund wegen eines Fehlers verlassen.
- Eine Kombination dieser Ursachen.

## MCS1205

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1205 Beitritt zum XCS '(&00)' abgeschlossen. XCS verfuegbar

### Bedeutung

Die Rekonfiguration zum Beitritt des lokalen Systems zum XCS-Verbund (&00)
ist abgeschlossen.

## MCS1206

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1206 Rekonfiguration des XCS '(&00)' gestartet. Austritt des Systems '(&01)'

### Bedeutung

Auf dem Partner-System (&01) wurde das Kommando '/STOP-SUBSYSTEM MSCF'
eingegeben. Die Rekonfiguration fuer den Austritt des Partners
(&01) aus dem XCS-Verbund (&00) wurde gestartet.
Die Meldung wird auf allen Systemen ausgegeben, die im XCS verbleiben.
(&01): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1207

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1207 Austritt aus XCS '(&00)' gestartet

### Bedeutung

Das Kommando '/STOP-SUBSYSTEM MSCF' wurde eingegeben.
Das lokale System verlaesst den XCS-Verbund (&00). Der Verbund bleibt
bestehen und wird rekonfiguriert.

## MCS1208

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1208 Abbau des XCS '(&00)' gestartet

### Bedeutung

Das Kommando '/STOP-SUBSYSTEM MSCF' wurde eingegeben.
Das lokale System verlaesst als letztes den XCS-Verbund (&00). Der
Verbund wird abgebaut.

## MCS1210

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1210 Austritt aus XCS '(&00)' abgeschlossen. XCS nicht verfuegbar

### Bedeutung

Das lokale System ist aus dem XCS (&00) ausgetreten, der Austritt ist
abgeschlossen. Die XCS-Rekonfiguration auf den im XCS verbleibenden
Systemen ist abgeschlossen. Auf dem lokalen System ist keine
XCS-Funktionalitaet mehr verfuegbar

## MCS1211

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1211 XCS '(&00)' abgebaut. XCS nicht verfuegbar

### Bedeutung

Das lokale System hat als letztes den XCS (&00) verlassen. Der XCS wurde
abgebaut. Es ist keine XCS-Funktionalitaet mehr verfuegbar.

## MCS1213

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1213 Rekonfiguration des XCS '(&00)' gestartet. Partner '(&01)' wird entfernt

### Bedeutung

Das Partner-System (&01) wird aus dem XCS (&00) entfernt. Der Grund ist
in einer zuvor ausgegebenen Meldung angegeben.
(&01): Host-Name des Partner-Systems.

## MCS1214

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1214 Rekonfiguration der Ueberwachungsgruppe '(&00)' gestartet

## MCS1215

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1215 SPVS-Sharer '(&00)' fuer Shared-Pubset(s) '(&01)' ausgefallen

### Bedeutung

Fuer die Shared-Pubsets in der Liste (&01) steht moeglicherweise
ein Master-Wechsel an.
(&00): Host-Name des ausgefallenen Partner-Systems.

## MCS1216

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1216 Ausfall-Rekonfiguration von SPVS-Partner '(&00)' gestartet

## MCS1300

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1300 Systembeendigung, um eine irrtuemliche Ausfallerkennung durch die Partner zu verhindern

### Bedeutung

Ein Schreibfehler ist auf allen mit einem ueberwachenden Partner
gemeinsamen Shared-Pubsets gleichzeitig mit dem Ausfall aller
MSCF-Verbindungen zu diesem Partner aufgetreten. Die allgemeinen und
partnerspezifischen RECOVERY-START Einstellungen, sowohl lokal als auch
beim ueberwachenden Partner sind auf *AUTOMATIC eingestellt. Es besteht
die Gefahr, dass der ueberwachende Partner das lokale System irrtuemlich
als ausgefallen annimmt und aus dem Verbund herauskonfiguriert.
Um auch in diesem Fall die Konsistenz des Verbundes zu gewaehrleisten,
wurde das lokale System mit einem SETS beendet.

## MCS1301

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1301 Systembeendigung, um die Rekonfiguration bei den MSCF-Partnern zu ermoeglichen

### Bedeutung

Der allgemeine Wert RECOVERY-START des lokalen Systems ist auf *AUTOMATIC
eingestellt.
Bei der Beendigung der XCS-Mitgliedschaft des lokalen Systems ist es nicht
gelungen, alle belegten globalen XCS-Ressourcen zurueckzugeben. Um auf den
im XCS-Verbund verbleibenden Systemen eine Fail-Rekonfiguration
einzuleiten und dadurch diese Ressourcen im Restverbund wieder verfuegbar
zu machen, wurde das lokale System durch SETS beendet.
Moegliche Ursachen:
- Programmfehler in der Konfigurationsverwaltung.
- Anforderung der Systembeendigung durch eine registrierte Funktion.

## MCS1302

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1302 Systembeendigung wegen eines nicht behebbaren Ablauffehlers in der Konfigurationsverwaltung

### Bedeutung

Die Fehlerbehandlungsroutine der Konfigurationsverwaltung erkannte einen
Ablauffehler, kann aber nicht angemessen auf diesen Fehler reagieren.
Um die Verbund-Konsistenz zu gewaehrleisten, wurde das lokale System
durch SETS beendet.

### Maßnahme

Leiten Sie den Dump an die Systemdiagnose weiter und laden Sie das
System neu.

## MCS1303

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS1303 Unerwartete Situation im XCM-Programmablauf, Fehlerprotokoll in SERSLOG-Datei

## MCS1304

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS1304 Systembeendigung wegen Ablauf der ABORT-LIMIT Zeit

## MCS2000

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS2000 MSCF-Verbindung vom System '(&01)' mit MSCF-Version '(&02)' fuer die Applikation '(&00)' nicht akzeptiert

### Bedeutung

Das ferne System (&01) versucht, eine MSCF-Verbindung fuer die
Applikation (&00) zum lokalen System aufzubauen. BCAM unterstuetzt
jedoch bei der ausgewaehlten Route die von MSCF des fernen Systems
geforderte Funktionalitaet nicht in vollem Umfang.
(&00): Name der BCAM-Applikation.
(&01): Host-Name des fernen Systems.
(&02): MSCF-Version am fernen System.

### Maßnahme

1. Am fernen System (&01) mit Kommando BCSHOW verifizieren ob Kommando,
BCMAP eingegeben wurde, um die Routenauswahl fuer die
BCAM-Applikation (&00) auf ISO-Klasse4- oder NEA-Routen
einzuschraenken. Bei Bedarf Kommando BCMAP nachholen.
2. Verifizieren, ob die BCAM-Routen der Applikation (&00) richtig
generiert wurden.

## MCS2001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCS2001 Unerwartete Situation im Programmablauf, Fehlerprotokoll in SERSLOG-Datei

## MCS3000

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS3000 Keine Information fuer aktuelle Auswahl verfuegbar

### Bedeutung

Fuer die im Kommando /SHOW-MSCF-CONFIGURATION angegebenen
Auswahlkriterien ist keine Information verfuegbar.

### Maßnahme

Kommando mit anderem Auswahlkriterium wiederholen.

## MCS4120

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4120 Der Watchdog-Mechanismus ist initialisiert

### Bedeutung

Die Watchdog-Task (TSN=WDGS) wurde erfolgreich initialisiert.
Wenn das lokale System ein XCS-Host ist, dann wurden alle XCS-Pubsets
importiert.

## MCS4121

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4121 Der '(&00)' des Shared-Pubsets '(&01)' wurde abgelehnt. Ursache '(&02)'

### Bedeutung

(&00): IMPORT: Der Import des Pubsets wurde abgelehnt.
EXPORT: Der Export des Pubsets wurde abgelehnt.
(&01): Pubset-ID
(&02): Moegliche Ursachen bei IMPORT:
01: Memory-Management Fehler.
02: MRSCAT Fehler.
03: Systemfehler.
04: Konfigurationsfehler: Die Ausfallerkennungszeiten am Master und
Slave sind unterschiedlich eingestellt.
05: MSCF Kommunikationsfehler.
06: Es gibt keinen XCS-Pubset im XCS-Verbund oder die XCS-Partner
kennen unterschiedliche XCS-Pubsets.
07: XCS Konfigurationsfehler am Master des XCS-Pubsets.
08: Am lokalen System ist kein XCS-Pubset definiert.
09: Schreibfehler beim Master-Sharer.
10: Ein CCS-Slave darf keinen XCS-Pubset importieren.
11: Der Slave-Export am Master ist noch nicht beendet. Bitte
Slave-Import wiederholen.
Moegliche Ursachen bei EXPORT:
01: Ein XCS-Pubset kann nur am Master exportiert werden.
02: MRSCAT-Fehler.
04: DLM-Lock Fehler.
05: Der letzte XCS-Pubset im XCS-Verbund darf nicht exportiert
werden.
06: Der XCS-Pubset darf am Master nicht mit Master-Wechsel
exportiert werden.
07: Waehrend der Umwandlung in einen XCS-Pubset kann der Pubset
nicht exportiert werden.

## MCS4122

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4122 '(&00)' des Shared-Pubsets '(&01)' konnte nicht durchgefuehrt werden

### Bedeutung

Die Rekonfiguration des XCS-Verbundes kann nicht beendet werden, weil
eine Shared-Pubset Operation auf dem Shared-Pubset (&01) nicht
abgeschlossen werden kann.
(&00): Shared-Pubset Operation:
IMPORT: Der Import des Shared-Pubset konnte nicht abgeschlossen
werden.
EXPORT: Der Export des Shared-Pubset oder des im Shared-GS exklusiv
importierten Pubsets konnte nicht abgeschlossen werden.
MASTER-CHANGE: Der Master-Wechsel des Shared-Pubset konnte nicht
abgeschlossen werden.

## MCS4123

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4123 Fehler bei der Initialisierung des Watchdog-Mechanismus. Ursache '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung des Watchdog-Mechanismus ist ein Fehler
aufgetreten. Das Laden des Subsystems MSCF wird abgebrochen.
(&00): Moegliche Ursachen:
01: Die vorherige Watchdog-Session ist nicht vollstaendig
abgeschlossen.
02: Fehler beim MRSCAT-Zugriff.
03: Ein Shared-Pubset-Import wurde bereits gestartet.
04: System-Fehler.
05: Fehler in der Task-Lockverwaltung.
06: Fehler in der Boersenverwaltung.
07: Fehler beim Starten der WDGS-Task.
08: XPM Startup-Fehler.
09: Fehler in der Speicherverwaltung.

## MCS4124

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4124 Fehler bei der Initialisierung oder Terminierung der XCS-Pubset Verwaltung. Ursache '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung oder Terminierung der XCS-Pubset Verwaltung
ist ein Fehler aufgetreten. Das Subsystem MSCF wird abnormal beendet.
(&00): Moegliche Ursachen:
01: Fehler in der Speicherverwaltung.
02: Fehler beim MRSCAT Zugriff.
03: System-Fehler.
04: Fehler in der Distributed-Lock Verwaltung.
05: Fehler in der MSCF Kommunikation.
06: Fehler in der XCS-Pubset Verwaltung.
07: Fehler beim Importieren eines XCS-Pubsets.
08: Es wurde kein XCS-Pubset definiert.
09: Der Master eines XCS-Pubsets hat einen
permanenten Schreibfehler.

## MCS4125

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4125 Der Watchdog-Mechanismus wurde terminiert

### Bedeutung

Der Watchdog-Mechanismus wurde normal terminiert.
Das lokale System kann auf keinen Shared-Pubset mehr zugreifen.

## MCS4126

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4126 Konfigurationsfehler, das Shared-Pubset '(&00)' wurde exportiert. Ursache '(&01)'

### Bedeutung

Es liegt offensichtlich ein Konfigurationsfehler vor. Um die
Konsistenz der Platten und der Anlagenueberwachung zu bewahren,
musste der Shared-Pubset (&00) mit Force exportiert werden.
(&01): Moegliche Ursachen:
01: Ueberwachungszustand inkonsistent.
02: Ungueltiger Block in Watchdog-Datei.
03: SYSID inkonsistent.
04: Versionskennzeichen inkonsistent.
05: SYSID mehrfach verwendet.
06: Host-Name und SYSID bezeichnen nicht den selben Partner.
07: Fehler beim Aufruf der $GETMEM Schnittstelle.
08: HOST-ID inkonsistent.
09: Fehler beim Aufruf der MCXPSJ Schnittstelle. Die Ursache wird
in Meldung MCS1005 angegeben.

## MCS4127

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4127 /SET-XCS-PUBSET fuer Pubset '(&00)' wurde abgelehnt. Ursache '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung des Kommandos /SET-XCS-PUBSET fuer das
Pubset (&00) trat ein Fehler auf.
(&01): Moegliche Ursachen:
01: Der Pubset ist kein Shared-Pubset.
02: Fehler an der XCM-Schnittstelle.
03: Fehler im Watchdog-Mechanismus.
04: Die Konfigurationen des Shared-Pubsets und des XCS-Verbundes
sind nicht identisch.
05: DLM Fehler.
06: Fehler der Kommando-Verarbeitung auf dem Partnersystem.
07: MSCF Kommunikationsfehler.
08: XCS ist nicht im Ready-Zustand.
09: Boersen Fehler.
10: Timeout an der DLM-Boerse.
11: Interner Fehler.
12: Das lokale System ist nicht im XCS-Verbund.
13: MRSCAT-Zugriffsfehler.
14: Der Pubset ist schon ein XCS-Pubset.
15: Falscher Zustand des MRSCAT-Eintrags.
16: Der Pubset enthaelt ein GS-Volume.

## MCS4128

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4128 Export mit Master-Wechsel des Shared-Pubset '(&00)' an Anlage '(&01)' gestartet

### Bedeutung

An der Anlage (&01) wurde fuer den angegebenen Pubset (&00) der Export
mit Master-Wechsel gestartet. Der Pubset wurde in den Quiet-Zustand
versetzt. Der Master-Wechsel wird nach Beendigung des Exports
weiterverfolgt.

## MCS4129

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4129 Import fuer Pubset '(&00)' wurde abgelehnt. Ursache '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung des Kommandos /IMPORT-PUBSET fuer den
Shared-Pubset (&00) trat ein Fehler auf.
(&01): Moegliche Ursachen:
01: Das Subsystem MSCF befindet sich in einem Zustand, in dem das
Importieren eines Shared-Pubsets nicht moeglich ist.
02: Die Watchdog Datei konnte nicht auf der PUBRES angelegt werden.
03: Die Watchdog Datei Information in TSOSCAT und im SVL ist
inkonsistent.
04: Fehler beim Zugriff auf die Shared-Pubset-spezifische MONJV.
05: Der MRSCAT Eintrag des zu importierenden Shared-Pubsets befindet
sich in einem Zustand, in dem das Importieren nicht moeglich ist.

### Maßnahme

01: Das Subsystem MSCF muss geladen sein und die registrierten Funktionen
CPM oder XPM muessen im aktiven, fehlerfreien Zustand sein.
02: Es ist nicht genuegend Platz auf der PUBRES vorhanden. Geben Sie
Dateien auf der PUBRES frei.
03: Loeschen Sie die Watchdog-Datei.
04: Loeschen Sie die Shared-Pubset-spezifische MONJV.
05: Fehlerdiagnose mit Hilfe der MSCF Tracedatei veranlassen.

## MCS4130

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4130 Shared-Pubset '(&00)' wurde in XCS-Pubset umgewandelt

### Bedeutung

Der angegebene Pubset (&00) wurde mittels Kommando /SET-XCS-PUBSET
erfolgreich in einen XCS-Pubset umgewandelt.

## MCS4131

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4131 Der Watchdog-Mechanismus wird terminiert, alle Shared-Pubsets werden exportiert

### Bedeutung

Die Terminierung des Watchdog-Mechanismus wurde eingeleitet.
Der Export aller XCS- und Shared-Pubsets und aller exklusiv importierten
Pubsets mit einem Volumeset im Shared-GS wird gestartet. Erst nach
erfolgreichem Abschluss dieser Exports kann der Watchdog-Mechanismus
beendet und das Subsystem MSCF entladen werden.

## MCS4132

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCS4132 Der Watchdog-Mechanismus funktioniert wieder, die Shared-Pubsets werden erneut ueberwacht

### Bedeutung

Der Fehler, der mit Meldung DMS03B7 angezeigt wurde, ist behoben. Die
Ueberwachung der Shared-Pubsets wird fortgesetzt.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen