## NDPN001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDPN001 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DIE DATEI '(&00)' AUF NET-STORAGE-VOLUME '(&02)'. (ONETSTOR LIEFERT '(&01)')

### Bedeutung

Diese Meldung informiert ueber ein Problem, das beim Zugriff (lesen
oder schreiben) auf eine Datei auf einem Net-Storage-Datentraeger vom
Subsystem ONETSTOR an PPAM gemeldet wurde.
(&01) enthaelt die 8 HEX-Zeichen lange Fehlerinformation 'xxxxxxxx'.
xxxxxx01 : interner Fehler im ONETSTOR
0Axxxx02 : die Datei-Identifikation ist nicht mehr gueltig.
(z.B. nach einem UMOUNT mit FORCE=YES)
xxxxxx02 : falls erste 2 Zeichen nicht '0A' : interner PPAM-Fehler
xxxxxx03 : Timeout - Auftrag wurde nicht innerhalb der erwarteten
Zeit terminiert
xxxxxx04 : Speicher-Engpass
xxxxxx07 : Probleme bei der Verbindung zum Net-Client
xxxxxx09 : Subsystem ONETSTOR wird gerade abgebaut
xxxxxx0D : es wurden nicht alle Daten geschrieben
xxxxxx0E : Mount-ID gesperrt (UMOUNT-Kommando wird ausgefuehrt)
xxxxxx80 : Net-Client nicht (mehr) verfuegbar
xxxxxxFE : interner Fehler im Net-Client
xxxxxxFF : Net-Client meldet einen Fehler, der in den ersten 2 Zeichen
durch die errno, einem Fehlercode der C-Programmierung,
spezifiziert wird. Einige IO-spezifische Fehler sind hier
aufgefuehrt:
05xxxxFF : IO-Fehler
09xxxxFF : ungueltiger Datei-Deskriptor
0DxxxxFF : Zugriff auf Net-Storage-Daten verweigert
1BxxxxFF : maximale Blockanzahl einer SAM-Node-File ueberschritten
1CxxxxFF : Speicherplatz-Mangel auf dem Net-Storage
1ExxxxFF : schreibgeschuetztes Dateisystem
74xxxxFF : nicht mehr gueltiger Datei-Deskriptor

## NDPREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDPREVI COMP=NDPMF, DATE=090216, VERSION=800

### Bedeutung

NDP0100 - NDP0199: PPAM, Verantwortung bei OS2
NDP0200 - NDP0219: DRER, Verantwortung bei OS2

## NDP0100

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0100 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0101

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0101 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0102

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0102 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0103

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDP0103 NICHT BEHEBBARER LESEFEHLER BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)' UND DATENTRAEGER '(&01)' (GERAET '(&02)')

## NDP0104

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0104 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0105

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0105 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0106

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0106 TASK WARTET AUF SPEICHER FUER E/A-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Der fuer eine Platten- oder Band-E/A benoetigte Speicher wurde
bisher nicht zugeteilt.

## NDP0107

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0107 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0108

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0108 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0109

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0109 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0110

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0110 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0111

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0111 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0112

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0112 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0113

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0113 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0114

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0114 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0115

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0115 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0116

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0116 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0117

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0117 SYSTEM-FEHLER IN PPAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0119

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0119 SYSTEM-FEHLER IN PTAM. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0120

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0120 SYSTEM-FEHLER IN PPAM/PTAM

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0150

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NDP0150 BLOECKE, DIE NICHT AUF MAGNETBAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' GESCHRIEBEN WERDEN KONNTEN, DURCH ANWENDER FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Der Anwender hat Bloecke freigegeben, die das Betriebssystem gesichert
hatte, nachdem ein Band- oder Geraetefehler die Aufzeichnung der Bloecke
auf dem Magnetband (&00) verhindert hatte. Die zu den Bloecken
gehoerenden Schreibauftraege waren dem Anwender bereits als beendet
gemeldet worden. Das Magnetband ist zur Zeit auf dem Geraet (&01)
montiert.

## NDP0200

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0200 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0201

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0201 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0202

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0202 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0203

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0203 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0204

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0204 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0205

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0205 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0206

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0206 SYSTEM-FEHLER IN DRER. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDP0301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDP0301 GERAET (&00) MIT SENSE-ID-DATEN (&01) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Zum Geraetetyp des angegebenen Geraetes sind keine Informationen
in den Geraetetabellen hinterlegt. Das Geraet kann nicht zum System
zugeschaltet werden.
(&00): Mnemotechnische Geraetebezeichnung
(&01): Vom Geraet gelieferte Sense-ID-Daten

### Maßnahme

Bitte verstaendigen Sie Ihre System-Service-Stelle zur Aufnahme des
Geraetetyps in die Geraetetabellen.

## NDP0302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDP0302 GERAET (&00) VOM TYP (&01) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Zum angegebenen Geraetetyp sind keine Informationen in den Geraete-
tabellen hinterlegt. Das Geraet kann nicht zum System zugeschaltet
werden.
(&00): Mnemotechnische Geraetebezeichnung
(&01): Geraetetyp

### Maßnahme

Bitte verstaendigen Sie Ihre System-Service-Stelle zur Aufnahme des
Geraetetyps in die Geraetetabellen.

## NDP0303

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDP0303 GERAET (&00): EIN-/AUSGABE (&01) LIEFERT LRC (&02)

### Bedeutung

Eine Ein-/Ausgabe auf dem angegebenen Geraet war nicht erfolgreich.
Das Geraet kann nicht zum System zugeschaltet werden.
(&00): Mnemotechnische Geraetebezeichnung
(&01): 1 -> Sense-ID-Ein-/Ausgabe
2 -> Read-Device-Characteristics-Ein-/Ausgabe
(&02): Logischer Returncode der Ein-/Ausgabe

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie die Konfiguration.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen